# **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

**BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL**

**No.** **ISAPEG-DRMySG-002-19**

**MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO, EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO,GTO.**

Para los efectos de estas bases se entenderá por:

**Ley**: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**ISAPEG:** Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

**Dirección:** Dirección de Recursos Materiales y Servicio Generales del ISAPEG, ubicado en Barrio la Quinta No.2, Col. Marfil, Guanajuato, Gto.

**Sobre cerrado:** A cualquier medio que contenga la proposición del proveedor, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la ley.

**Representante:** Al representante legal del proveedor.

**Moneda nacional:** A los pesos mexicanos.

**Caso fortuito o fuerza mayor:** Al acontecimiento que está fuera del dominio de la voluntad humana, pues no se le puede prever, ni evitar, y que impide el cumplimiento de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente al proveedor y/o a la convocante.

**Documentos de la invitación:** A los documentos que integran en su conjunto el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional y que constan de convocatoria, anexos, especificaciones técnicas, apertura de proposiciones, dictamen, fallo, en lo aplicable.

**Investigación de mercado:** A la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la convocante, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

**Precio no aceptable:** Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en la investigación de mercado o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en esta invitación.

**Precio conveniente:** Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la invitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

**CFDI:** Al comprobante fiscal digital por internet.

## B a s e s

### Objeto y alcance de la invitación

1. **Objeto de la invitación.**

La presente invitación tiene por objeto, la contratación del servicio de **MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO, EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO,GTO.**, conforme a las **“Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio”** que se describen en el **Anexo I** de la presente convocatoria, mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial.

1. **Cotización de los servicios.**

**No se aceptarán opciones**, los proveedores deberán presentar una sola proposición en moneda nacional, y se requiere que cumpla en su totalidad con el **Anexo I** **“Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio”,** así como con todos los requisitos y condiciones de la presente convocatoria.

1. **Precios.**

Los precios ofertados deberán presentarse en moneda nacional, de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos ($= pesos), por concepto de los servicios objeto de la presente invitación y **serán fijos a partir de la fecha de apertura de proposiciones y hasta la fecha de vigencia del contrato**.

No habrá ajuste de precios.

1. **Pagos.**

De conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, el proveedor adjudicado deberá enviar el archivo .pdf y el archivo .xml a la cuenta de correo electrónico **javaloss@guanajuato.gob.mx** para que se inicie el trámite de pago.

De conformidad con el artículo 90 del reglamento, en caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor presente(n) errores o deficiencias, ISAPEG indicará por correo electrónico o por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado correo o escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo máximo de pago establecido en el artículo 51 de la ley.

Los pagos se efectuarán dentro de los 20 días naturales siguientes a la presentación y aprobación del CFDI, debidamente validado y aceptado de conformidad por el área requirente y contratante. El pago se realizará mediante depósito o transferencia electrónica, a favor del proveedor, de acuerdo a los datos bancarios que éste proporcione.

Los datos de facturación son:

- Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

- Tamazuca # 4 Col. Centro

- Guanajuato, Gto.

- C.P. 36000

- RFC: ISP961122JV5

1. **Forma de adjudicación**

De conformidad con lo previsto por el artículo 29, fracción XII de la Ley y 39, fracción II, inciso h) del Reglamento, se indica a los proveedores que el servicio objeto de esta invitación será adjudicado por la partida única que incluye la totalidad de los trabajos en el inmueble a intervenir, y de acuerdo al presupuesto disponible para la contratación al licitante que cumpla con todos los requisitos Legales-Administrativos, Técnicos y Económicos.

1. **Normas Oficiales Vigentes.**

No aplica.

### Información específica de la Invitación

1. **Medio y carácter de la invitación.**

Con fundamento en los artículos 26 fracción II, 26 bis fracción III, 27, 28 fracción I, 30, 40 párrafo tercero, y 43 de la Ley, así como los artículos 77 y 78 de su Reglamento, la presente invitación es de carácter nacional presencial, y sólo podrán participar los proveedores que hayan recibido la invitación expresa por parte de ISAPEG.

1. **Lugar para consultar la convocatoria.**

La presente convocatoria se publica en la página web de la convocante <https://salud3.guanajuato.gob.mx/cgayf>

Por tratarse de un procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, para poder participar en él, los proveedores deberán haber recibido por parte de ISAPEG, la invitación expresa.

1. **Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y demás documentación que acompañen las proposiciones.**

Los proveedores deberán elaborar y presentar su proposición en idioma español, considerando los aspectos técnicos y económicos, con apego a la presente convocatoria.

En caso de que se requiera anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características, y calidad de los mismos, estos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los servicios, acompañados de una traducción simple al español.

1. **Disponibilidad presupuestaria.**

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 25 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la convocante manifiesta que cuenta con la suficiencia presupuestal del presente ejercicio fiscal para cubrir el compromiso que se derive de la presente invitación.

1. **Testigo social.**

No aplica.

1. ***Aclaraciones a la convocatoria***

En el presente proceso no habrá junta de aclaraciones, sin embargo, se informa a los proveedores, que de acuerdo con el artículo 77 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la misma, podrán enviarlas a la cuenta de correo electrónico **fjaramillojar@guanajuato.gob.mx**, manifestando los datos generales del presente proceso de invitación, así como datos del proveedor, como son nombre o razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio, correo electrónico, teléfono, objeto social y nombre del representante legal y firma autógrafa, el cual será remitido en archivos electrónicos en formato word, excel o adobe acrobat pdf, mismos que deben ser enviados a más tardar el día **13 noviembre 2019** antes de las **10:00 horas**. Las solicitudes de aclaraciones recibidas con posterioridad a la fecha y horario indicado, serán consideradas como extemporáneas y no se dará respuesta, solamente se archivarán en el expediente.

La convocante consolidará las solicitudes de aclaración de los proveedores y responderá el mismo día **13 noviembre 2019** antes de las **17:00 horas**, vía correo electrónico a todos los participantes de la invitación, en forma clara y precisa, siempre que se relacionen con los aspectos contenidos en la convocatoria, por lo que las precisiones hechas por la convocante y las aclaraciones que resulten de las respuestas emitidas a las solicitudes formuladas por los proveedores, formarán parte integrante de la convocatoria.

Este mecanismo es optativo para los proveedores, por lo que su no presentación no será causa de desechamiento.

1. ***Acto de presentación y apertura de propuestas***

El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones será presencial y tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Dirección, el día **15 noviembre 2019**, a las **10:00 AM**.

Los proveedores deberán presentar su proposición en sobre cerrado que contenga los aspectos legales-administrativos, técnicos y económicos.

La documentación legal, técnica y administrativa distinta a la proposición, podrá entregarse, a elección de los proveedores, dentro o fuera del sobre cerrado.

Los proveedores son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

La recepción de los sobres cerrados, se llevará a cabo en el mismo orden en que registraron su asistencia los proveedores, estos entregarán el sobre cerrado que contiene la proposición al servidor público que presida el acto.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y, en consecuencia, no se podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo el acto, nombre del servidor público encargado de presidir el acto, nombre de los proveedores e importe total de cada proposición, lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la invitación a cuando menos tres personas y en su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar.

Es importante mencionar que el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día y la hora antes señalados, no aceptándose el ingreso de proveedores que lleguen después de la hora señalada, por lo que se recomienda se presenten con anticipación.

En concordancia con el penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley, las personas interesadas, podrán asistir en calidad de observadores a los actos del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas; bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Si en el acto de presentación y apertura de ofertas, no se encuentran por lo menos tres proveedores que reúnan los requisitos establecidos en las bases, se aplicará el criterio apegado a lo indicado en el artículo 43 fracción III, párrafo segundo de la Ley.

1. ***Notificación del Fallo***

El fallo se dará a conocer el día **19 noviembre 2019**, a las **10:00 AM**, y en junta pública en las instalaciones de la Dirección, así como a los proveedores que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. A los proveedores que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación realizado a través de la página de internet <https://salud3.guanajuato.gob.mx/cgayf>.

1. ***Firma del Contrato***

El representante acreditado del proveedor adjudicado deberá presentarse a firmar y recoger el contrato a más tardar el día **20 noviembre 2019**, de las **09:00 a las 17:00** hrs., en las oficinas de la Dirección.

En caso de no formalizar un contrato, el proveedor será sancionado en términos de Ley, y se podrá fincar el contrato al siguiente proveedor que reúna el precio, calidad y condiciones. Lo anterior se sujeta a los términos establecidos en Ley para dicho efecto.

1. ***Periodo de contratación.***

El contrato que se formalice con motivo de este procedimiento de contratación, contará con una vigencia de **21 (veintiún)** días, a partir de día **20 noviembre 2019** y hasta el día **10 diciembre 2019**. Y de acuerdo a lo indicado en el art. 84 del reglamento, el inicio de la prestación del servicio, podrá darse el día natural siguiente al de la notificación del fallo o, en su caso, de la adjudicación del contrato, y lo solicita al proveedor mediante la requisición correspondiente. En su defecto, el plazo para la prestación del servicio será el que se establezca en el contrato.

En caso de que el servicio que pretenda ser entregado no cumpla con lo solicitado o se entregue fuera de tiempo, la unidad no está obligada a recibirlo y deberá notificarlo al Departamento de Servicios Generales de ISAPEG.

### Presentación de Ofertas

* **El sobre de la oferta Legal y Administrativa deberá contener lo siguiente:**

1. Todos los proveedores deberán presentar la siguiente documentación, **anexando de preferencia un índice de los documentos presentados**:

* 1. Copia simple de la cédula del **Registro Federal de Contribuyentes** o Registro Federal de Contribuyentes con cadena digital emitida por el SAT.
  2. Copia simple de **Identificación oficial vigente** (pasaporte, licencia de conducir o credencial de elector) de la persona que suscribe las propuestas para la presente invitación, y original o copia certificada para su cotejo.

Nota: Los documentos originales o copias certificadas solicitados en el punto 1.2, podrán presentarse a elección del proveedor, dentro o fuera del sobre de la oferta técnica, los cuales deberá entregar para su cotejo al momento de estar realizando la apertura de su propuesta técnica, **en caso contrario se desechará su propuesta**.

* 1. **Currículum de la empresa** o de la persona física.
  2. En caso de personas morales, copia simple los documentos legales con los cuales acredita su constitución y la personalidad de su representante o apoderado legal, tales como: **acta constitutiva notariada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio**, así como su última modificación en su caso, y, el instrumento en que conste el poder de representación notariado que acredite lo anterior.
  3. Documento donde el proveedor y su representante, en caso de ser persona moral, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultad legal y capacidades suficientes para participar y/o suscribir contratos por sí misma o a nombre de su representada, indicando los datos generales de los documentos notariales que sustenten lo anterior; en caso de ser persona física aplica lo respectivo. **Anexo IV.**
  4. Carta de declaración de intereses en hoja membretada y debidamente firmada por el representante legal acreditado **Anexo V.**
  5. Manifiesto de decir verdad **Anexo VI**.
  6. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del proveedor que es de nacionalidad mexicana en los términos del artículo 35 del Reglamento de la Ley. (**Anexo VII**). Para el caso de propuestas conjuntas, este escrito se presentará por cada persona que participe.
  7. Con fundamento en el artículo 34 del Reglamento, el proveedor deberá presentar escrito mediante el cual indique la clasificación de su empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009 “Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas“ (**Anexo VIII**). Para el caso de propuestas conjuntas, este escrito se presentará por cada proveedor que participe.
  8. El proveedor manifestará por escrito y bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, no cederá y/o subcontratará parcial o totalmente las obligaciones derivadas de lo contrato que, en su caso, se formalicen con la convocante. (**Anexo IX**)

Los proveedores que cuenten con su registro en el Padrón Estatal de Proveedores actualizado al 2019, podrán presentar impresión de la credencial electrónica con código bidimensional actualizada al 2019 que emite el portal del padrón de proveedores, dentro del sobre de su oferta Legal-Administrativa, eximiéndoles en ese caso de presentar los documentos solicitados en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 siempre y cuando las propuestas técnica y económica, sean firmadas por la persona que se encuentra registrada en dicho padrón como representante legal del participante. Lo anterior se sujeta a lo señalado en el Titulo cuarto, Capítulo único, relativo al Padrón Estatal de Proveedores de la Ley.

* **El sobre de la oferta Técnica deberá contener lo siguiente:**

1. Presentará documento el cual deberá contener la descripción amplia de los servicios que se ofrecen, en concordancia con lo señalado en el Anexo I “Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio” de esta invitación y de acuerdo a lo indicado en el **Anexo X**.
2. No se deberán indicar montos económicos en la oferta técnica (Anexo X), además de que deberá presentar todos los documentos generados por el proveedor participante en papel membretado de la empresa, debidamente firmados por el representante legal acreditado.

* **El sobre de la oferta Económica deberá contener lo siguiente:**

1. Oferta económica presentada por escrito en hoja membretada del proveedor, sin tachaduras ni enmendaduras, debidamente firmada por la persona facultada. Los participantes presentarán su propuesta económica expresando que los precios unitarios, son fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato, en moneda nacional (pesos mexicanos) y deberá presentarse con el I.V.A. desglosado, de acuerdo al formato establecido en el **Anexo II.** Deberá ser **presentada en formato digital en archivo de Excel.**

**El importe total de su oferta deberá establecerse en número y letra, en el entendido que si existe algún error, prevalecerá la cantidad estipulada en letra.**

**De preferencia se solicita presentar toda su documentación debidamente ordenada y foliada, para certeza de los participantes.**

### Evaluación de proposiciones

Los criterios en que se fundamenta la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del servicio serán los siguientes:

Con apego en lo establecido por los artículos 2 fracciones X, XI Y XII, 26, 36 y 36 bis de la Ley y 51 de su Reglamento, la convocante efectuará la evaluación utilizando el criterio de evaluación binario es decir cumple o no cumple con los requisitos, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la presente convocatoria, así como en las “Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio” descritas en el Anexo I, en el Anexo II “Propuesta Económica”, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, no habrá revisión de la documentación recibida; el análisis detallado de su contenido, se efectuará durante el proceso de evaluación de las proposiciones.

Se realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de la documentación presentada por los proveedores bajo el criterio de evaluación binario: “cumple-no cumple”.

Se verificará que las proposiciones cumplan con todo lo señalado en el Anexo I “Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio” de la presente convocatoria.

La convocante evaluará los aspectos técnicos de al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo en el Anexo II “Propuesta Económica”; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Para que una proposición sea aceptada, deberá cumplir en su totalidad con el Anexo I “Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio” y con los aspectos económicos solicitados en el Anexo II “Propuesta Económica”, en la presente convocatoria.

1. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato, porque resulta superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en la investigación de mercado realizada.

Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de hacer la evaluación económica aplicarán lo siguiente:

* Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor;
* En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y
* Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana;

A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en el párrafo que antecede se les sumará el diez por ciento. cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.

1. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la Ley.

Para calcular cuándo un precio es conveniente, los responsables de hacer la evaluación económica aplicarán la siguiente operación:

* Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en la invitación, son aquéllos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña;
* De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. en el caso de advertirse la existencia de dos o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio de los dos que contengan los precios más bajos;
* Al promedio señalado en la viñeta anterior se le restará el 40 por ciento, y
* Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación realizada conforme a este apartado serán considerados precios convenientes.

La convocante que, en términos de lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento, deseche los precios por considerar que no son convenientes o determine que son no aceptables, no podrá adjudicar el contrato a los proveedores cuyas proposiciones contengan dichos precios, debiendo incorporar al fallo copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente.

Cuando la convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario especificada por el proveedor en el Anexo II “Propuesta Económica”.

Si la propuesta económica del proveedor a quien se le adjudica el contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley respecto del contrato.

Los requisitos de forma que se señalan en la presente convocatoria y que no afectan la solvencia de la proposición, se entenderán que, si bien para efectos de desechamiento no es indispensable su cumplimiento, si lo es para la mejor conducción del procedimiento.

No se considerarán las proposiciones, cuando no se cotice la totalidad de los servicios requeridos.

### Requisitos que afectan la solvencia de la propuesta

En atención a lo previsto por los artículos 29, fracción XV de la Ley; y 39, fracción IV de su Reglamento, se hace del conocimiento de los licitantes participantes, los requisitos que deben cumplir y cuyo incumplimiento afectaría la solvencia de su proposición y motivaría su desechamiento.

| **Número** | **Requisito que debe cumplir** | **Causa expresa de desechamiento** |
| --- | --- | --- |
| 1 | El proveedor deberá presentar la leyenda **“bajo protesta de decir verdad”**, en todos los documentos donde sea requerido de acuerdo a lo indicado en la presente convocatoria. | La falta de la manifestación bajo protesta de decir verdad, en los documentos requeridos en la presente convocatoria. |
| 2 | El proveedor deberá presentar todos los documentos y requisitos establecidos en la convocatoria. | La falta de presentación de alguno de los documentos y requisitos establecidos en la convocatoria. |
| 3 | El proveedor entregará su propuesta técnica de manera clara y detallada de todas y cada una de las características y especificaciones o requisitos técnicos solicitados en las especificaciones técnicas y sus anexos requeridos en la convocatoria.  Que exista congruencia entre las especificaciones técnicas y sus anexos, así como la propuesta económica y las modificaciones derivadas de las aclaraciones vertidas en el proceso. | La omisión de características y especificaciones o requisitos técnicos solicitados.  Que no exista congruencia entre las especificaciones técnicas y sus anexos, así como la propuesta económica y las modificaciones derivadas de las aclaraciones generadas. |
| 4 | El licitante deberá entregar junto con su propuesta económica las operaciones aritméticas y de cálculo, tomando como base el precio unitario.  Que exista congruencia entre la propuesta técnica, la propuesta económica, y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones. | Que no presente la propuesta económica.  Que no exista congruencia entre la propuesta técnica, la propuesta económica, y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones. |
| 5 | Que algún proveedor haya acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes objeto de la presente convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. | Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes objeto de la presente convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. |
| 6 | Cuando el proveedor presente más de una proposición dentro del mismo procedimiento de contratación, para la partida única. | El mismo proveedor presente más de una proposición dentro del mismo procedimiento de contratación, para la partida única. |
| 7 | Cuando la autoridad facultada compruebe que el proveedor se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la ley. | Que la autoridad facultada compruebe que el proveedor se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la ley. |

### Requisitos cuyo incumplimiento no afectan la solvencia de la proposición

* El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia proposición.
* El no presentar la información en los formatos establecidos en esta convocatoria, siempre y cuando la información requerida en ellos sea proporcionada de manera clara y en su totalidad.
* La falta de identificación de la persona que solamente entregue la proposición, sin ser el firmante de la misma o de la manifestación escrita de interés para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

### Descalificación de proveedores

Será motivo de descalificación de los proveedores en los siguientes casos:

1. Si no cumplen con todos los requisitos especificados y las condiciones de participación establecidas en las presentes bases, con la salvedad de lo previsto en el artículo 36 de la Ley.
2. Por encontrarse en la lista emitida por el SAT, en estatus de "definitivo" de conformidad a lo establecido en el artículo 69-B del código fiscal de la Federación.
3. Si las propuestas técnica o económica presentadas no se encuentran debidamente firmadas por el representante legal acreditado.
4. Si los precios ofertados no resultan precios aceptables en los términos de la Ley y su Reglamento, se desechará su propuesta.
5. Si a consecuencia de cualquier tipo de práctica comercial, realiza prácticas desleales para con los sujetos de esta Ley, o si tienen acuerdo previo con otros proveedores para el manejo de las ofertas de los servicios licitados.

1. Cuando la Dirección tenga pruebas fundadas de alguna irregularidad de índole legal, fiscal y/o económica del o los proveedores.
2. Si el proveedor actúa con dolo o mala fe al presentar su oferta, o bien si se detecta una presunta falsedad en la información presentada y no es posible acreditar la veracidad de la misma.
3. Si de la verificación a la documentación presentada se advierten irregularidades graves a juicio de la Dirección en la misma.
4. Si no presenta cotizados la totalidad de conceptos considerados en el Anexo II
5. Si en la propuesta técnica o económica presenta más de una propuesta.
6. Si oferta mayores o menores cantidades a las requeridas, de conformidad a lo señalado en las presentes bases.
7. Si entre el catálogo o documentación técnica y su oferta técnica o en cualquier otro documento existen datos contradictorios entre sí o si no acredita todas las características solicitadas en la documentación técnica.
8. Si en la propuesta técnica (Anexo X) en las características del servicio ofertado, no indica textualmente las características del servicio ofertado.
9. Si en la oferta técnica (Anexo X) se presentan diferentes opciones para una misma característica del servicio ofertado.
10. Si en su propuesta presenta datos contradictorios entre sí.
11. Presente su propuesta después de la hora y fecha convenida en la apertura de proposiciones

### Declaración de desierta

1. Se declarará desierto el proceso de invitación a cuando menos tres personas cuando se presenten los siguientes casos:
2. Si ninguna de las ofertas evaluadas por la Dirección cumple con los requisitos de las bases de la invitación o cuando los precios de todos los servicios ofertados resulten precios no aceptables en términos de la Ley y el Reglamento, y
3. Cuando así se considere conveniente por razones de interés público, a juicio de la Dirección.

### Contrato

Con fundamento en el artículo 29 fracción XVI de la Ley y 39 fracción II inciso I) del Reglamento, se adjunta como Anexo III, el Modelo del contrato que será empleado por la convocante para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente invitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45 de la Ley y en el artículo 81 del Reglamento, mismos que serán obligatorios para el proveedor que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, de acuerdo con lo ofertado en la proposición del proveedor al que le haya sido adjudicado el fallo.

Para garantizar el cumplimiento del contrato y vicios ocultos, además de la entera satisfacción del Gobierno del Estado de Guanajuato por los servicios ofertados por parte del o los proveedor(es) ganador (es), se podrá optar por lo siguiente:

1. Fianza por el 30% del monto total adjudicado según anexo (s) en que participe de conformidad a las bases de la presente invitación, sin considerar el IVA respectivo, expedida a nombre del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. La validez de la fianza será verificada en la página web de la afianzadora que lo expide, o bien el proveedor adjudicado deberá presentar el comprobante de pago en original y copia simple.

ó

1. Cheque certificado o cheque de caja expedido por una Institución Bancaria, por el importe del 30% del monto total adjudicado sin considerar el I.V.A. respectivo, a nombre de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración.

La opción de garantía para cumplimiento del contrato que elija el proveedor ganador en las dos opciones anteriores será presentada en el momento de la firma del contrato respectivo, en la fecha señalada en las presentes bases y de conformidad en éstas.

Cualquiera de las dos opciones antes mencionadas estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte la resolución definitiva por la autoridad competente o hasta que se emita el oficio de conformidad del ISAPEG.

Se podrá exceptuar del otorgamiento de dichas garantías de cumplimiento, siempre y cuando los proveedores realicen de manera inmediata la totalidad de los servicios señalados en el Anexo I. **En tal caso deberá presentar a la firma del contrato escrito en el cual manifieste la fecha de entrega dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del contrato. Una vez realizada la entrega en el tiempo señalado deberá remitir al Departamento de Servicios Generales la documentación que acredite la entrega inmediata.**

Asimismo, para suscripción del contrato se deberá presentar copia fotostática de:

* **Datos bancarios** (persona física o moral). Deberá indicar banco, cuenta, sucursal y clabe interbancaria para transferencias electrónicas.
* Para los efectos previstos en el artículo 32-d del código fiscal de la federación, se deberá presentar el documento vigente a que alude el acuerdo número: acdo.sa1.hct.101214/281.p.dir, dictado por el h. Consejo técnico del instituto mexicano del seguro social, mediante el cual dicho instituto emite **opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social**. Tratándose de propuestas conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la ley, se deberá presentar por cada uno de los participantes en dicha propuesta.

Los contratos generados en el proceso de invitación se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 54 Bis de la Suspensión, Terminación y Rescisión de los Contratos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable.

**Previo a la suscripción del contrato los proveedores adjudicados deberán presentar ante la Dirección, la opinión positiva VIGENTE que emite el Servicio de Administración Tributaria de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación. El no presentar dicha constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, será impedimento para suscribir el o los contratos correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.**

### Condiciones

1. Los servicios ofertados deberán cumplir con las características y especificaciones técnicas, calidad y garantías solicitadas como requisitos de sus ofertas; así como las condiciones de la presentación de las mismas para fines de evaluación y adjudicación requeridas por el área solicitante del ISAPEG, según las presentes bases y sus anexos que refiere la descripción técnica correspondiente.
2. Las ofertas presentadas en ningún caso serán objeto de negociación ya que resultará ganador el proveedor que la Dirección determine, con base en el precio y el cumplimiento de las características de los servicios y requisitos solicitados en las presentes bases.
3. Se podrán presentar ofertas conjuntas. En tal caso, en el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, el representante común de la agrupación deberá señalar que la oferta se presenta en forma conjunta.

Para tal efecto, será requisito incluir en su oferta un convenio de proposición conjunta, cuyo contenido deberá ser conforme a lo dispuesto por el artículo 78 fracción II del Reglamento. De igual forma, se deberán presentar en la propuesta técnica, los documentos solicitados en los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Y 1.5 del apartado III. Presentación de ofertas de las presentes bases, de todos los integrantes de la agrupación.

1. Con el fin de facilitar la revisión y evaluación posterior al Acto de Apertura, del contenido de la documentación que acompañan las ofertas legal y financiera, técnicas y económicas, es recomendable que los proveedores presenten la documentación preferentemente en apego al orden que guardan los incisos de lo solicitado en cada uno de los sobres.
2. Una vez agotados los criterios de desempate previstos en los artículos 36 Bis de la Ley, para el supuesto de empate, se procederá a la determinación de la oferta adjudicada a través de lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento.
3. Con la presentación de las ofertas, el proveedor otorga su aceptación plena a los requisitos y lineamientos establecidos en las bases de la presente invitación; así como también se sujeta a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento.
4. Esta Invitación se podrá ajustar al techo presupuestal dispuesto por el ISAPEG para el pago de los servicios solicitados con relación a los precios ofertados.
5. Las prórrogas para la prestación del servicio, deberán solicitarse en todo caso por el proveedor adjudicado, cinco días hábiles previos al vencimiento de las fechas de término originalmente pactadas, de lo contrario dará lugar a la negativa de la petición.
6. Los servicios adjudicados y entregados que no reúnan lo estipulado en las presentes bases y anexo (s) técnico (s), o que al momento de su recepción presenten algún daño o deterioro, se solicitará que se subsanen al (los) proveedores (es) adjudicado (s) concediéndose un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación de la observación, para que se realicen los ajustes necesarios, sin que por ello se considere prorrogado o ampliado el plazo de entrega. En caso contrario se iniciarán los trámites administrativos correspondientes.
7. Los proveedores adjudicados que infrinjan lo establecido en el párrafo segundo del artículo 59 de la Ley, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción, así como inhabilitación temporal para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados, según lo dispone el artículo 60 de la Ley de dicha sanción, hará los cálculos la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a través del área del soporte de pago pudiendo hacerla efectiva de los saldos a favor que quedaran en la liquidación, y en caso contrario hará efectivas las garantías otorgadas. Lo anterior sin perjuicio de la pena convencional, la cual se determinará aplicando 2% sobre el valor de los servicios no realizados por cada semana y/o el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados, dicha sanción será aplicada por el ISAPEG. Cabe precisar que las penalizaciones se deducirán de los saldos pendientes de pago a favor del proveedor y en caso contrario se harán efectivas las garantías otorgadas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley, el monto total de las citadas sanciones no excederá el de la garantía de cumplimiento del contrato otorgada por el proveedor.
8. Podrá ser motivo de rescisión de contrato cuando el proveedor incurra en cualquiera de las infracciones previstas en la Ley.

### Aspectos generales

1. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona
2. Una vez determinado el resultado de la(s) adjudicación(es) correspondiente(s) será publicado en la página electrónica <https://salud3.guanajuato.gob.mx/cgayf>.
3. No se aceptarán modificaciones en las cotizaciones presentadas después de la fecha y hora límite de registro de propuestas, aun cuando sean errores involuntarios por parte del proveedor o de terceros.
4. Durante el Acto de Apertura, al menos un representante legal de los proveedores, si hubiera presentes, y los Servidores Públicos presentes firmarán las ofertas Técnicas y Económicas.
5. La Dirección podrá cuando lo considere conveniente, solicitar aclaraciones de las ofertas en los términos de Ley, para evaluar las capacidades legales, administrativas, técnicas y financieras u otras de los proveedores, ya sea solicitando la información o haciendo visitas a los mismos, de no atenderse lo anterior, será descalificado el proveedor.
6. Los proveedores tendrán la obligación de otorgar las facilidades del caso al personal que comisione el Órgano Interno de Control, en el ejercicio de sus facultades.
7. La Dirección no se hace responsable de cualquier inconveniente para el registro de propuestas, por lo cual se deberá realizar con anticipación la presentación de propuestas.

**A n e x o I**

**Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio**

**Objetivo**: Mantener y conservar los inmuebles de la convocante en condiciones seguras y funcionales para el desarrollo de las actividades ofrecidas al público en general.

**Alcances del mantenimiento**: Ejecutar los trabajos de conservación de los espacios físicos de acuerdo a lo estipulado en las presentes bases.

**Consideraciones para la realización del servicio:** El proveedor adjudicado deberá considerar nombrar a un supervisor con perfil de Ingeniero y/o Arquitecto con la experiencia suficiente en el manejo de personal, toma de decisiones técnicas y administrativas.

El proveedor adjudicado suministrará a su personal, equipo de seguridad y vestimenta que permita identificar a la persona y empresa que representa, así como portar credencial.

El personal del proveedor adjudicado al momento de su ingreso y salida de las instalaciones de la convocante, deberá presentar al personal de vigilancia un listado de los materiales y herramientas que porta.

El proveedor adjudicado se obliga a presentar la información administrativa que la convocante requiera, esto para verificar que los trabajos se realizan en los tiempos, cantidades, materiales y calidad prevista en el presente anexo, en caso de no presentar dicha información, la convocante podrá reservarse el derecho de liberar pagos, hasta contar con la información completa.

El proveedor adjudicado deberá cuidar las medidas de seguridad e higiene durante la realización de sus actividades.

Los servicios a realizar, se presentan a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLAVE** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| 1 | URGENCIAS |  |  |
| 1.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS |  |  |
| 1.1.1 | SALA DE ESPERA |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 8.00 |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.1.2 | SANITARIOS PUBLICO HOMBRES Y MUJERES |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DES1X13ARBOTANTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, TIPO ARBOTANTE, ACABADO EN COLOR BLANCO. LAMPARA COMPACTA DE 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO. BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.1.3 | SANITARIOS PERSONAL HOMBRES Y MUJERES |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 1.1.4 | TRABAJO SOCIAL |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.1.5 | HIDRATACION MENORES |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.1.6 | OBSERVACION ADULTOS |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 1.1.7 | CUARTO DE CHOQUE |  |  |
| DES3X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 3T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DESTX32CAJILLO285X30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.85 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.1.8 | YESOS Y CURACIONES |  |  |
| DES3X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 3T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DESTX32CAJILLO285X30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.85 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.1.9 | CONSULTORIO DE VALORACION |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 1.1.10 | BAÑO PACIENTES |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.1.11 | TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DES1X32X2X,30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.00 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.1.12 | TRIAGE |  |  |
| DES1X32X2X,30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.00 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.1.13 | PASILLO |  |  |
| DES1X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE SOBRE PONER EN PLAFON RETICULAR, CON LUVER PARABOLICO DE ALUMINIO DE 18 CELDAS. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 1.2.1 | SALA DE ESPERA |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 9.00 |
| 1.2.2 | SANITARIOS PUBLICO HOMBRES Y MUJERES |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| LUMARBOTANTE H-810/B | LUMINARIO TIPO ARBOTANTE H-810/B, 1T-8.5 W LED, MARCA TECNOLITE O SIMILAR; COLOCACION A MURO, MATERIAL DE LA CARCASA ABS EN COLOR BLANCO Y PANTALLA PC, BASE PORTA LAMPARA E27. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.2.3 | SANITARIOS PERSONAL HOMBRES Y MUJERES |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 1.2.4 | TRABAJO SOCIAL |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.2.5 | HIDRATACION MENORES |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.2.6 | OBSERVACION ADULTOS |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 1.2.7 | CUARTO DE CHOQUE |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| KSH-285X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.85 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.2.8 | YESOS Y CURACIONES |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| KSH-285X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.85 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.2.9 | CONSULTORIO DE VALORACION |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 1.2.10 | BAÑO PACIENTES |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.2.11 | TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| KSH205X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 205 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.2.12 | TRIAGE |  |  |
| KSH205X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 205 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.2.13 | PASILLO |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 1.2.14 | MARCOS PARA LUMINARIAS |  |  |
| MARC30CM | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS PARA LUMINARIAS DE 30X120 CM MARCA LEDVANCE ENPOTRADAS EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS INCLUYE: MARCO ELABORADO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE PERFIL DE ALUMINIO H DE 1 PULG, REMACHES DE 1 1/2¨X 1/8¨ , CEJA PARA LA PREPARACION, SUJEADO CON ESCUADRA REFORZADA, TRAZO, RECTIFICACION DE VANO, CORTES, PRESENTACION Y COLOCACION EN PLAFON DE YESO, RESANES CON PASTA REDIMIX EN PLAFON, ARMADO, ENSAMBLADO Y PRUEBAS. | PZA | 41.00 |
| MARC60CM | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS PARA LUMINARIAS DE 60X120 CM MARCA LEDVANCE ENPOTRADAS EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS INCLUYE: MARCO ELABORADO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE PERFIL DE ALUMINIO H DE 1 PULG, REMACHES DE 1 1/2¨X 1/8¨, CEJA EN MARCO PARA LA PREPARACION, SUJEADO CON ESCUADRA REFORZADA, TRAZO, RECTIFICACION DE VANO, CORTES, PRESENTACION Y COLOCACION EN PLAFON DE YESO, RESANES EN PLAFON CON PASTA REDIMIX, ARMADO, ENSAMBLADO Y PRUEBAS | PZA | 35.00 |
| 1.3 | ACABADOS |  |  |
| 1.3.1 | PINTURA EN PLAFONES |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 105.01 |
| 1.3.2 | PASTA CHISSA EN MUROS |  |  |
| MORTERO PLASTICO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 350-400 EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO SEGÚN EL SUSTRATO EXISTENTE DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 35-400 A MANO CON LLANA METALICA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 46.84 |
| ARENA SILICA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE MURO CON PIEDRA DE ESMERIL, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METALICA, LIJADO DE MURO A MANO CON LIJA DE ESMERIL, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y CINTA MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 46.84 |
| RECCHISAGLAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLAS REF S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO DE PRAIMER GLASS APLICADA CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERSION DE AIRE, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 46.84 |
| 1.3.3 | ACABADOS ESPECIALES |  |  |
| PISOS VINILICOS | MANTENIMIENTO GENERAL A PISOS VINILICOS, INCLUYE: LAVADO CON EQUIPO A BAJAS REVOLUCIONES, CON UNA MEZCLA DE JABON NEUTRO ANTIBACTERIAL Y CLORO ,PULIDO, ABRILLANTADO Y APLICACIÓN DE CERA ESPECIAL PARA RECUPERAR SUS PROPIEDADES ANTIBACTERIALES EN PISOS Y ZOCLOS,, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 10.97 |
| ESQUINERO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO PROTECTOR DE DE MURO DE 1.22 M DE LONGITUD Y SECCION DE 2" x 2", MARCA ACROVYN Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TAPAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 9.00 |
| PRUEBA | PRUEBAS ELECTRICAS CON EQUIPO MEGGER Y CERTIFICADO DE LAS MISMAS EN PISOS CONDUCTIVOS, COMO QUIROFANO Y SALA DE EXPULSION INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 1.4 | CANCELERIA DE ALUMINIO |  |  |
| CANCEL280X270 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3 PULG. CON LAS DIMENCIONES DE 2.80X2.70 MTS FORMADO POR 1 PUERTA DE 90X2.10 MTS, 1 FIJO 90X60 CM, 2 FIJOS DE 1.90X1.35 MTS, TODO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, 1 FIJO LATERAL DE .40 CM X2.70 MTS ,CHAPA DOBLE MANIJA MARCA HERRALUM, BISAGRAS DE BARRIL, TRAZO, RECTIFICACION DE VANO, DIMENSIONAMIENTO, SELECCION DE PERFILES, ARMADO Y ENSAMBLADO. | PZA | 1.00 |
| PELESMERILADADE3M | Suministro y colocacion de pelicula esmerilada de 3M para ventanas, puertas y canceles de aluminio. Incluye desperdicios, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, colocacion, materiales, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | M2 | 8.64 |
| 1.5 | INSTALACION SANITARIA |  |  |
| 1.5.1 | TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 2.55 |
| FOFO152X50 | TUBO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO TRAMO DE 1.52 M 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 0.20 |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |
| YEE50 | YEE DE FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, TRES ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| CODOXFOFOX45X50 | CODO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 45 GRADOS DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| CODO45XPVCX50 | Codo de 45° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.15 |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, | M2 | 1.23 |
| ESMERALDA | REPOSICION PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30 CM ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC, LINEA METROPOLIS QUEBEC INCLUYE: MARCA INTERCERAMIC EN NUEVO FORMATO DE LA MEDIDA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC COLOR BEIGE, RECORTE EN PIEZAS DE PISO PARA DEJAR LA MEDIDA DE 30X30 CM , PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES | M2 | 1.23 |
| 1.5.2 | YESOS, CURACIONES, CUARTO DE CHOQUE |  |  |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 9.80 |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 8.00 |
| TEEPVCX50MM | Tee multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |
| REDUCCIONPVCX50MM | Reducción multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm a 38 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 2.55 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 2.55 |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.25 |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 2.09 |
| ESMERALDA | REPOSICION PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30 CM ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC, LINEA METROPOLIS QUEBEC INCLUYE: MARCA INTERCERAMIC EN NUEVO FORMATO DE LA MEDIDA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC COLOR BEIGE, RECORTE EN PIEZAS DE PISO PARA DEJAR LA MEDIDA DE 30X30 CM , PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 1.12 |
| PISO VINILICO | REPARACION DE PISO VINILICO . INCLUYE: RETIRO DE PISO VINILICO DAÑADO, REPARACION DE FIRME DE CEMENTO CON FEATHER FINISH ARDEX A 1/4 DE ESPESOR EN APLICACION , COLOCACION DE TAPETE NUEVO DE PISO VINILICO, SOLDADURA TERMOFUSIONADA, PEGAMENTO LOKWELD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 0.94 |
| 1.6 | INSTALACION HIDRAULICA |  |  |
| 1.6.1 | TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.25 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |
| 1.6.2 | YESOS Y CURACIONES |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.30 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |
| 1.6.3 | CUARTO DE CHOQUE |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.25 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |
| DESMATELAMIENTO | DESMANTELAMIENTO DE CENEFA EN MURO VINILICO DAÑADO POR GOLPES, RETIRO DE PEGAMENTOS, LIMPIEZA DE MURO DE CEMENTO FEATHER FINISH, REPARACION CON FEATHER FINISH EN EL AREA DONDE SE RETIRO EL VINIL CON 1.45KG POR M2 . INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 0.75 |
| VINIL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILICO COLOR VERDE GRADO HOSPITALARIO EN MUROS DE 1.00 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2.00 x 30.00 MTS, INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN TODOS LOS ANGULOS RECTOS, SOLDADURAS TERMOFUSIONADAS, SELLOS VINILICOS Y EPOXICOS, PEGAMENTO DE CONTACTO Y ACRILICO, ZOCLO SANITARIO EN PLAFON, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 0.75 |
| 1.7 | MOBILIARIO FIJO |  |  |
| 1.7.1 | LAVABOS |  |  |
| VERACRUZ | LAVABO DE PARED PARA SOBREPONER SIN PEDESTAL COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR MOD. VERACRUZ, CON MEZCLADORA TEMPORIZADORA CROMADA MARCA HELVEX MOD TV-122, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX MOD. TV-016, CONTRAREJILLA CROMADA MARCA HELVEX MOD TH-058, DOS VALVULAS DE CONTROL ANGULAR MARCA URREA 401 BSC, DOS MANGUERAS FLEXIBLES COFLEX MOD. VLA-40 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 1.8 | CARPINTERIA |  |  |
| 1.8.1 | PUERTAS |  |  |
| PLASTICOLAMINADO | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTA DE MADERA EXISTENTES EN EL PASILLOS, FORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 0.97 x 2.70 M CADA HOJA UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM. INCLUYE: RETIRO DE MIRILLA DE CRISTAL PARA SU POSTERIOR COLOCACION, DESMONTAJE DE LAS PUERTAS, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EXISTENTE, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| PLASTICO120X210 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES , FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 1.20 x 2.10 M ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM . INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA, RETIRO DEL LAMINADO EXISTENTE, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA , RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| PLASTICO90X210 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 0.90 x 2.10 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA Y FIJO, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| VITRINA160X160 | REPISAS SOBRE PUESTAS EN MURO HECHAS EN OBRA PARA FORMAR UNA VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA, EN ESQUINA RECTA COMPUESTA POR DOS MODULOS DE 1.90X.30X.70 MTS FABRICADA CON MFD MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO. D321-60, CADA MODULO CON UNA DIVICION DE 0.52 X0.67 MTS Y UNA DE 1.05X0.65 MTS, CON UN ENTREPAÑO HORIZONTAL DE 1.05X0.28 MTS FONDO DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 1.90X.70 MTS Y 6 MM DE ESPESOR INCLUYE: DESPERDICIO DEL 15% EN LA MADERA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO | PZA | 1.00 |
| 2 | TOCOCIRUGIA |  |  |
| 2.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| 2.1.1 | VESTIDOR MEDICOS Y ENFERMERAS |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 2.1.2 | AMBULANCIAS |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 2.1.3 | RECUPERACION POST-OPERATORIA |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DES1X32X6,15X,30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y SEIS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 6.15 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.1.4 | RECUPERACION POST-PARTO |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DEST-32W | DESMONTAJE DE ACRILICO Y DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.70 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.1.5 | CEYE |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 2.1.6 | PASILLO AREA BLANCA |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 2.1.7 | PASILLO TOCOCIRUGIA |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |
| 2.1.8 | TRABAJO DE PARTO |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DEST-32W | DESMONTAJE DE ACRILICO Y DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.70 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.1.9 | BAÑO PACIENTES TRABAJO DE PARTO |  |  |
| DES1T-26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.1.10 | SALA DE EXPULSION |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 4.00 |
| 2.1.11 | QUIROFANO |  |  |
| DES3X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 3T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 2.1.12 | FILTRO CEYE |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.1.13 | SEPTICO Y ROPA SUCIA |  |  |
| DES1T-26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 2.1.14 | ALMACEN ESTERIL CEYE |  |  |
| DES1T-26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 2.1.15 | AUTOCLAVES |  |  |
| DES1T-26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 2.1.16 | DESCONTAMINACION |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.1.17 | ENTREGA MATERIAL ESTERIL CEYE |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.1.18 | PASILLO AMBULANCIAS - HOSPITALIZACION |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 2.2 | LUMINARIOS |  |  |
| 2.2.1 | VESTIDOR MEDICOS Y ENFERMERAS |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 2.2.3 | RECUPERACION POST-OPERATORIA |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| T8C-LED120/002/65H | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y SEIS LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 6.15 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| 2.2.4 | RECUPERACION POST-PARTO |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| PANELACRILICO170X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y DOS LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.70 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.2.5 | CEYE |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.2.6 | PASILLO AREA BLANCA |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 2.2.7 | PASILLO TOCOCIRUGIA |  |  |
| PAN-LED/60/40/S | LUMINARIO DE SOBREPONER EN PLAFON RETICULAR MOD PAN-LED/60/40/S MARCA TECNOLITE, DE 595x1195 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-220V, 50-60Hz, 4500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |
| 2.2.8 | TRABAJO DE PARTO |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| PANELACRILICO150X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y UNA LAMPARA LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.50 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.2.9 | BAÑO PACIENTES TRABAJO DE PARTO |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.2.10 | SALA DE EXPULSION |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 2.2.11 | QUIROFANO |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 2.2.12 | FILTRO CEYE |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| 2.2.13 | SEPTICO Y ROPA SUCIA |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 2.2.14 | ALMACEN ESTERIL CEYE |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 2.2.15 | AUTOCLAVES |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.2.16 | DESCONTAMINACION |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.2.17 | ENTREGA MATERIAL ESTERIL CEYE |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.2.18 | PASILLO AMBULANCIAS - HOSPITALIZACION |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 2.3 | ALBAÑILERIAS |  |  |
| 2.3.1 | DEMOLICIONES |  |  |
| DEMMANUALTABIQUE | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, HASTA ALTURAS DE 3.50 M., SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 4.32 |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.77 |
| DEMMANUALCONCRETO | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (CADENAS, CASTILLOS, FALDONES, MUROS, TRABES, ETC.) SIN RECUPERACIÓN DEL ACERO, HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.12 |
| 2.3.2 | FIRMES DE CONCRETO |  |  |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 6.35 |
| 2.3.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS |  |  |
| MUROTABIQUE | MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO EN CIMENTACION DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM, HASTA 3.0 MT. DE ALTURA, ACABADO COMUN. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, ENRACES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETES, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 8.46 |
| CATILLO15X20 | CASTILLO DE CONCRETO ARMADO ( C-7 Y CD-1 ) F'C=200 KG/CM2-3/4" SECCION RECTANGULAR 15X20 CM. ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 @ 20 CM. SEGÚN PROYECTO EN PLANO CLAVE E-02. INCLUYE MATERIALES E INSUMOS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO, MANO DE OBRA, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS, RAMPAS, ANDADORES, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DEPRECIACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 8.55 |
| 2.4 | ACABADOS |  |  |
| 2.4.1 | REPELLADOS Y APLANADOS EN MUROS |  |  |
| REPELLADO | REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA HASTA 4.0 M. DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ANDAMIAJE, BOQUILLAS, ARISTAS, BOCELES, CHAFLANES, GOTEROS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 23.70 |
| APLANADOFINO | APLANADO FINO SOBRE MUROS EXTERIORES E INTERIORES A PLOMO Y REGLA HASTA 4.0 M. DE ALTURA CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA. INCLUYE REPELLADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ANDAMIAJE, BOQUILLAS, ARISTAS, BOCELES, CHAFLANES, GOTEROS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 1.89 |
| 2.4.2 | PASTA CHISA EN MUROS |  |  |
| MORTERO PLASTICO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 350-400 EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO SEGÚN EL SUSTRATO EXISTENTE DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 35-400 A MANO CON LLANA METALICA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 31.30 |
| ARENA SILICA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE MURO CON PIEDRA DE ESMERIL, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METALICA, LIJADO DE MURO A MANO CON LIJA DE ESMERIL, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y CINTA MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 31.30 |
| RECCHISAGLAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLAS REF S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO DE PRAIMER GLASS APLICADA CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERSION DE AIRE, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 31.30 |
| 2.4.3 | LAMBRINES DE AZULEJO |  |  |
| LOSETACERAMICA20X20 | LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA 20X20 CM SOBRE MUROS MARCA INTERCERAMIC LINEA COLOURS, COLOR WHITE PEARL ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO COLOCACION A HUESO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EMBOQUILLADO Y JUNTEADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 36.95 |
| 2.4.4 | PISO DE LOSETA CERAMICA |  |  |
| LOSETACERAMICA33X33 | PISO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC, COLOR BEIGE, CALIDAD 1A., PEI IV, ETT 2; ASENTADO CON PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EMBOQUILLADO Y JUNTEADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 6.35 |
| 2.4.5 | PINTURA EN PLAFONES |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 150.91 |
| 2.4.6 | ACABADOS ESPECIALES |  |  |
| DESMATELAMIENTO | DESMANTELAMIENTO DE CENEFA EN MURO VINILICO DAÑADO POR GOLPES, RETIRO DE PEGAMENTOS, LIMPIEZA DE MURO DE CEMENTO FEATHER FINISH, REPARACION CON FEATHER FINISH EN EL AREA DONDE SE RETIRO EL VINIL CON 1.45KG POR M2 . INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 42.74 |
| VINIL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILICO COLOR VERDE GRADO HOSPITALARIO EN MUROS DE 1.00 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2.00 x 30.00 MTS, INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN TODOS LOS ANGULOS RECTOS, SOLDADURAS TERMOFUSIONADAS, SELLOS VINILICOS Y EPOXICOS, PEGAMENTO DE CONTACTO Y ACRILICO, ZOCLO SANITARIO EN PLAFON, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 42.74 |
| PISOVINILICO | REPARACION DE PISO VINILICO EN AREA DE TRANSFER CAMILLERO, CON DISEÑO DE OTRO COLOR PARA DISIMULAR LA ANTERIOR COLOCACION DEL TRANSFER. INCLUYE: RETIRO DE PISO VINILICO DAÑADO, REPARACION DE FIRME DE CEMENTO CON FEATHER FINISH ARDEX HASTA 8 CM DE PROFUNDIDAD, COLOCACION DE TAPETE NUEVO DE PISO VINILICO ECLIPSE PREMIUM , SOLDADURA TERMOFUSIONADA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 1.38 |
| LAVADODEPISOS | MANTENIMIENTO GENERAL A PISOS VINILICOS, INCLUYE: LAVADO CON EQUIPO A BAJAS REVOLUCIONES, PULIDO, ABRILLANTADO Y APLICACIÓN DE CERA ESPECIAL PARA RECUPERAR SUS PROPIEDADES ANTIBACTERIALES EN PISOS Y ZOCLOS, PRUEBAS ELECTRICAS CON EQUIPO MEGGER Y CERTIFICADO DE LAS MISMAS EN PISOS CONDUCTIVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 113.16 |
| ESQUINERO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO PROTECTOR DE DE MURO DE 1.22 M DE LONGITUD Y SECCION DE 2" x 2", MARCA ACROVYN Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TAPAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 18.00 |
| PROTECCION | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS, DE 151 MM DE ANCHO, CON SISTEMA INFINITY Y CUBIERTA DE PVC COLOR SMA, MARCA ACROVYN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | ML | 19.20 |
| TAPATERMINAL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA TERMINAL PARA SISTEMA CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS, DE 151 MM DE ANCHO, CON CUBIERTA DE PVC COLOR SMA, MARCA ACROVYN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 18.00 |
| CINT2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA MARCA 3M DE 2 PULG DE ANCHO EN COLOR ROJO Y BLANCO MODELO S-6735 REFLEJANTE MARCA 3M EN AREA DE TOCOCIRUGIA PARA DELIMITACION DE AREAS DE CAMILLAS EN PISOS INCLUYE: TRAZO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 10.00 |
| 2,5 | CANCELERIA DE ALUMINIO |  |  |
| PELESMERILADADE3M | Suministro y colocacion de pelicula esmerilada de 3M para ventanas, puertas y canceles de aluminio. Incluye desperdicios, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, colocacion, materiales, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | M2 | 9.33 |
| CANCEL151X210 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2 PULG, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CLARO DE 1.51X02.70MTS, CON 1 PUERTA DE 0.85X2.10 Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.66X2.10 MTS, UN FIJO LATERAL DE .66X.577 MTS EL CUAL EN LA PARTE SUPERIOR TIENE UNA VENTANA DE DE PROYECCION DE ALUMINIO NATURAL DE 2 PULG CON UNA MEDIDA DE .60CM X.65 CM DE ALTURA LA CUAL SIRVE PARA EL PASO DE INSTRUMENTOS TODO EL CRISTAL EMPLEADO ES DE 6 MM CLARO INCLUYE: CHAPA, BISAGRAS, TRAZO, RECTIFICACION DE VANO, DIMENSIONAMIENTO, SELECCION DE PERFILES, REPIZON, CORTES, PRESENTACION, ARMADO, ENSAMBLADO. | PZA | 1.00 |
| CANCEL195X250 | Sustitucion de perfiles de alumnio de 3 pulg, cancel CA-9, ACCESO AMBULANCIAS, con dimensiones de 1.95mts x 2.50 mts, modulado con dos hojas abatibles de 0.90 m x 2.10 m, y un fijo de 0.40 x 1.95 m; sustitucion de bisagras hidraulicas derivado del uso. Incluye: aluminio de 3 pulg anonizado color natural en marco de hojas abatibles y fijo, retiro de cristales y colocacion de los mismos, retiro de pelicula esmerilada en los cristales, dos bisagras riobi mod. 202, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, seleccion de perfiles, repizon, cortes, presentacion, armado, ensamblado, colocacion, vinles, felpas, selladores, herramienta, mano de obra y pruebas, P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| CANCEL195X270 | DESMANTELAMIENTO DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3", ANODIZADO NATURAL, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, EN EL AREA DEL TRANSFER CAMILLERO EXISTENTE EN AREA DE CIRUGIA. DIMENSIONES GENERALES DE 1.95 x 2.70 M, COMPUESTO POR DOS PUERTAS DE 0.90 X 2.10 M Y YN FIJO DE 1.95 X 0.60 M, TODO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CRISTALES SIN RECUPERACION, PERFILES DE ALUMINIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DE SILICON EN MUROS VINILICOS, RESANES EN PLAFON DE YESO CON RESANADOR OK MARCA COMEX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO, SEÑALIZACION, DEPRECIACION. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| CANCEL270X269 | Suministro y colocacion de cancel de aluminio CA-TRF, de 2" anodizado natural con recubrimiento en acrilico de 3mm color blanco con una medida de 2.30 mts de ancho x 2.70 mts de altura una venta de proyeccion de 2.30 mts por 1.00 mts y 1 fijo de 2.30 mts x 1.00 mts, llevando una puerta de acceso de 1.07 mts x 2.70 mts, en area de cirugia del transfer camillero. Incluye trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, armado, ensamblado y pruebas, limpieza, flete. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| CIERRAPUERTAS | Suministro y colocacion de mecanismo CIERRAPUERTA, marca Herralum o similar, regulable para puertas de 60 hasta 85 kg de peso, modelo 1013, acabado natural E200. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, dimensionamiento, presentacion, fijación, pruebas, limpieza del area de trabajo. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| MAP | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA 0.60X 0.80 MTS CON CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR FORMADA CON MARCO DE ALUMINIO DE 1 1/2 PULG. INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| PUERT1.80X2.48. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3 PULG, MARCO DE 1.80X2.48 MTS, A BASE DE 2 HOJAS ABATIBLE DE 90X2.10 MTS, 1 FIJO DE 1.80X0.38 MTS INCLUYE:CRISTAL CRISTAZUL DE 6MM, 2 PIEZAS DE BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA RIOBI MOD. 202, TRAZO RECTIFICACION, REPIZON, CORTES, PRESENTACION, ARMADO, LIMPIEZA | PZA | 1.00 |
| 2.6 | CARPINTERIA |  |  |
| 2,6.1 | CARPINTERIA |  |  |
| PUERTADEASEO | PUERTA PARA ASEO ABATIBLE DE 0.70 X 2.70 MT CON MARCO DE MADERA DE 1 PULG DE ESPESOR, TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON ANTEPECHO DE 0.60 M. DE ALTURA, MARCO DE 2X1", CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, REFUERZOS PARA CHAPA FORRADA POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60, CHAPA MARCA TESSA MOD BALL ACABADO CROMO MATE. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, BIBELES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA E INSTALACIONES | PZA | 1.00 |
| PLASTICOLAMINADO | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTA DE MADERA EXISTENTES EN EL PASILLOS, FORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 0.97 x 2.70 M CADA HOJA UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM. INCLUYE: RETIRO DE MIRILLA DE CRISTAL PARA SU POSTERIOR COLOCACION, DESMONTAJE DE LAS PUERTAS, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EXISTENTE, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| PLASTICO1\*2,10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 1.00 x 2.10 M ESPESOR DE 4 CM EN CANTOS. INCLUYE: DESPERDICIOS EN RECORTES DE MATERIAL DEL , DESMONTAJE DE LAS PUERTAS Y RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS , LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, 3 BISAGRAS DE 3X3 PULG, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |
| PLASTICO120X210 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES , FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 1.20 x 2.10 M ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM . INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA, RETIRO DEL LAMINADO EXISTENTE, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA , RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| PLASTICO90X210 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 0.90 x 2.10 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA Y FIJO, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| PLASTICO1.70\*1MTS | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 1 x 1.70 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA Y FIJO, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| PLASTICO.61X2.10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR CUATRO HOJAS ABATIBLE CON MEDIDAS DE .61 x 2.10 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO UNA CARA Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2.6.2 | MUEBLES TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |
| 2.6.2.1 | TRABAJO DE PARTO |  |  |
| MUEBLEDE2,00X50 | CENTRAL DE ENFERMERA FABRICADA EN OBRA PARA FORMAR ESCRITORIO COMPUESTO POR: UN MODULO SUPERIOR DE 2.00 x 0.50 M UN MODULO DE CUATRO CAJONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO DE 0.30 x 0.70 M, IZQUIERDO O DERECHO CON ALTURAS DE CAJONES DE 2 CAJONES DE 10 CM DE ALTURA, 1CAJON DE 15 CM, 1CAJON DE 30 CM DE ALTURA, Y TRES COSTADOS DE 0.50 x 0.70 M; TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, FORRADO POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, | PZA | 1.00 |
| VITRINADOS80X30 | REPISAS FABRICADAS EN OBRA SOBRE PUESTAS EN MURO PARA FORMAR VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA COMPUESTA DE DOS MODULOS .80X.30X.70 Y OTRO DE .70X.30X.70 MTS FABRICADO CON MDF MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO EXTERIOR CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. DOS ENTREÑOS HORIZONTALES DE 77X30 CM Y OTRO DE 77X30 CM CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 40X70 CM CON MARCO PERIMETRAL DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR Y PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON EN EXTERIOR CON JALADERAS, BISAGRAS TIPO CAZOLETA POR PUERTA INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, | PZA | 1.00 |
| 2.6.2.2 |  |  |  |
| DESMONTAJEMU | DESMONTAJE Y RETIRO DE MUEBLE CENTRAL DE ENFERMERIA DE MADERA EXISTENTE, CON DIMENSIONES DE 1.80 x 0.70 x 1.10, CON RECUPERACION. INCLUYE:RETIRO DE SILICON EN PISO VINILICO PARA DESMONTAJE, MANO DE OBRA, ACARREOS AL SITIO INDICADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| MUEBLEDE2,00X50 | CENTRAL DE ENFERMERA FABRICADA EN OBRA PARA FORMAR ESCRITORIO COMPUESTO POR: UN MODULO SUPERIOR DE 2.00 x 0.50 M UN MODULO DE CUATRO CAJONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO DE 0.30 x 0.70 M, IZQUIERDO O DERECHO CON ALTURAS DE CAJONES DE 2 CAJONES DE 10 CM DE ALTURA, 1CAJON DE 15 CM, 1CAJON DE 30 CM DE ALTURA, Y TRES COSTADOS DE 0.50 x 0.70 M; TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, FORRADO POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, | PZA | 1.00 |
| VITRINA2X3X70 | REPISAS FABRICADAS EN OBRA SOBRE PUESTAS EN MURO PARA FORMAR VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA DIMENCIONES DE 2X0.30X0.70 MTS CON MDF MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO EXTERIOR CON PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60, DOS ENTREPAÑOS HORIZONTALES DE 98X30 CM 4 PUERTAS ABATIBLES DE 49X70 CM CON MARCO PERIMETRAL DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR Y PLASTICO LAMINADO BRYTANY BLUE EN EL EXTERIOR CON JALADERA Y BISAGRAS TIPO CAZOLETA POR PUERTA. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE | PZA | 1.00 |
| 2.6.2.3 | RECUPERACION POST-OPERATORIA |  |  |
| MUEBLE150X,50 | MUEBLE DE TRABAJO COMPUESTO POR: UN MODULO SUPERIOR DE 1.50 x 0.50 M UN MODULO DE CUATRO CAJONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO DE 0.30 x 0.70 M, IZQUIERDO O DERECHO CON ALTURAS DE CAJONES DE 2 CAJONES DE 10 CM DE ALTURA, 1CAJON DE 15 CM, 1CAJON DE 30 CM DE ALTURA, Y TRES COSTADOS DE 0.50 x 0.70 M; TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, FORRADO POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE | PZA | 1.00 |
| MUEBLEDE2,00X50 | CENTRAL DE ENFERMERA FABRICADA EN OBRA PARA FORMAR ESCRITORIO COMPUESTO POR: UN MODULO SUPERIOR DE 2.00 x 0.50 M UN MODULO DE CUATRO CAJONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO DE 0.30 x 0.70 M, IZQUIERDO O DERECHO CON ALTURAS DE CAJONES DE 2 CAJONES DE 10 CM DE ALTURA, 1CAJON DE 15 CM, 1CAJON DE 30 CM DE ALTURA, Y TRES COSTADOS DE 0.50 x 0.70 M; TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, FORRADO POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y | PZA | 1.00 |
| VITRINA150X30 | VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA DIMENCIONES DE 1.50X0.30X0.70 MTS CON MDF MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO EXTERIOR CON PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60, DOS ENTREPAÑOS HORIZONTALES DE 92X30 CM 4 PUERTAS ABATIBLES DE 49X70 CM CON MARCO PERIMETRAL DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR Y PLASTICO LAMINADO BRYTANY BLUE EN EL EXTERIOR CON JALADERA Y BISAGRAS TIPO CAZOLETA POR PUERTA. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA E INSTALACIONES NECESARIAS.. | PZA | 1.00 |
| VITRINA2X3X70 | REPISAS FABRICADAS EN OBRA SOBRE PUESTAS EN MURO PARA FORMAR VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA DIMENCIONES DE 2X0.30X0.70 MTS CON MDF MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO EXTERIOR CON PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60, DOS ENTREPAÑOS HORIZONTALES DE 98X30 CM 4 PUERTAS ABATIBLES DE 49X70 CM CON MARCO PERIMETRAL DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR Y PLASTICO LAMINADO BRYTANY BLUE EN EL EXTERIOR CON JALADERA Y BISAGRAS TIPO CAZOLETA POR PUERTA. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE DE SOBRANTES, ACARREOS | PZA | 1.00 |
| 2,7 | INSTALACION SANITARIA |  |  |
| 2.7.1 | FILTRO DE CEYE |  |  |
| FOFO152X50 | TUBO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO TRAMO DE 1.52 M 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 0.30 |
| CODOXFOFOX45X50 | CODO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 45 GRADOS DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| TEEFOFOX50 | TEE DE FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO,DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 4.50 |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.12 |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 1.01 |
| ESMERALDA | REPOSICION PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30 CM ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC, LINEA METROPOLIS QUEBEC INCLUYE: MARCA INTERCERAMIC EN NUEVO FORMATO DE LA MEDIDA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC COLOR BEIGE, RECORTE EN PIEZAS DE PISO PARA DEJAR LA MEDIDA DE 30X30 CM , PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 1.01 |
| 2.7.2 | PRELAVADO TOCOCIRUGIA |  |  |
| YEE50 | YEE DE FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, TRES ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 1.50 |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.05 |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 0.43 |
| ESMERALDA | REPOSICION PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30 CM ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC, LINEA METROPOLIS QUEBEC INCLUYE: MARCA INTERCERAMIC EN NUEVO FORMATO DE LA MEDIDA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC COLOR BEIGE, RECORTE EN PIEZAS DE PISO PARA DEJAR LA MEDIDA DE 30X30 CM , PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 0.43 |
| 2.7.3 | RECUPERACIÓN POST PARTO |  |  |
| TUBOCOBRE51MM | TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 0.70 |
| TEECOBREDE51MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| CODOCOBREX90X51 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 0.50 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 0.50 |
| DESMATELAMIENTO | DESMANTELAMIENTO DE CENEFA EN MURO VINILICO DAÑADO POR GOLPES, RETIRO DE PEGAMENTOS, LIMPIEZA DE MURO DE CEMENTO FEATHER FINISH, REPARACION CON FEATHER FINISH EN EL AREA DONDE SE RETIRO EL VINIL CON 1.45KG POR M2 . INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 0.25 |
| VINIL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILICO COLOR VERDE GRADO HOSPITALARIO EN MUROS DE 1.00 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2.00 x 30.00 MTS, INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN TODOS LOS ANGULOS RECTOS, SOLDADURAS TERMOFUSIONADAS, SELLOS VINILICOS Y EPOXICOS, PEGAMENTO DE CONTACTO Y ACRILICO, ZOCLO SANITARIO EN PLAFON, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 0.25 |
| 2.7.4 | RECUPERACIÓN POST OPERATORIA |  |  |
| TEEFOFOX50 | TEE DE FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO,DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 2.25 |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |
| CODO45XPVCX50 | Codo de 45° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.09 |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 0.74 |
| REPARPISVINIL | REPARACION DE PISO VINILICO . INCLUYE: RETIRO DE PISO VINILICO DAÑADO, REPARACION DE FIRME DE CEMENTO CON FEATHER FINISH ARDEX, COLOCACION DE TAPETE NUEVO DE PISO VINILICO, SOLDADURA TERMOFUSIONADA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 0.74 |
| 2.7.5 | DESCONTAMINACION Y ASEO |  |  |
| CODOXFOFOX45X50 | CODO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 45 GRADOS DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 3.37 |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |
| YEEPVCX50MM | Yee multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| COLADERAUNIVERSAL | Coladera universal para embutir, mca Flexomatic mod 2254 o similar, multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |
| 2.8 | INSTALACION HIDRAULICA |  |  |
| 2.8.1 | FILTRO CEYE |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 5.10 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TEECOBRE19MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 19 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 6.00 |
| COPLEREDUCCION19X13 | COPLE REDUCCION BUSHING COBRE A COBRE DE 19 x 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| 2.8.2 | PRELAVADO TOCOCIRUGIA |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.25 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.35 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.35 |
| 2.8.3 | RECUPERACION POST-PARTO |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 1.20 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| 2.8.4 | RECUPERACION POST-OPERATORIA |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.75 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.75 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.75 |
| DESMATELAMIENTO | DESMANTELAMIENTO DE CENEFA EN MURO VINILICO DAÑADO POR GOLPES, RETIRO DE PEGAMENTOS, LIMPIEZA DE MURO DE CEMENTO FEATHER FINISH, REPARACION CON FEATHER FINISH EN EL AREA DONDE SE RETIRO EL VINIL CON 1.45KG POR M2 . INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 0.80 |
| VINIL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILICO COLOR VERDE GRADO HOSPITALARIO EN MUROS DE 1.00 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2.00 x 30.00 MTS, INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN TODOS LOS ANGULOS RECTOS, SOLDADURAS TERMOFUSIONADAS, SELLOS VINILICOS Y EPOXICOS, PEGAMENTO DE CONTACTO Y ACRILICO, ZOCLO SANITARIO EN PLAFON, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 0.80 |
| 2.8.5 | DESCONTAMINACION Y ASEO |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 10.98 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 8.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 9.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 5.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CODOCUROSINT90-13 | CODO COBRE ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 90 x 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| VALVREGSOLD13MM | VALVULA DE EMPOTRAR SOLDABLE, DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| MANERALMEZCLADORA | MANERAL PARA MEZCLADORA, MARCA URREA , .INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | JUEGO | 1.00 |
| REGADERADETELEFONO | REGADERA DE TELEFONO, CON BARRA DESLIZABLE, MARCA ANBEC MODELO RT136BC , . INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| COPLEROSINTCU13 | CONECTOR COBRE ROSCA INTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| LLAVEDENARIZ | LLAVE DE NARIZ BRONCE, DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 5.85 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 5.85 |
| 2,9 | HERRERIA |  |  |
| TRANSFERCAMILLERO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFER FABRICADO A BASE DE ACERO INOXIDABLE, DE 2.30 M DE LARGO Y 0.85 M DE ALTURA; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELABORADO A BASE DE PERFIL PTR DE 3" x 3" PARA FORMAR MARCO, COLOCACION DE CUATRO TUBOS EN CANTO SUPERIOR TIPO RODILLO DE 2" DE DIAMETRO, PARA FACILITAR EL TRASLADO DEL PACIENTE CAMILLA A CAMILLA, OCHO BALEROS DE 2", DOS TAPAS INFERIORES A BASE DE TRIPLAY DE 6 MM, CON BASTDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" x 1 1/2", FORRADO DOBLE CARA CON PLASTICO LAMINADO COLOR AZUL MCA RALPH WILSON. INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, TRAZOS, CORTES, SOLDADURAS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 2,10 | MOBILIARIO FIJO |  |  |
| VERACRUZ | LAVABO DE PARED PARA SOBREPONER SIN PEDESTAL COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR MOD. VERACRUZ, CON MEZCLADORA TEMPORIZADORA CROMADA MARCA HELVEX MOD TV-122, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX MOD. TV-016, CONTRAREJILLA CROMADA MARCA HELVEX MOD TH-058, DOS VALVULAS DE CONTROL ANGULAR MARCA URREA 401 BSC, DOS MANGUERAS FLEXIBLES COFLEX MOD. VLA-40 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| CESPFREG | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOLT FLEXIBLE MARCA URREA MOD 3730 PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: FIJACION DE CESPOLT A FREGADERO, CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4.00 |
| 3 | HOSPITALIZACION MODULOS (1) Y (2) |  |  |
| 3.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| 3.1.1 | SEPTICO Y ROPA SUCIA |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.1.2 | ALMACEN DE MEDICAMENTOS |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.1.3 | ENCAMADOS PEDIATRIA (1) |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.1.4 | AISLADO (1) |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| 3.1.5 | HOSPITALIZACION (1) |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 3.1.6 | ENCAMADOS PEDIATRIA (2) |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.1.7 | AISLADO (2) |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.1.8 | HOSPITALIZACION (2) |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 3.1.9 | COCINA |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 3.1.10 | PASILLO TOCOCIRUGIA - HOSPITALIZACION |  |  |
| DES1X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE SOBRE PONER EN PLAFON RETICULAR, CON LUVER PARABOLICO DE ALUMINIO DE 18 CELDAS. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 3.1.11 | PASILLO HOSPITALIZACION |  |  |
| DES1X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE SOBRE PONER EN PLAFON RETICULAR, CON LUVER PARABOLICO DE ALUMINIO DE 18 CELDAS. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |
| 3.1.12 | ROPERIA HOSPITALIZACION |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.1.13 | BAÑO PACIENTES |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.1.14 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.1.15 | CENTRAL DE ENFERMERAS |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| DEST-32X3,85X,30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 3.85 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 3.1.16 | HOSPITALIZACION (1) Y (2) |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 16.00 |
| 3.1.17 | SALIDA EMERGENCIA COCINA |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 3.1.18 | AREA DE RELOJ CHECADOR |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 3.1.19 | FILTRO HOSPITALIZACION CONSULTA EXTERNA |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.1.20 | ASEO PASILLO |  |  |
| DES1X13ARBOTANTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, TIPO ARBOTANTE, ACABADO EN COLOR BLANCO. LAMPARA COMPACTA DE 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO. BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.2 | LUMINARIOS |  |  |
| 3.2.1 | SEPTICO Y ROPA SUCIA |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.2.2 | ALMACEN DE MEDICAMENTOS |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.2.3 | ENCAMADOS PEDIATRIA (1) |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 3.2.4 | AISLADO (1) |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.2.5 | HOSPITALIZACION (1) |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 3.2.6 | ENCAMADOS PEDIATRIA (2) |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 3.2.7 | AISLADO (2) |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.2.8 | HOSPITALIZACION (2) |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 3.2.9 | COCINA |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 3.2.11 | PASILLO HOSPITALIZACION |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |
| 3.2.12 | ROPERIA HOSPITALIZACION |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.2.13 | BAÑO PACIENTES |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 3.2.14 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.2.15 | CENTRAL DE ENFERMERAS |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| PANELACRILICO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 3.85 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 3.2.16 | HOSPITALIZACION (1) Y (2) |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 16.00 |
| 3.2.17 | SALIDA EMERGENCIA COCINA |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 3.2.18 | AREA DE RELOJ CHECADOR |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 3.2.19 | FILTRO HOSPITALIZACION CONSULTA EXTERNA |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.2.20 | ASEO PASILLO |  |  |
| LUMARBOTANTE H-810/B | LUMINARIO TIPO ARBOTANTE H-810/B, 1T-8.5 W LED, MARCA TECNOLITE O SIMILAR; COLOCACION A MURO, MATERIAL DE LA CARCASA ABS EN COLOR BLANCO Y PANTALLA PC, BASE PORTA LAMPARA E27. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 3.3 | ACABADOS |  |  |
| 3.3.1 | PASTA CHISA EN MUROS |  |  |
| MORTERO PLASTICO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 350-400 EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO SEGÚN EL SUSTRATO EXISTENTE DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 35-400 A MANO CON LLANA METALICA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 64.37 |
| ARENA SILICA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE MURO CON PIEDRA DE ESMERIL, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METALICA, LIJADO DE MURO A MANO CON LIJA DE ESMERIL, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y CINTA MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 64.37 |
| RECCHISAGLAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLAS REF S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO DE PRAIMER GLASS APLICADA CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERSION DE AIRE, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 64.37 |
| 3.3.2 | PINTURA EN PLAFONES |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 226.27 |
| 3.3.3 | ACABADOS ESPECIALES |  |  |
| PROTECCION | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS, DE 151 MM DE ANCHO, CON SISTEMA INFINITY Y CUBIERTA DE PVC COLOR SMA, MARCA ACROVYN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | ML | 31.05 |
| TAPATERMINAL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA TERMINAL PARA SISTEMA CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS, DE 151 MM DE ANCHO, CON CUBIERTA DE PVC COLOR SMA, MARCA ACROVYN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 38.00 |
| ESQUINERO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO PROTECTOR DE DE MURO DE 1.22 M DE LONGITUD Y SECCION DE 2" x 2", MARCA ACROVYN Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TAPAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 18.00 |
| 3.4 | INSTALACION SANITARIA |  |  |
| 3.4.1 | CENTRAL DE ENFERMERAS (1) |  |  |
| TUBOCOBRE51MM | TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 1.10 |
| TEECOBREDE51MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| CODOCOBREX90X51 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.20 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.20 |
| 3.4.2 | CENTRAL DE ENFERMERAS (2) |  |  |
| TUBOCOBRE51MM | TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 1.10 |
| TEECOBREDE51MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| CODOCOBREX90X51 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS.RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, | ML | 1.20 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.20 |
| 3.4.3 | HOSPITALIZACION (1) Y (2) |  |  |
| CORTEMANUALPISO | CORTE DE CONCRETO EN PISOS CON EQUIPO MANUAL, DISCO DE CORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 14.76 |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.71 |
| EXCAVACIONMANUAL | EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL SECO TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 1.00 A 2.00 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXTRACCION, JUNTA Y ACARREO AL BANCO DE LA OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M3 | 2.54 |
| RELLENOENZANJAS | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,COMPACTADO CON PISON DE MANO A REBOTE, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 2.54 |
| BANQUETA200 | BANQUETA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 5.90 |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 21.59 |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 10.00 |
| TEEPVCX50MM | Tee multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 4.00 |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 4.00 |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 4.00 |
| 3.5 | INSTALACION HIDRAULICA |  |  |
| 3.5.1 | CENTRAL DE ENFERMERAS (1) |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 2.35 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| 3.5.2 | CENTRAL DE ENFERMERAS (2) |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 2.35 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |
| 3.5.3 | HOSPITALIZACION (1) Y (2) |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 43.73 |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 16.00 |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 12.00 |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 8.00 |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 8.00 |
| 3.6. | LAVABOS |  |  |
| VERACRUZ | LAVABO DE PARED PARA SOBREPONER SIN PEDESTAL COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR MOD. VERACRUZ, CON MEZCLADORA TEMPORIZADORA CROMADA MARCA HELVEX MOD TV-122, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX MOD. TV-016, CONTRAREJILLA CROMADA MARCA HELVEX MOD TH-058, DOS VALVULAS DE CONTROL ANGULAR MARCA URREA 401 BSC, DOS MANGUERAS FLEXIBLES COFLEX MOD. VLA-40 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 8.00 |
| 3.7. | CANCELERIA DE ALUMINIO |  |  |
| PELESMERILADADE3M | Suministro y colocacion de pelicula esmerilada de 3M para ventanas, puertas y canceles de aluminio. Incluye desperdicios, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, colocacion, materiales, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | M2 | 15.83 |
| MOSQUITERO | Suministro y colocacion de mosquiteros 0.97 X1.36 MTS en ventanas de aluminio, a base de un bastidor de aluminio (solera mosquitera) y su herraje para sujecion de la tela mosquitero de fibra de vidrio en color negro. Incluye, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, seleccion de perfiles, repizon,cortes,presentacion, armado, ensamblado y pruebas,limpieza,flete. | PZA | 12.00 |
| PA-AMPCO90X220 | Suministro y colocacion de puerta de aluminio de 3" anodizado natural con cristal de 6mm claro teniendo una medida de 0.90 mts x 2.20 mts de altura para el area de ampliacion cocina. Incluye chapa doble manija marca herralum, pelicula, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes,presentacion, armado, ensamblado y pruebas,limpieza,flete. | PZA | 1.00 |
| 3.8 | CARPINTERIA |  |  |
| PLASTICO.75X2.10X2HO | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTA DE MADERA EXISTENTES EN EL PASILLO DE HOSPITALIZACION, FORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 0.75 x 2.70 M CADA HOJA UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE LAS PUERTAS, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EN 1 CARA Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| PLASTICO1\*2,10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 1.00 x 2.10 M ESPESOR DE 4 CM EN CANTOS. INCLUYE: DESPERDICIOS EN RECORTES DE MATERIAL DEL , DESMONTAJE DE LAS PUERTAS Y RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS , LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, 3 BISAGRAS DE 3X3 PULG, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 4 | CONSULTA EXTERNA Y GOBIERNO |  |  |
| 4.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| 4.1.1 | OFICINA DELEGADO SINDICAL |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.1.2 | SITE TELECOMINICACIONES |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.3 | TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.4 | LABORATORIO / QUIMICA CLINICA |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 4.1.5 | AMPLIACION LABORATORIO |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.1.6 | INMUNIZACIONES |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.1.7 | ESTOMATOLOGIA |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.1.8 | FARMACIA |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.1.9 | PASILLO Y ACCESO CONSULTA EXTERNA |  |  |
| DES1X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE SOBRE PONER EN PLAFON RETICULAR, CON LUVER PARABOLICO DE ALUMINIO DE 18 CELDAS. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12.00 |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 4.1.10 | REGULACION SANITARIA |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.11 | REGULACION SANITARIA |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.12 | TRABAJO SOCIAL (ANTES ESI) |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| 4.1.13 | EPIDEMIOLOGIA |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.14 | ADMINISTRADOR |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.15 | DIRECTOR |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 4.1.16 | AREA DE ESPERA / SECRETARIA |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.17 | CONSULTORIO GINECO OBSTETRICIA |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.1.18 | CONSULTORIO PEDIATRIA |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.1.19 | CONSULTORIO MEDICINA GENERAL |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 4.1.20 | SANITARIO GINECO OBSTETRICIA |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.21 | DISPARO / CUARTO OSCURO RX |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.1.22 | SALA DE RAYOS X |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| DES1X26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 4.1.23 | MEDICO DE GUARDIA |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.24 | BAÑO MEDICO GUARDIA |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.25 | SANITARIOS PUBLICO HOMBRES Y MUJERES |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| DEST-32W145-30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y UNA LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.45 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.1.26 | SALA DE JUNTAS |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 4.1.27 | SANITARIO SALA RAYOS X |  |  |
| DES1X13ARBOTANTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, TIPO ARBOTANTE, ACABADO EN COLOR BLANCO. LAMPARA COMPACTA DE 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO. BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.28 | SANITARIO DIRECTOR |  |  |
| DES1X13ARBOTANTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, TIPO ARBOTANTE, ACABADO EN COLOR BLANCO. LAMPARA COMPACTA DE 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO. BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.1.29 | AREA DE CAJA |  |  |
| DESM1T32W135-30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y UNA LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.35 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2 | LUMINARIOS |  |  |
| 4.2.1 | OFICINA DELEGADO SINDICAL |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.2.2 | SITE TELECOMINICACIONES |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.3 | TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |
| 4.2.4 | LABORATORIO / QUIMICA CLINICA |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 4.2.5 |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.2.6 | INMUNIZACIONES |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.2.7 | ESTOMATOLOGIA |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.2.8 | FARMACIA |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.2.9 | PASILLO Y ACCESO CONSULTA EXTERNA |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12.00 |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 4.2.10 | REGULACION SANITARIA |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.11 | REGULACION SANITARIA |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.12 | TRABAJO SOCIAL (ANTES ESI) |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.13 | EPIDEMIOLOGIA |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.14 | ADMINISTRADOR |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.15 | DIRECTOR |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 4.2.16 | AREA DE ESPERA / SECRETARIA |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 4.2.17 | CONSULTORIO GINECO OBSTETRICIA |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.2.18 | CONSULTORIO PEDIATRIA |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.2.19 | CONSULTORIO MEDICINA GENERAL |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 4.2.20 | SANITARIO GINECO OBSTETRICIA |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.21 | DISPARO / CUARTO OSCURO RX |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 4.2.22 | SALA DE RAYOS X |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 4.2.23 | MEDICO DE GUARDIA |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.24 | BAÑO MEDICO GUARDIA |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.25 | SANITARIOS PUBLICO HOMBRES Y MUJERES |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| PANELACRIL1,45X,30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y UNA LAMPARA LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.45 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.00 |
| 4.2.26 | SALA DE JUNTAS |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 4.2.27 | SANITARIO SALA RAYOS X |  |  |
| LUMARBOTANTE H-810/B | LUMINARIO TIPO ARBOTANTE H-810/B, 1T-8.5 W LED, MARCA TECNOLITE O SIMILAR; COLOCACION A MURO, MATERIAL DE LA CARCASA ABS EN COLOR BLANCO Y PANTALLA PC, BASE PORTA LAMPARA E27. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.28 | SANITARIO DIRECTOR |  |  |
| LUMARBOTANTE H-810/B | LUMINARIO TIPO ARBOTANTE H-810/B, 1T-8.5 W LED, MARCA TECNOLITE O SIMILAR; COLOCACION A MURO, MATERIAL DE LA CARCASA ABS EN COLOR BLANCO Y PANTALLA PC, BASE PORTA LAMPARA E27. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.2.29 | AREA DE CAJA |  |  |
| PANACRIL17W/135-30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y UNA LAMPARA LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.35 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 4.3 | ACABADOS |  |  |
| 4.3.1 | PASTA CHISA EN MUROS |  |  |
| MORTERO PLASTICO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 350-400 EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO SEGÚN EL SUSTRATO EXISTENTE DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 35-400 A MANO CON LLANA METALICA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 53.70 |
| ARENA SILICA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE MURO CON PIEDRA DE ESMERIL, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METALICA, LIJADO DE MURO A MANO CON LIJA DE ESMERIL, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y CINTA MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 53.70 |
| RECCHISAGLAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLAS REF S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO DE PRAIMER GLASS APLICADA CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERSION DE AIRE, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 53.70 |
| 4.3.2 | PINTURA EN PLAFONES |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 286.67 |
| 4.3.3 | CANCELERIA DE ALUMINIO |  |  |
| 201RYOBI | Suministro y colocacion de bisagras hidraulicas marca herralum (riovi modelo 201) para puertas abatibles de aluminio en el area de la entrada principal, CANCEL CA-5. Incluye: desmontaje de puerta, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, armado, ensamblado y pruebas, limpieza, flete. | PZA | 2.00 |
| 4.4 | CARPINTERIA |  |  |
| MARCOPARAPUERTA | MARCO PARA PUERTA TIPO JAMBA PARA MURO CABECERO Y MURO CORRIDO CON MADERA SECA DE PINO DE PRIMERA FORRADO CON 2 MOLDURAS NORMATIVAS TIPO M-1(CON UN DESARROLLO DE 29 CM A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, CON UN ROLADO SEGUN DISEÑO) . INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, CEPILLADO DE MADERA, DOBLECES, CORTE, PLOMEADO Y NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 19.50 |
| PUERTA1MTSC | REPARACION EN PUERTA DE LACTANCIA MATERNA DE 1 MTSX2.70 MTS. INCLUYE: CAMBIO DE 1 CARA DE TRIPLAY DE 6 MM. ,RETIRO DEL LAMINADO EXISTENTE EN AMBAS CARAS, COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60 EN DOS CARAS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |
| PLASTICO1\*2,10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 1.00 x 2.10 M ESPESOR DE 4 CM EN CANTOS. INCLUYE: DESPERDICIOS EN RECORTES DE MATERIAL DEL , DESMONTAJE DE LAS PUERTAS Y RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS , LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, 3 BISAGRAS DE 3X3 PULG, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 14.00 |
| PLASTICO.61X2.10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR CUATRO HOJAS ABATIBLE CON MEDIDAS DE .61 x 2.10 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO UNA CARA Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 5 | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA |  |  |
| 5.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| DES2X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 2T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 5.2 | LUMINARIOS |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 8.00 |
| 5.3 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 92.99 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 26.89 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 92.99 |
| 5.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 8.40 |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 8.40 |
| 6 | MANIFOLD GASES MEDICINALES |  |  |
| 6.1 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 22.02 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 22.02 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 2.04 |
| CINT | FABRICACION DE BASE PARA 3 TANQUES DE OXIGENO INCLUYE: 2 CINTILLOS PARA SUJETAR CADA TANQUE DE OXIGENO UNO SUPERIOR Y UNO INFERIOR A BASE DE SOLERA DE 1 1/2 PULG CON UN DIAMETRO DE 16 PULG, BASE PARA SUJETAR LOS 3 TANQUES DE OXIGENO DE 1.50X.40 MTS A BASE DE PLACA DE 1/4 DE PULG, SUJETADO CADA TANQUE POR DOS PLACAS A LA PARED CON PLACA DE 1/4 DE PULG DE 5CM X 5CM Y TAQUETEADO A MURO, PINTURA CALIDAD ESMALTE, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 3.00 |
| 6.3 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 14.60 |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 14.60 |
| 7 | CASA MAQUINAS ELECTRICA |  |  |
| 7.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| DES2X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 2T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 7.2 | LUMINARIOS |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 11.00 |
| 7.3 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 98.18 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 98.18 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 33.65 |
| 7.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 36.25 |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 36.25 |
| 8 | SUBESTACION ELECTRICA |  |  |
| 8.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| DES1-26W/30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE A PRUEBA DE HUMEDAD, 1T-26W, TIPO SOBREPONER, GABINETE DE 30 x 30 CMS. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR COLOCACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 8.2 | LUMINARIOS |  |  |
| LHB-LED/20/65 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED T-20W, 120V-240V; LHB-LED/20/65, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN GABINETE DE 30 x 30 CMS. INCLUYE: UNA BASE PORTALAMPARA E27, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 8.3 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 125.84 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 125.84 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 7.46 |
| 8.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 15.23 |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 15.23 |
| 9 | CUARTO DE LAVADO |  |  |
| 9.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 9.2 | LUMINARIOS |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 9.3 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 25.47 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 25.47 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 5.65 |
| 10 | TALLER DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 10.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 10.2 | LUMINARIOS |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 10.3 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 32.67 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 32.67 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 9.64 |
| 10.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 4.50 |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 4.50 |
| 11 | CASETA DE VIGILANCIA |  |  |
| 11.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| 1T-13W | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE, 1T-13W, TIPO SOBREPONER, GABINETE DE 30 x 30 CMS. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 11.2 | LUMINARIOS |  |  |
| A19-LED/010/65 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED T-8.5W, 120V-240V; A19-LED-/010/65, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN GABINETE DE 30 x 30 CMS PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO. INCLUYE: UNA BASE PORTALAMPARA E27, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 11.3 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 76.72 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 76.72 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 6.21 |
| 11.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 19.21 |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 19.21 |
| 12 | BASURA MUNICIPAL |  |  |
| 12.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 12.2 | LUMINARIOS |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 12.3 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 47.44 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 47.44 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 4.45 |
| 12.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 6.20 |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 6.20 |
| 13 | RESIDUOS RPBI |  |  |
| 13.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 13.2 | LUMINARIOS |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 13.3 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 47.44 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 47.44 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 4.45 |
| 13.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 13.42 |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 13.42 |
| 14 | CUARTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| 14.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| DES2X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 2T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |
| 14.2 | LUMINARIOS |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12.00 |
| 14.3 | ACABADOS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 100.52 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 100.52 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 96.48 |
| 14.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 40.50 |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 40.50 |
| 15 | PINTURA EN FACHADAS |  |  |
| 15.1 | FACHADA PRINCIPAL ORIENTE |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 351.87 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 351.87 |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 29.51 |
| 15.1.3 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 29.93 |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 29.93 |
| 15.2 | FACHADA SUR |  |  |
| 15.2.1 | PINTURA EN MUROS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 355.69 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 355.69 |
| 15.3 | FACHADA NORTE |  |  |
| 15.3.1 | PINTURA EN MUROS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 219.64 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 219.64 |
| 15.4 | FACHADA PONIENTE |  |  |
| 15.4.1 | PUNTURA EN MUROS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 270.01 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 270.01 |
| 16 | BARDA PERIMETRAL |  |  |
| 16.1 | PINTURA EN MUROS |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 187.17 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 187.17 |
| 16.2 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 61.97 |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 61.97 |
| 17 | OBRA EXTERIOR |  |  |
| 17.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |
| DESPOSTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO V.S.A.P., 150 W, 220V, INSTALADO EN POSTE METALICO DE 3.50 M, REFRACTOR DE ACRILICO PRISMASPHERE. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION DE LA BASE DE LUMINARIO, SIN RECUPERACION DEL ACRILICO REFRACTOR; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| DESWALL | DESMONTAJE DE LUMINARIO V.S.A.P., 70 W, 127V, REFRACTOR DE CRISTAL SERIE WALLPACKETTE. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 31.00 |
| DESPROYECTOR250 | DESMONTAJE DE LUMINARIO V.S.A.P., 250 W, 220V, TIPO PROYECTOR, USO EXTERIOR INTEMPERIE. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| DESPROYECTOR150 | DESMONTAJE DE LUMINARIO V.S.A.P., 150 W, 220V, TIPO PROYECTOR, USO EXTERIOR INTEMPERIE. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 17.2 | LUMINARIOS |  |  |
| LED T-27W | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED T-27W, OS-85825 MARCA OSRAM, 100- 240V, LUMINARIOS EN AREA EXTERIOR, INSTALADOS EN POSTES METALICOS, SOBRE MURO Y REFLECTORES EN PISO. INCLUYE: INSTALACION, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 41.00 |
| 17.3 | SEÑALIZACION |  |  |
| PINTESMALTETRAF | Pintura de esmalte color amarillo tráfico en guarnición de concreto. Incluye: preparación de la superficie, aplicación y limpieza. P.U.O.T. | M | 313.47 |
| RAYACONTINUA | Raya continua de 10 cm de ancho, color amarillo tránsito para delimitacion de cajones de estacionamiento, en pavimento de concreto, adoquin o asfalto. Incluye: preparación de la superficie, trazo, premarcado, delineado, aplicación de pintura con equipo y limpieza, P.U.O.T. | M | 133.55 |
| LOGOCAPDIF | SEÑALIZACION EN PAVIMENTO DE PICTOGRAMA INDICATIVO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON DIMENSIONES DE1.00 X 1.00 M; CON APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO Y AZUL PANTONE NO 3015 ECLINEA VIACOLOR MARCA COMEX, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ENMASCARADO CON CINTA ADHESIVA, APLICACION DE SELLADOR, DILUCION Y APLICACION A DOS MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES E INSUMOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,FLETES, DEPRECIACIONES, ACARREOS DENTRO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 6.00 |
| 17.4 | PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |
| PINTURAESMALTEP | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN POSTES DE LUMINARIOS EXTERIORES, CON ALTURA DE 4.00 M Y DIAMETRO DE 100 MM, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 6.00 |
| PINTESMALTAPAS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN TAPAS METALICAS DE 0.70 x 0.70 M, EN AREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 8.00 |
| PINTESMALTCOM | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN COLUMNAS CIRCULARES DE 200 MM DE DIAMETRO Y UNA ALTURA DE 2.55 M, EN ESTRUCTURA DE LA AMPLIACION DEL COMEDOR CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 3.00 |
| PINTESMALTCUBI | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA DEL ESTACIONAMIENTO PUBLICO EN EL LINDERO CON LA CARRETERA JERECUARO-TARANDACUAO, FORMADA CON 159.60 M DE PERFIL TUBULAR R400, SECCION 400 x 100 MM, EN MARCOS, PARTEAGUAS Y TRAVESAÑOS, Y 120 M DE PERFIL MONTEN 4"x6", SECCION 100 x 150 MM, EN CUBIERTA DE LAMINA DE GALVANIZADA; HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA 100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 1.00 |
| PINTESMALMETALICA | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN COLUMNAS METALICAS DE LA CUBIERTA EN LA PLAZOLETA DE URGENCIAS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, CON UN DIAMETRO DE 300 MM; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 3.00 |
| PINTESMALTBANCAS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN BANCAS MOBILIARIO EXTERIOR, DIMENSIONES DE 0.50 x 2.00 M Y 0.40 M DE ALTURA, CON UN RESPALDO DE 2.00 x 0.50 M; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 2.00 |
| PINTESMALTRAMPAS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN BARANDAL RAMPAS ACCESIBILIDAD EN URGENCIAS, DIMENSIONES DE 4.60 x 0.80 M; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 1.00 |
| PINTESMALTBARANDAL | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN BARANDAL RAMPAS ACCESIBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA, DOS MODULOS A 90º, UNO CON DIMENSIONES DE 2.000 x 0.80 M; Y OTRO DE 1.80 x 0.80 M; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 1.00 |
| PINTURATABLEROS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN TABLERO DE AVISOS EN PLAZA DE URGENCIAS, CON DIMENSIONES DE 2.40 x 1.20 M; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 3.00 |
| MOSQUIRED | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR METALICO A BASE DE SOLERA DE 1/2" x 1/8" DE ESPESOR Y MALLA METALICA GALVANIZADA MOSQUITERA (MOSQUIRED), COMO PROTECCION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y DEMAS PLAGAS, EN EL CUARTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, FIJADA A LAS PUERTAS METALICAS EXISTENTES POR EL INTERIOR, CON PIJA AUTOROSCANTE DE 1/2", CON UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO LINEA COMEX 100 COLOR SMA. INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTES, ARMADO, ANDAMIAJE, LIMPIEZAS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 20.26 |
| 17.5 | REJA METALICA |  |  |
| REJAPERIMETRAL | Reja perimetral rejacero, marca Deacero cal 6, en modulos de 2.50 x 2.50 m de altura, postes para reja deacero con PTR cuadrado de 2-1/4"X2-1/4" cal 16 de 3.10 mts de altura , acabado con pintura esmalte alkidalico color SMA. Incluye: Anclaje, bases para fijación de postes, abrazaderas, tornilleria,trazo,nivelacion, alineación, | ML | 8.70 |
| 17.6 | CUBIERTA METALICA PLANTA DE EMERGENCIA |  |  |
| CUBIERTAMETALICA | CUBIERTA METALICA FABRICADA CON PERFILES COMERCIALES Y LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR; DIMENSIONES GENERALES DE 5.60 x2.50 M, COMPUESTA POR UN BASTIDOR DE PERFIL R300 DE 5,60 x 2.50 M, UN TRAVESAÑO LARGO DE 5.60 M Y TRES TRAVESAÑOS CORTOS DE 2.50 M, PARA SOPORTAR LAMINA DE POLICARBONATO; DOS POSTES METALICOS CON PERFIL PTR DE 2" x 2", CAL 16 DE 1.30 M DE ALTURA, CON SEIS PLACAS DE BASE DE 10 x 10 CM, DE 1/4 DE ESPESOR, DOS MODULOS DE REJA MARCA DE ACERO: UNO DE 2.50 M Y OTRO DE 3.10 M, CON UNA ALTURA DE 1.30 MTS , UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE ALKIDALICO COMEX 100, COLOR SMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZOS, CORTES, ENSAMBLADO, SOLDADURAS, FIJACION DEL POLICARBONATO, TORNILLERIAS, HERRAJES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, | PZA | 1.00 |
| 17.7 | AMPLIACION COMEDOR |  |  |
| PASTAREDIMIX | PASTA REDIMIX EN MUROS INTERIORES, DE PLACA DE YESO, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION DE CINTA DE PAPEL (PERFACINTA) Y COMPUESTO REDIMIX EN UNIONES DE PANELES, EMPLASTECIDO, REBABEADO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ANDAMIAJES, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 41.51 |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 106.60 |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 65.09 |
| 18 | CISTERNA |  |  |
| 18.1 | ALBAÑILERIAS |  |  |
| CORTEMANUALPISO | CORTE DE CONCRETO EN PISOS CON EQUIPO MANUAL, DISCO DE CORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 12.80 |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.40 |
| EXCAVACIONMANUAL | EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL SECO TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 1.00 A 2.00 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXTRACCION, JUNTA Y ACARREO AL BANCO DE LA OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M3 | 0.92 |
| RELLENOENZANJAS | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,COMPACTADO CON PISON DE MANO A REBOTE, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.91 |
| BANQUETA200 | BANQUETA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 2.85 |
| REGISTRO35X35 | REGISTRO PARA CAJA DE VALVULAS, DE 0.35 x 0.35 x 0.20 M, MEDIDAS INTERIORES LIBRES, FORJADO DE PLANTILLA CONCRETO EN 5 CM DE ESPESOR, f´c= 200 kg/cm2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 18.2 | INSTALACION HIDRAULICA |  |  |
| TUBPVC50DR26 | Tubo de PVC hidraulico RD-26, cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 6.15 |
| CODOPVC90/50HID | Codo de 90° x 50 mm; PVC hidraulico de cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 5.00 |
| TEEPVC50HID | Tee de 50 mm; PVC hidraulico de cementar, marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |
| VALVESFPVC50 | Válvula de esfera, PVC hidraulico de cementar, de 50 mm de diametro, marca URREA o similar, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |
| 18.3 | HERRERIA |  |  |
| TAPA70X70 | TAPA METALICA PARA CISTERNA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, COMPUESTA POR UNA TAPA CON MARCO DE ANGULO DE 3/16" x 1", MEDIDAS DE 0.70 X 0.70 M Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16, DE 0.70 x 0.70 M, CON TROQUELADO EN FORMA DE DIAMANTE; UN CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16" x 2", MEDIDAS DE 0.80 x 0.80 M; TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZOS, CORTES, ENSAMBLADO, SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, INSTALACION EN OBRA, P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| TAPA35X35 | TAPA METALICA PARA VALVULAS, COMPUESTA POR UNA TAPA CON MARCO DE ANGULO DE 3/16" x 1", MEDIDAS DE 0.35X 0.35 M Y LAMINA NEGRA LISA CAL 16, DE 0.35 x 0.35 M, UN CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16" x 1", MEDIDAS DE 0.40 x 0.40 M; UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOSDE ESMALTE ALKIDALICO COMEX 100, COLOR SMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZOS, CORTES, ENSAMBLADO, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, INSTALACION EN OBRA, P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| ESCMARINA | ESCALERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE PARA CELDAS DE CISTERNA DE AGUA POTABLE; CON DIMENSIONES DE 2.70 M DE LARGO Y 0.50 M DE ANCHO, CON SEIS ESPIGAS DE 0.26 M, COLOCADA A MURO CON SEIS PLACAS DE 100x100 MM Y 3/16" DE ESPESOR, CON CUATRO TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8" x 50MM Y CUATRO TORNILLOS DE 3/8" X 50 MM Y ROLDANA GALVANIZADA DE 3/8" POR PLACA DE FIJACION, DOS LARGUEROS DE 2.70 M Y DIEZ PERALTES DE 0.50 M DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40, AISI 304. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZOS, CORTES, ENSAMBLADOS, SOLDADURAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, INSTALACION EN OBRA, P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 18.4 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |
| ELECTRONIVELES | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES EN CISTERNA. | JUEGO | 1.00 |
| CABLEADO12 | CABLEADO PARA ELECTRONIVELES EN CISTERNA, CON CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12. |  |  |
| 18.5 | LIMPIEZA |  |  |
| LIMPIEZACISTERNA | LIMPIEZA INTERIOR DE MUROS Y PISOS DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE, CONSTA DE DOS CELDAS CON DIMENSIONES DE 4.10 x 2.20 M Y 3.05 DE ALTURA, MAS UN CARCAMO DE 1.00x 2.20 Y 0.85 M DE ALTURA ; CONECTADAS ENTRE SI, LA LIMPIEZA ES CON SOLUCION DE AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO EN PROPORCION 1:20, LAVADO Y ENJUAGADO CON SOLUCION DE AGUA CLORADA, COMO DESINFECTANTE. INCLUYE: PARA LIMPIEZA DE 10 M3, EQUIPO MOTOBOMBA AUTOCEBANTE, RETIRO DE MATERIAL DECANTADO EN EL FONDO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANO DE OBRA, UTILERÍA, RETIRO DE ESCOMBROS Y BASURA, ANDAMIAJE, ACCESORIOS DE LIMPIEZA E INSTALACIONES NECESARIAS. P.U.O.T. | ML | 80.00 |

::::::::::::::::::::::Elaborar en hoja membretada y firmarla::::::::::::::::::::::

**Anexo II**

**Propuesta Económica**

Nombre del proveedor:

No. y nombre de la invitación: Hoja no.

Dirección:

Teléfono:

Fecha:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLAVE** | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **P. UNITARIO** | **IMPORTE** |
| 1 | URGENCIAS |  |  |  |  |
| 1.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS |  |  |  |  |
| 1.1.1 | SALA DE ESPERA |  |  |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 8.00 |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.1.2 | SANITARIOS PUBLICO HOMBRES Y MUJERES |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DES1X13ARBOTANTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, TIPO ARBOTANTE, ACABADO EN COLOR BLANCO. LAMPARA COMPACTA DE 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO. BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.1.3 | SANITARIOS PERSONAL HOMBRES Y MUJERES |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 1.1.4 | TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.1.5 | HIDRATACION MENORES |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.1.6 | OBSERVACION ADULTOS |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 1.1.7 | CUARTO DE CHOQUE |  |  |  |  |
| DES3X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 3T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DESTX32CAJILLO285X30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.85 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.1.8 | YESOS Y CURACIONES |  |  |  |  |
| DES3X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 3T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DESTX32CAJILLO285X30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.85 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.1.9 | CONSULTORIO DE VALORACION |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 1.1.10 | BAÑO PACIENTES |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.1.11 | TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DES1X32X2X,30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.00 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.1.12 | TRIAGE |  |  |  |  |
| DES1X32X2X,30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.00 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.1.13 | PASILLO |  |  |  |  |
| DES1X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE SOBRE PONER EN PLAFON RETICULAR, CON LUVER PARABOLICO DE ALUMINIO DE 18 CELDAS. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 1.2.1 | SALA DE ESPERA |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 9.00 |  |  |
| 1.2.2 | SANITARIOS PUBLICO HOMBRES Y MUJERES |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| LUMARBOTANTE H-810/B | LUMINARIO TIPO ARBOTANTE H-810/B, 1T-8.5 W LED, MARCA TECNOLITE O SIMILAR; COLOCACION A MURO, MATERIAL DE LA CARCASA ABS EN COLOR BLANCO Y PANTALLA PC, BASE PORTA LAMPARA E27. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.2.3 | SANITARIOS PERSONAL HOMBRES Y MUJERES |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 1.2.4 | TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.2.5 | HIDRATACION MENORES |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.2.6 | OBSERVACION ADULTOS |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 1.2.7 | CUARTO DE CHOQUE |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| KSH-285X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.85 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.2.8 | YESOS Y CURACIONES |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| KSH-285X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 2.85 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.2.9 | CONSULTORIO DE VALORACION |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 1.2.10 | BAÑO PACIENTES |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.2.11 | TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| KSH205X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 205 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.2.12 | TRIAGE |  |  |  |  |
| KSH205X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 205 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 1.2.13 | PASILLO |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 1.2.14 | MARCOS PARA LUMINARIAS |  |  |  |  |
| MARC30CM | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS PARA LUMINARIAS DE 30X120 CM MARCA LEDVANCE ENPOTRADAS EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS INCLUYE: MARCO ELABORADO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE PERFIL DE ALUMINIO H DE 1 PULG, REMACHES DE 1 1/2¨X 1/8¨ , CEJA PARA LA PREPARACION, SUJEADO CON ESCUADRA REFORZADA, TRAZO, RECTIFICACION DE VANO, CORTES, PRESENTACION Y COLOCACION EN PLAFON DE YESO, RESANES CON PASTA REDIMIX EN PLAFON, ARMADO, ENSAMBLADO Y PRUEBAS. | PZA | 41.00 |  |  |
| MARC60CM | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS PARA LUMINARIAS DE 60X120 CM MARCA LEDVANCE ENPOTRADAS EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS INCLUYE: MARCO ELABORADO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE PERFIL DE ALUMINIO H DE 1 PULG, REMACHES DE 1 1/2¨X 1/8¨, CEJA EN MARCO PARA LA PREPARACION, SUJEADO CON ESCUADRA REFORZADA, TRAZO, RECTIFICACION DE VANO, CORTES, PRESENTACION Y COLOCACION EN PLAFON DE YESO, RESANES EN PLAFON CON PASTA REDIMIX, ARMADO, ENSAMBLADO Y PRUEBAS | PZA | 35.00 |  |  |
| 1.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| 1.3.1 | PINTURA EN PLAFONES |  |  |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 105.01 |  |  |
| 1.3.2 | PASTA CHISSA EN MUROS |  |  |  |  |
| MORTERO PLASTICO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 350-400 EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO SEGÚN EL SUSTRATO EXISTENTE DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 35-400 A MANO CON LLANA METALICA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 46.84 |  |  |
| ARENA SILICA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE MURO CON PIEDRA DE ESMERIL, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METALICA, LIJADO DE MURO A MANO CON LIJA DE ESMERIL, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y CINTA MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 46.84 |  |  |
| RECCHISAGLAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLAS REF S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO DE PRAIMER GLASS APLICADA CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERSION DE AIRE, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 46.84 |  |  |
| 1.3.3 | ACABADOS ESPECIALES |  |  |  |  |
| PISOS VINILICOS | MANTENIMIENTO GENERAL A PISOS VINILICOS, INCLUYE: LAVADO CON EQUIPO A BAJAS REVOLUCIONES, CON UNA MEZCLA DE JABON NEUTRO ANTIBACTERIAL Y CLORO ,PULIDO, ABRILLANTADO Y APLICACIÓN DE CERA ESPECIAL PARA RECUPERAR SUS PROPIEDADES ANTIBACTERIALES EN PISOS Y ZOCLOS,, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 10.97 |  |  |
| ESQUINERO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO PROTECTOR DE DE MURO DE 1.22 M DE LONGITUD Y SECCION DE 2" x 2", MARCA ACROVYN Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TAPAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 9.00 |  |  |
| PRUEBA | PRUEBAS ELECTRICAS CON EQUIPO MEGGER Y CERTIFICADO DE LAS MISMAS EN PISOS CONDUCTIVOS, COMO QUIROFANO Y SALA DE EXPULSION INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 1.4 | CANCELERIA DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| CANCEL280X270 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3 PULG. CON LAS DIMENCIONES DE 2.80X2.70 MTS FORMADO POR 1 PUERTA DE 90X2.10 MTS, 1 FIJO 90X60 CM, 2 FIJOS DE 1.90X1.35 MTS, TODO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, 1 FIJO LATERAL DE .40 CM X2.70 MTS ,CHAPA DOBLE MANIJA MARCA HERRALUM, BISAGRAS DE BARRIL, TRAZO, RECTIFICACION DE VANO, DIMENSIONAMIENTO, SELECCION DE PERFILES, ARMADO Y ENSAMBLADO. | PZA | 1.00 |  |  |
| PELESMERILADADE3M | Suministro y colocacion de pelicula esmerilada de 3M para ventanas, puertas y canceles de aluminio. Incluye desperdicios, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, colocacion, materiales, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | M2 | 8.64 |  |  |
| 1.5 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  |
| 1.5.1 | TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |  |  |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 2.55 |  |  |
| FOFO152X50 | TUBO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO TRAMO DE 1.52 M 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 0.20 |  |  |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |  |  |
| YEE50 | YEE DE FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, TRES ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| CODOXFOFOX45X50 | CODO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 45 GRADOS DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| CODO45XPVCX50 | Codo de 45° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.15 |  |  |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, | M2 | 1.23 |  |  |
| ESMERALDA | REPOSICION PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30 CM ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC, LINEA METROPOLIS QUEBEC INCLUYE: MARCA INTERCERAMIC EN NUEVO FORMATO DE LA MEDIDA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC COLOR BEIGE, RECORTE EN PIEZAS DE PISO PARA DEJAR LA MEDIDA DE 30X30 CM , PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES | M2 | 1.23 |  |  |
| 1.5.2 | YESOS, CURACIONES, CUARTO DE CHOQUE |  |  |  |  |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 9.80 |  |  |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 8.00 |  |  |
| TEEPVCX50MM | Tee multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |  |  |
| REDUCCIONPVCX50MM | Reducción multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm a 38 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 2.55 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 2.55 |  |  |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.25 |  |  |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 2.09 |  |  |
| ESMERALDA | REPOSICION PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30 CM ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC, LINEA METROPOLIS QUEBEC INCLUYE: MARCA INTERCERAMIC EN NUEVO FORMATO DE LA MEDIDA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC COLOR BEIGE, RECORTE EN PIEZAS DE PISO PARA DEJAR LA MEDIDA DE 30X30 CM , PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 1.12 |  |  |
| PISO VINILICO | REPARACION DE PISO VINILICO . INCLUYE: RETIRO DE PISO VINILICO DAÑADO, REPARACION DE FIRME DE CEMENTO CON FEATHER FINISH ARDEX A 1/4 DE ESPESOR EN APLICACION , COLOCACION DE TAPETE NUEVO DE PISO VINILICO, SOLDADURA TERMOFUSIONADA, PEGAMENTO LOKWELD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 0.94 |  |  |
| 1.6 | INSTALACION HIDRAULICA |  |  |  |  |
| 1.6.1 | TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.25 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |  |  |
| 1.6.2 | YESOS Y CURACIONES |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.30 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |  |  |
| 1.6.3 | CUARTO DE CHOQUE |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.25 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.55 |  |  |
| DESMATELAMIENTO | DESMANTELAMIENTO DE CENEFA EN MURO VINILICO DAÑADO POR GOLPES, RETIRO DE PEGAMENTOS, LIMPIEZA DE MURO DE CEMENTO FEATHER FINISH, REPARACION CON FEATHER FINISH EN EL AREA DONDE SE RETIRO EL VINIL CON 1.45KG POR M2 . INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 0.75 |  |  |
| VINIL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILICO COLOR VERDE GRADO HOSPITALARIO EN MUROS DE 1.00 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2.00 x 30.00 MTS, INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN TODOS LOS ANGULOS RECTOS, SOLDADURAS TERMOFUSIONADAS, SELLOS VINILICOS Y EPOXICOS, PEGAMENTO DE CONTACTO Y ACRILICO, ZOCLO SANITARIO EN PLAFON, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 0.75 |  |  |
| 1.7 | MOBILIARIO FIJO |  |  |  |  |
| 1.7.1 | LAVABOS |  |  |  |  |
| VERACRUZ | LAVABO DE PARED PARA SOBREPONER SIN PEDESTAL COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR MOD. VERACRUZ, CON MEZCLADORA TEMPORIZADORA CROMADA MARCA HELVEX MOD TV-122, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX MOD. TV-016, CONTRAREJILLA CROMADA MARCA HELVEX MOD TH-058, DOS VALVULAS DE CONTROL ANGULAR MARCA URREA 401 BSC, DOS MANGUERAS FLEXIBLES COFLEX MOD. VLA-40 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 1.8 | CARPINTERIA |  |  |  |  |
| 1.8.1 | PUERTAS |  |  |  |  |
| PLASTICOLAMINADO | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTA DE MADERA EXISTENTES EN EL PASILLOS, FORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 0.97 x 2.70 M CADA HOJA UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM. INCLUYE: RETIRO DE MIRILLA DE CRISTAL PARA SU POSTERIOR COLOCACION, DESMONTAJE DE LAS PUERTAS, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EXISTENTE, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| PLASTICO120X210 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES , FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 1.20 x 2.10 M ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM . INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA, RETIRO DEL LAMINADO EXISTENTE, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA , RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| PLASTICO90X210 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 0.90 x 2.10 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA Y FIJO, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| VITRINA160X160 | REPISAS SOBRE PUESTAS EN MURO HECHAS EN OBRA PARA FORMAR UNA VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA, EN ESQUINA RECTA COMPUESTA POR DOS MODULOS DE 1.90X.30X.70 MTS FABRICADA CON MFD MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO. D321-60, CADA MODULO CON UNA DIVICION DE 0.52 X0.67 MTS Y UNA DE 1.05X0.65 MTS, CON UN ENTREPAÑO HORIZONTAL DE 1.05X0.28 MTS FONDO DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 1.90X.70 MTS Y 6 MM DE ESPESOR INCLUYE: DESPERDICIO DEL 15% EN LA MADERA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO | PZA | 1.00 |  |  |
| 2 | TOCOCIRUGIA |  |  |  |  |
| 2.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| 2.1.1 | VESTIDOR MEDICOS Y ENFERMERAS |  |  |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 2.1.2 | AMBULANCIAS |  |  |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 2.1.3 | RECUPERACION POST-OPERATORIA |  |  |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DES1X32X6,15X,30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y SEIS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 6.15 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.1.4 | RECUPERACION POST-PARTO |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DEST-32W | DESMONTAJE DE ACRILICO Y DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.70 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.1.5 | CEYE |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 2.1.6 | PASILLO AREA BLANCA |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 2.1.7 | PASILLO TOCOCIRUGIA |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |
| 2.1.8 | TRABAJO DE PARTO |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DEST-32W | DESMONTAJE DE ACRILICO Y DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.70 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.1.9 | BAÑO PACIENTES TRABAJO DE PARTO |  |  |  |  |
| DES1T-26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.1.10 | SALA DE EXPULSION |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 4.00 |  |  |
| 2.1.11 | QUIROFANO |  |  |  |  |
| DES3X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 3T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 2.1.12 | FILTRO CEYE |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.1.13 | SEPTICO Y ROPA SUCIA |  |  |  |  |
| DES1T-26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 2.1.14 | ALMACEN ESTERIL CEYE |  |  |  |  |
| DES1T-26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 2.1.15 | AUTOCLAVES |  |  |  |  |
| DES1T-26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 2.1.16 | DESCONTAMINACION |  |  |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.1.17 | ENTREGA MATERIAL ESTERIL CEYE |  |  |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.1.18 | PASILLO AMBULANCIAS - HOSPITALIZACION |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 2.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| 2.2.1 | VESTIDOR MEDICOS Y ENFERMERAS |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 2.2.3 | RECUPERACION POST-OPERATORIA |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| T8C-LED120/002/65H | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y SEIS LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 6.15 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.2.4 | RECUPERACION POST-PARTO |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| PANELACRILICO170X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y DOS LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.70 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.2.5 | CEYE |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.2.6 | PASILLO AREA BLANCA |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 2.2.7 | PASILLO TOCOCIRUGIA |  |  |  |  |
| PAN-LED/60/40/S | LUMINARIO DE SOBREPONER EN PLAFON RETICULAR MOD PAN-LED/60/40/S MARCA TECNOLITE, DE 595x1195 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-220V, 50-60Hz, 4500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |
| 2.2.8 | TRABAJO DE PARTO |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| PANELACRILICO150X30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y UNA LAMPARA LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.50 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.2.9 | BAÑO PACIENTES TRABAJO DE PARTO |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.2.10 | SALA DE EXPULSION |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 2.2.11 | QUIROFANO |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 2.2.12 | FILTRO CEYE |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.2.13 | SEPTICO Y ROPA SUCIA |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 2.2.14 | ALMACEN ESTERIL CEYE |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 2.2.15 | AUTOCLAVES |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.2.16 | DESCONTAMINACION |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.2.17 | ENTREGA MATERIAL ESTERIL CEYE |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.2.18 | PASILLO AMBULANCIAS - HOSPITALIZACION |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 2.3 | ALBAÑILERIAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| DEMMANUALTABIQUE | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, HASTA ALTURAS DE 3.50 M., SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 4.32 |  |  |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.77 |  |  |
| DEMMANUALCONCRETO | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (CADENAS, CASTILLOS, FALDONES, MUROS, TRABES, ETC.) SIN RECUPERACIÓN DEL ACERO, HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.12 |  |  |
| 2.3.2 | FIRMES DE CONCRETO |  |  |  |  |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 6.35 |  |  |
| 2.3.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS |  |  |  |  |
| MUROTABIQUE | MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO EN CIMENTACION DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM, HASTA 3.0 MT. DE ALTURA, ACABADO COMUN. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, ENRACES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETES, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 8.46 |  |  |
| CATILLO15X20 | CASTILLO DE CONCRETO ARMADO ( C-7 Y CD-1 ) F'C=200 KG/CM2-3/4" SECCION RECTANGULAR 15X20 CM. ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 @ 20 CM. SEGÚN PROYECTO EN PLANO CLAVE E-02. INCLUYE MATERIALES E INSUMOS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO, MANO DE OBRA, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS, RAMPAS, ANDADORES, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DEPRECIACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 8.55 |  |  |
| 2.4 | ACABADOS |  |  |  |  |
| 2.4.1 | REPELLADOS Y APLANADOS EN MUROS |  |  |  |  |
| REPELLADO | REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA HASTA 4.0 M. DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ANDAMIAJE, BOQUILLAS, ARISTAS, BOCELES, CHAFLANES, GOTEROS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 23.70 |  |  |
| APLANADOFINO | APLANADO FINO SOBRE MUROS EXTERIORES E INTERIORES A PLOMO Y REGLA HASTA 4.0 M. DE ALTURA CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA. INCLUYE REPELLADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ANDAMIAJE, BOQUILLAS, ARISTAS, BOCELES, CHAFLANES, GOTEROS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 1.89 |  |  |
| 2.4.2 | PASTA CHISA EN MUROS |  |  |  |  |
| MORTERO PLASTICO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 350-400 EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO SEGÚN EL SUSTRATO EXISTENTE DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 35-400 A MANO CON LLANA METALICA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 31.30 |  |  |
| ARENA SILICA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE MURO CON PIEDRA DE ESMERIL, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METALICA, LIJADO DE MURO A MANO CON LIJA DE ESMERIL, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y CINTA MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 31.30 |  |  |
| RECCHISAGLAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLAS REF S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO DE PRAIMER GLASS APLICADA CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERSION DE AIRE, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 31.30 |  |  |
| 2.4.3 | LAMBRINES DE AZULEJO |  |  |  |  |
| LOSETACERAMICA20X20 | LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA 20X20 CM SOBRE MUROS MARCA INTERCERAMIC LINEA COLOURS, COLOR WHITE PEARL ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO COLOCACION A HUESO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EMBOQUILLADO Y JUNTEADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 36.95 |  |  |
| 2.4.4 | PISO DE LOSETA CERAMICA |  |  |  |  |
| LOSETACERAMICA33X33 | PISO DE LOSETA CERAMICA ESMALTADA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC, COLOR BEIGE, CALIDAD 1A., PEI IV, ETT 2; ASENTADO CON PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EMBOQUILLADO Y JUNTEADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 6.35 |  |  |
| 2.4.5 | PINTURA EN PLAFONES |  |  |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 150.91 |  |  |
| 2.4.6 | ACABADOS ESPECIALES |  |  |  |  |
| DESMATELAMIENTO | DESMANTELAMIENTO DE CENEFA EN MURO VINILICO DAÑADO POR GOLPES, RETIRO DE PEGAMENTOS, LIMPIEZA DE MURO DE CEMENTO FEATHER FINISH, REPARACION CON FEATHER FINISH EN EL AREA DONDE SE RETIRO EL VINIL CON 1.45KG POR M2 . INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 42.74 |  |  |
| VINIL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILICO COLOR VERDE GRADO HOSPITALARIO EN MUROS DE 1.00 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2.00 x 30.00 MTS, INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN TODOS LOS ANGULOS RECTOS, SOLDADURAS TERMOFUSIONADAS, SELLOS VINILICOS Y EPOXICOS, PEGAMENTO DE CONTACTO Y ACRILICO, ZOCLO SANITARIO EN PLAFON, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 42.74 |  |  |
| PISOVINILICO | REPARACION DE PISO VINILICO EN AREA DE TRANSFER CAMILLERO, CON DISEÑO DE OTRO COLOR PARA DISIMULAR LA ANTERIOR COLOCACION DEL TRANSFER. INCLUYE: RETIRO DE PISO VINILICO DAÑADO, REPARACION DE FIRME DE CEMENTO CON FEATHER FINISH ARDEX HASTA 8 CM DE PROFUNDIDAD, COLOCACION DE TAPETE NUEVO DE PISO VINILICO ECLIPSE PREMIUM , SOLDADURA TERMOFUSIONADA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 1.38 |  |  |
| LAVADODEPISOS | MANTENIMIENTO GENERAL A PISOS VINILICOS, INCLUYE: LAVADO CON EQUIPO A BAJAS REVOLUCIONES, PULIDO, ABRILLANTADO Y APLICACIÓN DE CERA ESPECIAL PARA RECUPERAR SUS PROPIEDADES ANTIBACTERIALES EN PISOS Y ZOCLOS, PRUEBAS ELECTRICAS CON EQUIPO MEGGER Y CERTIFICADO DE LAS MISMAS EN PISOS CONDUCTIVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 113.16 |  |  |
| ESQUINERO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO PROTECTOR DE DE MURO DE 1.22 M DE LONGITUD Y SECCION DE 2" x 2", MARCA ACROVYN Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TAPAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 18.00 |  |  |
| PROTECCION | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS, DE 151 MM DE ANCHO, CON SISTEMA INFINITY Y CUBIERTA DE PVC COLOR SMA, MARCA ACROVYN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | ML | 19.20 |  |  |
| TAPATERMINAL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA TERMINAL PARA SISTEMA CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS, DE 151 MM DE ANCHO, CON CUBIERTA DE PVC COLOR SMA, MARCA ACROVYN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 18.00 |  |  |
| CINT2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA MARCA 3M DE 2 PULG DE ANCHO EN COLOR ROJO Y BLANCO MODELO S-6735 REFLEJANTE MARCA 3M EN AREA DE TOCOCIRUGIA PARA DELIMITACION DE AREAS DE CAMILLAS EN PISOS INCLUYE: TRAZO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 10.00 |  |  |
| 2,5 | CANCELERIA DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| PELESMERILADADE3M | Suministro y colocacion de pelicula esmerilada de 3M para ventanas, puertas y canceles de aluminio. Incluye desperdicios, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, colocacion, materiales, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | M2 | 9.33 |  |  |
| CANCEL151X210 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2 PULG, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CLARO DE 1.51X02.70MTS, CON 1 PUERTA DE 0.85X2.10 Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.66X2.10 MTS, UN FIJO LATERAL DE .66X.577 MTS EL CUAL EN LA PARTE SUPERIOR TIENE UNA VENTANA DE DE PROYECCION DE ALUMINIO NATURAL DE 2 PULG CON UNA MEDIDA DE .60CM X.65 CM DE ALTURA LA CUAL SIRVE PARA EL PASO DE INSTRUMENTOS TODO EL CRISTAL EMPLEADO ES DE 6 MM CLARO INCLUYE: CHAPA, BISAGRAS, TRAZO, RECTIFICACION DE VANO, DIMENSIONAMIENTO, SELECCION DE PERFILES, REPIZON, CORTES, PRESENTACION, ARMADO, ENSAMBLADO. | PZA | 1.00 |  |  |
| CANCEL195X250 | Sustitucion de perfiles de alumnio de 3 pulg, cancel CA-9, ACCESO AMBULANCIAS, con dimensiones de 1.95mts x 2.50 mts, modulado con dos hojas abatibles de 0.90 m x 2.10 m, y un fijo de 0.40 x 1.95 m; sustitucion de bisagras hidraulicas derivado del uso. Incluye: aluminio de 3 pulg anonizado color natural en marco de hojas abatibles y fijo, retiro de cristales y colocacion de los mismos, retiro de pelicula esmerilada en los cristales, dos bisagras riobi mod. 202, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, seleccion de perfiles, repizon, cortes, presentacion, armado, ensamblado, colocacion, vinles, felpas, selladores, herramienta, mano de obra y pruebas, P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| CANCEL195X270 | DESMANTELAMIENTO DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3", ANODIZADO NATURAL, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, EN EL AREA DEL TRANSFER CAMILLERO EXISTENTE EN AREA DE CIRUGIA. DIMENSIONES GENERALES DE 1.95 x 2.70 M, COMPUESTO POR DOS PUERTAS DE 0.90 X 2.10 M Y YN FIJO DE 1.95 X 0.60 M, TODO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CRISTALES SIN RECUPERACION, PERFILES DE ALUMINIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DE SILICON EN MUROS VINILICOS, RESANES EN PLAFON DE YESO CON RESANADOR OK MARCA COMEX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO, SEÑALIZACION, DEPRECIACION. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| CANCEL270X269 | Suministro y colocacion de cancel de aluminio CA-TRF, de 2" anodizado natural con recubrimiento en acrilico de 3mm color blanco con una medida de 2.30 mts de ancho x 2.70 mts de altura una venta de proyeccion de 2.30 mts por 1.00 mts y 1 fijo de 2.30 mts x 1.00 mts, llevando una puerta de acceso de 1.07 mts x 2.70 mts, en area de cirugia del transfer camillero. Incluye trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, armado, ensamblado y pruebas, limpieza, flete. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| CIERRAPUERTAS | Suministro y colocacion de mecanismo CIERRAPUERTA, marca Herralum o similar, regulable para puertas de 60 hasta 85 kg de peso, modelo 1013, acabado natural E200. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, dimensionamiento, presentacion, fijación, pruebas, limpieza del area de trabajo. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| MAP | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA 0.60X 0.80 MTS CON CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR FORMADA CON MARCO DE ALUMINIO DE 1 1/2 PULG. INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |  |  |
| PUERT1.80X2.48. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3 PULG, MARCO DE 1.80X2.48 MTS, A BASE DE 2 HOJAS ABATIBLE DE 90X2.10 MTS, 1 FIJO DE 1.80X0.38 MTS INCLUYE:CRISTAL CRISTAZUL DE 6MM, 2 PIEZAS DE BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA RIOBI MOD. 202, TRAZO RECTIFICACION, REPIZON, CORTES, PRESENTACION, ARMADO, LIMPIEZA | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.6 | CARPINTERIA |  |  |  |  |
| 2,6.1 | CARPINTERIA |  |  |  |  |
| PUERTADEASEO | PUERTA PARA ASEO ABATIBLE DE 0.70 X 2.70 MT CON MARCO DE MADERA DE 1 PULG DE ESPESOR, TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON ANTEPECHO DE 0.60 M. DE ALTURA, MARCO DE 2X1", CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, REFUERZOS PARA CHAPA FORRADA POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60, CHAPA MARCA TESSA MOD BALL ACABADO CROMO MATE. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, BIBELES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA E INSTALACIONES | PZA | 1.00 |  |  |
| PLASTICOLAMINADO | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTA DE MADERA EXISTENTES EN EL PASILLOS, FORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 0.97 x 2.70 M CADA HOJA UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM. INCLUYE: RETIRO DE MIRILLA DE CRISTAL PARA SU POSTERIOR COLOCACION, DESMONTAJE DE LAS PUERTAS, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EXISTENTE, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| PLASTICO1\*2,10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 1.00 x 2.10 M ESPESOR DE 4 CM EN CANTOS. INCLUYE: DESPERDICIOS EN RECORTES DE MATERIAL DEL , DESMONTAJE DE LAS PUERTAS Y RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS , LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, 3 BISAGRAS DE 3X3 PULG, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |
| PLASTICO120X210 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES , FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 1.20 x 2.10 M ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM . INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA, RETIRO DEL LAMINADO EXISTENTE, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA , RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| PLASTICO90X210 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 0.90 x 2.10 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA Y FIJO, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| PLASTICO1.70\*1MTS | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 1 x 1.70 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA Y FIJO, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTA, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| PLASTICO.61X2.10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR CUATRO HOJAS ABATIBLE CON MEDIDAS DE .61 x 2.10 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO UNA CARA Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.6.2 | MUEBLES TRABAJO DE ENFERMERAS |  |  |  |  |
| 2.6.2.1 | TRABAJO DE PARTO |  |  |  |  |
| MUEBLEDE2,00X50 | CENTRAL DE ENFERMERA FABRICADA EN OBRA PARA FORMAR ESCRITORIO COMPUESTO POR: UN MODULO SUPERIOR DE 2.00 x 0.50 M UN MODULO DE CUATRO CAJONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO DE 0.30 x 0.70 M, IZQUIERDO O DERECHO CON ALTURAS DE CAJONES DE 2 CAJONES DE 10 CM DE ALTURA, 1CAJON DE 15 CM, 1CAJON DE 30 CM DE ALTURA, Y TRES COSTADOS DE 0.50 x 0.70 M; TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, FORRADO POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, | PZA | 1.00 |  |  |
| VITRINADOS80X30 | REPISAS FABRICADAS EN OBRA SOBRE PUESTAS EN MURO PARA FORMAR VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA COMPUESTA DE DOS MODULOS .80X.30X.70 Y OTRO DE .70X.30X.70 MTS FABRICADO CON MDF MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO EXTERIOR CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. DOS ENTREÑOS HORIZONTALES DE 77X30 CM Y OTRO DE 77X30 CM CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 40X70 CM CON MARCO PERIMETRAL DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR Y PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON EN EXTERIOR CON JALADERAS, BISAGRAS TIPO CAZOLETA POR PUERTA INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.6.2.2 |  |  |  |  |  |
| DESMONTAJEMU | DESMONTAJE Y RETIRO DE MUEBLE CENTRAL DE ENFERMERIA DE MADERA EXISTENTE, CON DIMENSIONES DE 1.80 x 0.70 x 1.10, CON RECUPERACION. INCLUYE:RETIRO DE SILICON EN PISO VINILICO PARA DESMONTAJE, MANO DE OBRA, ACARREOS AL SITIO INDICADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| MUEBLEDE2,00X50 | CENTRAL DE ENFERMERA FABRICADA EN OBRA PARA FORMAR ESCRITORIO COMPUESTO POR: UN MODULO SUPERIOR DE 2.00 x 0.50 M UN MODULO DE CUATRO CAJONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO DE 0.30 x 0.70 M, IZQUIERDO O DERECHO CON ALTURAS DE CAJONES DE 2 CAJONES DE 10 CM DE ALTURA, 1CAJON DE 15 CM, 1CAJON DE 30 CM DE ALTURA, Y TRES COSTADOS DE 0.50 x 0.70 M; TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, FORRADO POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, | PZA | 1.00 |  |  |
| VITRINA2X3X70 | REPISAS FABRICADAS EN OBRA SOBRE PUESTAS EN MURO PARA FORMAR VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA DIMENCIONES DE 2X0.30X0.70 MTS CON MDF MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO EXTERIOR CON PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60, DOS ENTREPAÑOS HORIZONTALES DE 98X30 CM 4 PUERTAS ABATIBLES DE 49X70 CM CON MARCO PERIMETRAL DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR Y PLASTICO LAMINADO BRYTANY BLUE EN EL EXTERIOR CON JALADERA Y BISAGRAS TIPO CAZOLETA POR PUERTA. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE | PZA | 1.00 |  |  |
| 2.6.2.3 | RECUPERACION POST-OPERATORIA |  |  |  |  |
| MUEBLE150X,50 | MUEBLE DE TRABAJO COMPUESTO POR: UN MODULO SUPERIOR DE 1.50 x 0.50 M UN MODULO DE CUATRO CAJONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO DE 0.30 x 0.70 M, IZQUIERDO O DERECHO CON ALTURAS DE CAJONES DE 2 CAJONES DE 10 CM DE ALTURA, 1CAJON DE 15 CM, 1CAJON DE 30 CM DE ALTURA, Y TRES COSTADOS DE 0.50 x 0.70 M; TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, FORRADO POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE | PZA | 1.00 |  |  |
| MUEBLEDE2,00X50 | CENTRAL DE ENFERMERA FABRICADA EN OBRA PARA FORMAR ESCRITORIO COMPUESTO POR: UN MODULO SUPERIOR DE 2.00 x 0.50 M UN MODULO DE CUATRO CAJONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO DE 0.30 x 0.70 M, IZQUIERDO O DERECHO CON ALTURAS DE CAJONES DE 2 CAJONES DE 10 CM DE ALTURA, 1CAJON DE 15 CM, 1CAJON DE 30 CM DE ALTURA, Y TRES COSTADOS DE 0.50 x 0.70 M; TIPO TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CABEZALES DE 1X1-1/2" LARGUEROS DE 1X1-1/2" PEINAZOS HORIZONTALES DE 1-1/2"X1" @ 30 CM. TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR 1 CARA AMBOS LADOS, FORRADO POR AMBOS LADOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y | PZA | 1.00 |  |  |
| VITRINA150X30 | VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA DIMENCIONES DE 1.50X0.30X0.70 MTS CON MDF MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO EXTERIOR CON PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60, DOS ENTREPAÑOS HORIZONTALES DE 92X30 CM 4 PUERTAS ABATIBLES DE 49X70 CM CON MARCO PERIMETRAL DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR Y PLASTICO LAMINADO BRYTANY BLUE EN EL EXTERIOR CON JALADERA Y BISAGRAS TIPO CAZOLETA POR PUERTA. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA E INSTALACIONES NECESARIAS.. | PZA | 1.00 |  |  |
| VITRINA2X3X70 | REPISAS FABRICADAS EN OBRA SOBRE PUESTAS EN MURO PARA FORMAR VITRINA DE MADERA FABRICADA EN OBRA DIMENCIONES DE 2X0.30X0.70 MTS CON MDF MELAMINIZADO DE 16 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO EN EL INTERIOR Y FORRADO EXTERIOR CON PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60, DOS ENTREPAÑOS HORIZONTALES DE 98X30 CM 4 PUERTAS ABATIBLES DE 49X70 CM CON MARCO PERIMETRAL DE MDF MELAMINIZADO COLOR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR Y PLASTICO LAMINADO BRYTANY BLUE EN EL EXTERIOR CON JALADERA Y BISAGRAS TIPO CAZOLETA POR PUERTA. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE DE SOBRANTES, ACARREOS | PZA | 1.00 |  |  |
| 2,7 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  |
| 2.7.1 | FILTRO DE CEYE |  |  |  |  |
| FOFO152X50 | TUBO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO TRAMO DE 1.52 M 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 0.30 |  |  |
| CODOXFOFOX45X50 | CODO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 45 GRADOS DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| TEEFOFOX50 | TEE DE FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO,DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 4.50 |  |  |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.12 |  |  |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 1.01 |  |  |
| ESMERALDA | REPOSICION PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30 CM ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC, LINEA METROPOLIS QUEBEC INCLUYE: MARCA INTERCERAMIC EN NUEVO FORMATO DE LA MEDIDA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC COLOR BEIGE, RECORTE EN PIEZAS DE PISO PARA DEJAR LA MEDIDA DE 30X30 CM , PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 1.01 |  |  |
| 2.7.2 | PRELAVADO TOCOCIRUGIA |  |  |  |  |
| YEE50 | YEE DE FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, TRES ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 1.50 |  |  |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.05 |  |  |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 0.43 |  |  |
| ESMERALDA | REPOSICION PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30 CM ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC, LINEA METROPOLIS QUEBEC INCLUYE: MARCA INTERCERAMIC EN NUEVO FORMATO DE LA MEDIDA 33X33 CM. MARCA INTERCERAMIC LINEA METROPOLIS QUEBEC COLOR BEIGE, RECORTE EN PIEZAS DE PISO PARA DEJAR LA MEDIDA DE 30X30 CM , PEGAPISO MARCA INTERCERAMIC, EMBOQUILADO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC COLOR S.M.A. COLOCACION A HUESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 0.43 |  |  |
| 2.7.3 | RECUPERACIÓN POST PARTO |  |  |  |  |
| TUBOCOBRE51MM | TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 0.70 |  |  |
| TEECOBREDE51MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| CODOCOBREX90X51 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 0.50 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 0.50 |  |  |
| DESMATELAMIENTO | DESMANTELAMIENTO DE CENEFA EN MURO VINILICO DAÑADO POR GOLPES, RETIRO DE PEGAMENTOS, LIMPIEZA DE MURO DE CEMENTO FEATHER FINISH, REPARACION CON FEATHER FINISH EN EL AREA DONDE SE RETIRO EL VINIL CON 1.45KG POR M2 . INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 0.25 |  |  |
| VINIL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILICO COLOR VERDE GRADO HOSPITALARIO EN MUROS DE 1.00 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2.00 x 30.00 MTS, INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN TODOS LOS ANGULOS RECTOS, SOLDADURAS TERMOFUSIONADAS, SELLOS VINILICOS Y EPOXICOS, PEGAMENTO DE CONTACTO Y ACRILICO, ZOCLO SANITARIO EN PLAFON, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 0.25 |  |  |
| 2.7.4 | RECUPERACIÓN POST OPERATORIA |  |  |  |  |
| TEEFOFOX50 | TEE DE FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO,DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 2.25 |  |  |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |  |  |
| CODO45XPVCX50 | Codo de 45° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.09 |  |  |
| FIRME200 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO FINO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 0.74 |  |  |
| REPARPISVINIL | REPARACION DE PISO VINILICO . INCLUYE: RETIRO DE PISO VINILICO DAÑADO, REPARACION DE FIRME DE CEMENTO CON FEATHER FINISH ARDEX, COLOCACION DE TAPETE NUEVO DE PISO VINILICO, SOLDADURA TERMOFUSIONADA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 0.74 |  |  |
| 2.7.5 | DESCONTAMINACION Y ASEO |  |  |  |  |
| CODOXFOFOX45X50 | CODO FOFO TISA-TAR ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 45 GRADOS DE 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, DOS ABRAZADERAS TAR DE 50 MM, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| COPLEXFOFOXPVCX50 | COPLE DE TRANSICION FoFo TAR A PVC, CK22 DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 3.37 |  |  |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |  |  |
| YEEPVCX50MM | Yee multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| COLADERAUNIVERSAL | Coladera universal para embutir, mca Flexomatic mod 2254 o similar, multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.00 |  |  |
| 2.8 | INSTALACION HIDRAULICA |  |  |  |  |
| 2.8.1 | FILTRO CEYE |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 5.10 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TEECOBRE19MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 19 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 6.00 |  |  |
| COPLEREDUCCION19X13 | COPLE REDUCCION BUSHING COBRE A COBRE DE 19 x 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| 2.8.2 | PRELAVADO TOCOCIRUGIA |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.25 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.35 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.35 |  |  |
| 2.8.3 | RECUPERACION POST-PARTO |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 1.20 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| 2.8.4 | RECUPERACION POST-OPERATORIA |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 3.75 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.75 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.75 |  |  |
| DESMATELAMIENTO | DESMANTELAMIENTO DE CENEFA EN MURO VINILICO DAÑADO POR GOLPES, RETIRO DE PEGAMENTOS, LIMPIEZA DE MURO DE CEMENTO FEATHER FINISH, REPARACION CON FEATHER FINISH EN EL AREA DONDE SE RETIRO EL VINIL CON 1.45KG POR M2 . INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 0.80 |  |  |
| VINIL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILICO COLOR VERDE GRADO HOSPITALARIO EN MUROS DE 1.00 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2.00 x 30.00 MTS, INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN TODOS LOS ANGULOS RECTOS, SOLDADURAS TERMOFUSIONADAS, SELLOS VINILICOS Y EPOXICOS, PEGAMENTO DE CONTACTO Y ACRILICO, ZOCLO SANITARIO EN PLAFON, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 0.80 |  |  |
| 2.8.5 | DESCONTAMINACION Y ASEO |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 10.98 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 8.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 9.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 5.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CODOCUROSINT90-13 | CODO COBRE ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 90 x 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| VALVREGSOLD13MM | VALVULA DE EMPOTRAR SOLDABLE, DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| MANERALMEZCLADORA | MANERAL PARA MEZCLADORA, MARCA URREA , .INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | JUEGO | 1.00 |  |  |
| REGADERADETELEFONO | REGADERA DE TELEFONO, CON BARRA DESLIZABLE, MARCA ANBEC MODELO RT136BC , . INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| COPLEROSINTCU13 | CONECTOR COBRE ROSCA INTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| LLAVEDENARIZ | LLAVE DE NARIZ BRONCE, DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 5.85 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 5.85 |  |  |
| 2,9 | HERRERIA |  |  |  |  |
| TRANSFERCAMILLERO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFER FABRICADO A BASE DE ACERO INOXIDABLE, DE 2.30 M DE LARGO Y 0.85 M DE ALTURA; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ELABORADO A BASE DE PERFIL PTR DE 3" x 3" PARA FORMAR MARCO, COLOCACION DE CUATRO TUBOS EN CANTO SUPERIOR TIPO RODILLO DE 2" DE DIAMETRO, PARA FACILITAR EL TRASLADO DEL PACIENTE CAMILLA A CAMILLA, OCHO BALEROS DE 2", DOS TAPAS INFERIORES A BASE DE TRIPLAY DE 6 MM, CON BASTDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" x 1 1/2", FORRADO DOBLE CARA CON PLASTICO LAMINADO COLOR AZUL MCA RALPH WILSON. INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, TRAZOS, CORTES, SOLDADURAS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2,10 | MOBILIARIO FIJO |  |  |  |  |
| VERACRUZ | LAVABO DE PARED PARA SOBREPONER SIN PEDESTAL COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR MOD. VERACRUZ, CON MEZCLADORA TEMPORIZADORA CROMADA MARCA HELVEX MOD TV-122, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX MOD. TV-016, CONTRAREJILLA CROMADA MARCA HELVEX MOD TH-058, DOS VALVULAS DE CONTROL ANGULAR MARCA URREA 401 BSC, DOS MANGUERAS FLEXIBLES COFLEX MOD. VLA-40 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| CESPFREG | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOLT FLEXIBLE MARCA URREA MOD 3730 PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: FIJACION DE CESPOLT A FREGADERO, CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4.00 |  |  |
| 3 | HOSPITALIZACION MODULOS (1) Y (2) |  |  |  |  |
| 3.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SEPTICO Y ROPA SUCIA |  |  |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.2 | ALMACEN DE MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.3 | ENCAMADOS PEDIATRIA (1) |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.4 | AISLADO (1) |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.5 | HOSPITALIZACION (1) |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 3.1.6 | ENCAMADOS PEDIATRIA (2) |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.7 | AISLADO (2) |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.8 | HOSPITALIZACION (2) |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 3.1.9 | COCINA |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3.1.10 | PASILLO TOCOCIRUGIA - HOSPITALIZACION |  |  |  |  |
| DES1X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE SOBRE PONER EN PLAFON RETICULAR, CON LUVER PARABOLICO DE ALUMINIO DE 18 CELDAS. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 3.1.11 | PASILLO HOSPITALIZACION |  |  |  |  |
| DES1X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE SOBRE PONER EN PLAFON RETICULAR, CON LUVER PARABOLICO DE ALUMINIO DE 18 CELDAS. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |  |  |
| 3.1.12 | ROPERIA HOSPITALIZACION |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.13 | BAÑO PACIENTES |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.14 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.15 | CENTRAL DE ENFERMERAS |  |  |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| DEST-32X3,85X,30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 3.85 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3.1.16 | HOSPITALIZACION (1) Y (2) |  |  |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 16.00 |  |  |
| 3.1.17 | SALIDA EMERGENCIA COCINA |  |  |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3.1.18 | AREA DE RELOJ CHECADOR |  |  |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 3.1.19 | FILTRO HOSPITALIZACION CONSULTA EXTERNA |  |  |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.1.20 | ASEO PASILLO |  |  |  |  |
| DES1X13ARBOTANTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, TIPO ARBOTANTE, ACABADO EN COLOR BLANCO. LAMPARA COMPACTA DE 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO. BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| 3.2.1 | SEPTICO Y ROPA SUCIA |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.2.2 | ALMACEN DE MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.2.3 | ENCAMADOS PEDIATRIA (1) |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3.2.4 | AISLADO (1) |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.2.5 | HOSPITALIZACION (1) |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 3.2.6 | ENCAMADOS PEDIATRIA (2) |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3.2.7 | AISLADO (2) |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.2.8 | HOSPITALIZACION (2) |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 3.2.9 | COCINA |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 3.2.11 | PASILLO HOSPITALIZACION |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |  |  |
| 3.2.12 | ROPERIA HOSPITALIZACION |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.2.13 | BAÑO PACIENTES |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 3.2.14 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.2.15 | CENTRAL DE ENFERMERAS |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| PANELACRILICO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y CUATRO LAMPARAS LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 3.85 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3.2.16 | HOSPITALIZACION (1) Y (2) |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 16.00 |  |  |
| 3.2.17 | SALIDA EMERGENCIA COCINA |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3.2.18 | AREA DE RELOJ CHECADOR |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 3.2.19 | FILTRO HOSPITALIZACION CONSULTA EXTERNA |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.2.20 | ASEO PASILLO |  |  |  |  |
| LUMARBOTANTE H-810/B | LUMINARIO TIPO ARBOTANTE H-810/B, 1T-8.5 W LED, MARCA TECNOLITE O SIMILAR; COLOCACION A MURO, MATERIAL DE LA CARCASA ABS EN COLOR BLANCO Y PANTALLA PC, BASE PORTA LAMPARA E27. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| 3.3.1 | PASTA CHISA EN MUROS |  |  |  |  |
| MORTERO PLASTICO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 350-400 EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO SEGÚN EL SUSTRATO EXISTENTE DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 35-400 A MANO CON LLANA METALICA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 64.37 |  |  |
| ARENA SILICA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE MURO CON PIEDRA DE ESMERIL, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METALICA, LIJADO DE MURO A MANO CON LIJA DE ESMERIL, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y CINTA MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 64.37 |  |  |
| RECCHISAGLAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLAS REF S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO DE PRAIMER GLASS APLICADA CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERSION DE AIRE, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 64.37 |  |  |
| 3.3.2 | PINTURA EN PLAFONES |  |  |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 226.27 |  |  |
| 3.3.3 | ACABADOS ESPECIALES |  |  |  |  |
| PROTECCION | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS, DE 151 MM DE ANCHO, CON SISTEMA INFINITY Y CUBIERTA DE PVC COLOR SMA, MARCA ACROVYN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | ML | 31.05 |  |  |
| TAPATERMINAL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA TERMINAL PARA SISTEMA CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS, DE 151 MM DE ANCHO, CON CUBIERTA DE PVC COLOR SMA, MARCA ACROVYN O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 38.00 |  |  |
| ESQUINERO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO PROTECTOR DE DE MURO DE 1.22 M DE LONGITUD Y SECCION DE 2" x 2", MARCA ACROVYN Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: TAPAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACION, VIATICOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FLETES A OBRA, ACARREOS EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. | PZA | 18.00 |  |  |
| 3.4 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  |
| 3.4.1 | CENTRAL DE ENFERMERAS (1) |  |  |  |  |
| TUBOCOBRE51MM | TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 1.10 |  |  |
| TEECOBREDE51MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| CODOCOBREX90X51 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.20 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.20 |  |  |
| 3.4.2 | CENTRAL DE ENFERMERAS (2) |  |  |  |  |
| TUBOCOBRE51MM | TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 1.10 |  |  |
| TEECOBREDE51MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| CODOCOBREX90X51 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 51 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS.RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, | ML | 1.20 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 1.20 |  |  |
| 3.4.3 | HOSPITALIZACION (1) Y (2) |  |  |  |  |
| CORTEMANUALPISO | CORTE DE CONCRETO EN PISOS CON EQUIPO MANUAL, DISCO DE CORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 14.76 |  |  |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.71 |  |  |
| EXCAVACIONMANUAL | EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL SECO TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 1.00 A 2.00 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXTRACCION, JUNTA Y ACARREO AL BANCO DE LA OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M3 | 2.54 |  |  |
| RELLENOENZANJAS | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,COMPACTADO CON PISON DE MANO A REBOTE, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 2.54 |  |  |
| BANQUETA200 | BANQUETA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 5.90 |  |  |
| PVC50MM | Tubo de PVC sanitario cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 21.59 |  |  |
| CODO90XPVCX50 | Codo de 90° multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 10.00 |  |  |
| TEEPVCX50MM | Tee multicople para tubo de PVC sanitario cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 3.00 |  |  |
| CHUPON | Adaptador de neopreno, (chupón) de 50 mm, para tubo de PVC sanitario, mod P-B9030, marca coflex o similar. colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 4.00 |  |  |
| RANURADO EN MURO | RANURADO EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 4.00 |  |  |
| RESANE13 HASTA 50 | RESANE DE RANURAS EN MURO PARA TUBERIAS DE 13 HASTA 50 MM DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 4.00 |  |  |
| 3.5 | INSTALACION HIDRAULICA |  |  |  |  |
| 3.5.1 | CENTRAL DE ENFERMERAS (1) |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 2.35 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3.5.2 | CENTRAL DE ENFERMERAS (2) |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 2.35 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 4.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3.5.3 | HOSPITALIZACION (1) Y (2) |  |  |  |  |
| TUBO13MMCOBRE | TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | M | 43.73 |  |  |
| TEECOBRE13MM | TEE DE COBRE A COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 16.00 |  |  |
| CODOCOBRE90X13 | CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 12.00 |  |  |
| TAPONCOBRE13MM | TAPON CAPA DE COBRE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 8.00 |  |  |
| CONECTORROSCAEXT13MM | CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR A FIERRO DE 13 MM MARCA NACOBRE O SIM. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO EN OBRA, TRAZO, CORTE LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 8.00 |  |  |
| 3.6. | LAVABOS |  |  |  |  |
| VERACRUZ | LAVABO DE PARED PARA SOBREPONER SIN PEDESTAL COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR MOD. VERACRUZ, CON MEZCLADORA TEMPORIZADORA CROMADA MARCA HELVEX MOD TV-122, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX MOD. TV-016, CONTRAREJILLA CROMADA MARCA HELVEX MOD TH-058, DOS VALVULAS DE CONTROL ANGULAR MARCA URREA 401 BSC, DOS MANGUERAS FLEXIBLES COFLEX MOD. VLA-40 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 8.00 |  |  |
| 3.7. | CANCELERIA DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| PELESMERILADADE3M | Suministro y colocacion de pelicula esmerilada de 3M para ventanas, puertas y canceles de aluminio. Incluye desperdicios, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, colocacion, materiales, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | M2 | 15.83 |  |  |
| MOSQUITERO | Suministro y colocacion de mosquiteros 0.97 X1.36 MTS en ventanas de aluminio, a base de un bastidor de aluminio (solera mosquitera) y su herraje para sujecion de la tela mosquitero de fibra de vidrio en color negro. Incluye, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, seleccion de perfiles, repizon,cortes,presentacion, armado, ensamblado y pruebas,limpieza,flete. | PZA | 12.00 |  |  |
| PA-AMPCO90X220 | Suministro y colocacion de puerta de aluminio de 3" anodizado natural con cristal de 6mm claro teniendo una medida de 0.90 mts x 2.20 mts de altura para el area de ampliacion cocina. Incluye chapa doble manija marca herralum, pelicula, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes,presentacion, armado, ensamblado y pruebas,limpieza,flete. | PZA | 1.00 |  |  |
| 3.8 | CARPINTERIA |  |  |  |  |
| PLASTICO.75X2.10X2HO | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTA DE MADERA EXISTENTES EN EL PASILLO DE HOSPITALIZACION, FORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 0.75 x 2.70 M CADA HOJA UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE LAS PUERTAS, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EN 1 CARA Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| PLASTICO1\*2,10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 1.00 x 2.10 M ESPESOR DE 4 CM EN CANTOS. INCLUYE: DESPERDICIOS EN RECORTES DE MATERIAL DEL , DESMONTAJE DE LAS PUERTAS Y RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS , LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, 3 BISAGRAS DE 3X3 PULG, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 4 | CONSULTA EXTERNA Y GOBIERNO |  |  |  |  |
| 4.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| 4.1.1 | OFICINA DELEGADO SINDICAL |  |  |  |  |
| DES1X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.1.2 | SITE TELECOMINICACIONES |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.3 | TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.4 | LABORATORIO / QUIMICA CLINICA |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 4.1.5 | AMPLIACION LABORATORIO |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.1.6 | INMUNIZACIONES |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.1.7 | ESTOMATOLOGIA |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.1.8 | FARMACIA |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.1.9 | PASILLO Y ACCESO CONSULTA EXTERNA |  |  |  |  |
| DES1X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE SOBRE PONER EN PLAFON RETICULAR, CON LUVER PARABOLICO DE ALUMINIO DE 18 CELDAS. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12.00 |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 4.1.10 | REGULACION SANITARIA |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.11 | REGULACION SANITARIA |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.12 | TRABAJO SOCIAL (ANTES ESI) |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.13 | EPIDEMIOLOGIA |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.14 | ADMINISTRADOR |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.15 | DIRECTOR |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 4.1.16 | AREA DE ESPERA / SECRETARIA |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DES1X13DIA15 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, REFLECTOR ABIERTO DE 15 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION,, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.17 | CONSULTORIO GINECO OBSTETRICIA |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.1.18 | CONSULTORIO PEDIATRIA |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.1.19 | CONSULTORIO MEDICINA GENERAL |  |  |  |  |
| DES2X32X60X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 60 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 4.1.20 | SANITARIO GINECO OBSTETRICIA |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.21 | DISPARO / CUARTO OSCURO RX |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.1.22 | SALA DE RAYOS X |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| DES1X26X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 4.1.23 | MEDICO DE GUARDIA |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.24 | BAÑO MEDICO GUARDIA |  |  |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.25 | SANITARIOS PUBLICO HOMBRES Y MUJERES |  |  |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| DEST-32W145-30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y UNA LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.45 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.1.26 | SALA DE JUNTAS |  |  |  |  |
| DES1X26DIA20 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26W, REFLECTOR ABIERTO DE 20 CMS DIAMETRO, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: RETIRO DE CARCASA, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 4.1.27 | SANITARIO SALA RAYOS X |  |  |  |  |
| DES1X13ARBOTANTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, TIPO ARBOTANTE, ACABADO EN COLOR BLANCO. LAMPARA COMPACTA DE 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO. BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.28 | SANITARIO DIRECTOR |  |  |  |  |
| DES1X13ARBOTANTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, TIPO ARBOTANTE, ACABADO EN COLOR BLANCO. LAMPARA COMPACTA DE 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO. BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.1.29 | AREA DE CAJA |  |  |  |  |
| DESM1T32W135-30 | DESMONTAJE DE ACRILICO Y UNA LAMPARAS FLUORESCENTE T-32W, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.35 X 0.30 M, INCLUYE: RETIRO DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| 4.2.1 | OFICINA DELEGADO SINDICAL |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.2.2 | SITE TELECOMINICACIONES |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.3 | TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.4 | LABORATORIO / QUIMICA CLINICA |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 4.2.5 |  |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.2.6 | INMUNIZACIONES |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.2.7 | ESTOMATOLOGIA |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.2.8 | FARMACIA |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.2.9 | PASILLO Y ACCESO CONSULTA EXTERNA |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12.00 |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 4.2.10 | REGULACION SANITARIA |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.11 | REGULACION SANITARIA |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.12 | TRABAJO SOCIAL (ANTES ESI) |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.13 | EPIDEMIOLOGIA |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.14 | ADMINISTRADOR |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.15 | DIRECTOR |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |
| 4.2.16 | AREA DE ESPERA / SECRETARIA |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 4.2.17 | CONSULTORIO GINECO OBSTETRICIA |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.2.18 | CONSULTORIO PEDIATRIA |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.2.19 | CONSULTORIO MEDICINA GENERAL |  |  |  |  |
| 60X1200 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LUM LEDVANCE PANEL 60 W, MARCA LEDVANCE, DE 600x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 60W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 4.2.20 | SANITARIO GINECO OBSTETRICIA |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.21 | DISPARO / CUARTO OSCURO RX |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.2.22 | SALA DE RAYOS X |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 4.2.23 | MEDICO DE GUARDIA |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.24 | BAÑO MEDICO GUARDIA |  |  |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.25 | SANITARIOS PUBLICO HOMBRES Y MUJERES |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| PANELACRIL1,45X,30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y UNA LAMPARA LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.45 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.2.26 | SALA DE JUNTAS |  |  |  |  |
| LUM172DIA | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD YDMLED-1508/65/B MARCA TECNOLITE, TECNOLOGIA LED DE 120V-240V, 9 W, 50-60 Hz, 6500K,NOM-064, DE 172 MM DE DIAMETRO, ACABADO COLOR BLANCO, PANTALLA DE CRISTAL, LAMPARA LED DE 9W. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| 4.2.27 | SANITARIO SALA RAYOS X |  |  |  |  |
| LUMARBOTANTE H-810/B | LUMINARIO TIPO ARBOTANTE H-810/B, 1T-8.5 W LED, MARCA TECNOLITE O SIMILAR; COLOCACION A MURO, MATERIAL DE LA CARCASA ABS EN COLOR BLANCO Y PANTALLA PC, BASE PORTA LAMPARA E27. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.28 | SANITARIO DIRECTOR |  |  |  |  |
| LUMARBOTANTE H-810/B | LUMINARIO TIPO ARBOTANTE H-810/B, 1T-8.5 W LED, MARCA TECNOLITE O SIMILAR; COLOCACION A MURO, MATERIAL DE LA CARCASA ABS EN COLOR BLANCO Y PANTALLA PC, BASE PORTA LAMPARA E27. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.2.29 | AREA DE CAJA |  |  |  |  |
| PANACRIL17W/135-30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL ACRILICO PRISMATICO PARA ILUMINACION KSH-20, DE 3 MM DE ESPESOR Y UNA LAMPARA LED T8-17W, T8C-LED120/002/65H, CON BASE PORTA LAMPARA G13, EN CAJILLO LUMINOSO DE 1.35 X 0.30 M, INCLUYE: COLOCACION DE ACRILICO, TUBOS FLOURESCENTES, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 4.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| 4.3.1 | PASTA CHISA EN MUROS |  |  |  |  |
| MORTERO PLASTICO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 350-400 EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO O REBABEO SEGÚN EL SUSTRATO EXISTENTE DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE MORTERO PLASTICO MALLA 35-400 A MANO CON LLANA METALICA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 53.70 |  |  |
| ARENA SILICA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA Y REBABEADO DE MURO CON PIEDRA DE ESMERIL, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADA A MANO CON LLANA METALICA, LIJADO DE MURO A MANO CON LIJA DE ESMERIL, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y CINTA MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 53.70 |  |  |
| RECCHISAGLAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLAS REF S.M.A. EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE MURO, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO DE PRAIMER GLASS APLICADA CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS CON EQUIPO NEUMATICO POR ASPERSION DE AIRE, APLICACION DE VITROGLASS ECOLOGICO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 M. | M2 | 53.70 |  |  |
| 4.3.2 | PINTURA EN PLAFONES |  |  |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 286.67 |  |  |
| 4.3.3 | CANCELERIA DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| 201RYOBI | Suministro y colocacion de bisagras hidraulicas marca herralum (riovi modelo 201) para puertas abatibles de aluminio en el area de la entrada principal, CANCEL CA-5. Incluye: desmontaje de puerta, trazo, rectificacion de vano, dimensionamiento, cortes, presentacion, armado, ensamblado y pruebas, limpieza, flete. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4.4 | CARPINTERIA |  |  |  |  |
| MARCOPARAPUERTA | MARCO PARA PUERTA TIPO JAMBA PARA MURO CABECERO Y MURO CORRIDO CON MADERA SECA DE PINO DE PRIMERA FORRADO CON 2 MOLDURAS NORMATIVAS TIPO M-1(CON UN DESARROLLO DE 29 CM A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, CON UN ROLADO SEGUN DISEÑO) . INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE FABRICACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, CEPILLADO DE MADERA, DOBLECES, CORTE, PLOMEADO Y NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, E INSTALACIONES NECESARIAS. | ML | 19.50 |  |  |
| PUERTA1MTSC | REPARACION EN PUERTA DE LACTANCIA MATERNA DE 1 MTSX2.70 MTS. INCLUYE: CAMBIO DE 1 CARA DE TRIPLAY DE 6 MM. ,RETIRO DEL LAMINADO EXISTENTE EN AMBAS CARAS, COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE MOD. D321-60 EN DOS CARAS, MANO DE OBRA DE FABRICACION Y COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, HERRAJES, TORNILLOS Y TAQUETES, PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 1.00 |  |  |
| PLASTICO1\*2,10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR UNA HOJAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE 1.00 x 2.10 M ESPESOR DE 4 CM EN CANTOS. INCLUYE: DESPERDICIOS EN RECORTES DE MATERIAL DEL , DESMONTAJE DE LAS PUERTAS Y RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS , LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60 EN LAS DOS CARAS Y CANTOS DE PUERTAS, 3 BISAGRAS DE 3X3 PULG, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 14.00 |  |  |
| PLASTICO.61X2.10 | SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO DETERIORADO EN PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, FORMADA POR CUATRO HOJAS ABATIBLE CON MEDIDAS DE .61 x 2.10 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA PUERTA, RETIRO DEL PLASTICO LAMINADO UNA CARA Y CANTOS, LIMPIEZA DE PEGAMENTOS, RESANES, COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON COLOR BRITANY BLUE CODIGO D-321-60, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION EN OBRA, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 5 | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA |  |  |  |  |
| 5.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| DES2X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 2T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 5.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 8.00 |  |  |
| 5.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 92.99 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 26.89 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 92.99 |  |  |
| 5.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 8.40 |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 8.40 |  |  |
| 6 | MANIFOLD GASES MEDICINALES |  |  |  |  |
| 6.1 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 22.02 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 22.02 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 2.04 |  |  |
| CINT | FABRICACION DE BASE PARA 3 TANQUES DE OXIGENO INCLUYE: 2 CINTILLOS PARA SUJETAR CADA TANQUE DE OXIGENO UNO SUPERIOR Y UNO INFERIOR A BASE DE SOLERA DE 1 1/2 PULG CON UN DIAMETRO DE 16 PULG, BASE PARA SUJETAR LOS 3 TANQUES DE OXIGENO DE 1.50X.40 MTS A BASE DE PLACA DE 1/4 DE PULG, SUJETADO CADA TANQUE POR DOS PLACAS A LA PARED CON PLACA DE 1/4 DE PULG DE 5CM X 5CM Y TAQUETEADO A MURO, PINTURA CALIDAD ESMALTE, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 3.00 |  |  |
| 6.3 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 14.60 |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 14.60 |  |  |
| 7 | CASA MAQUINAS ELECTRICA |  |  |  |  |
| 7.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| DES2X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 2T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 7.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 11.00 |  |  |
| 7.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 98.18 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 98.18 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 33.65 |  |  |
| 7.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 36.25 |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 36.25 |  |  |
| 8 | SUBESTACION ELECTRICA |  |  |  |  |
| 8.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| DES1-26W/30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE A PRUEBA DE HUMEDAD, 1T-26W, TIPO SOBREPONER, GABINETE DE 30 x 30 CMS. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR COLOCACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 8.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| LHB-LED/20/65 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED T-20W, 120V-240V; LHB-LED/20/65, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN GABINETE DE 30 x 30 CMS. INCLUYE: UNA BASE PORTALAMPARA E27, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 8.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 125.84 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 125.84 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 7.46 |  |  |
| 8.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 15.23 |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 15.23 |  |  |
| 9 | CUARTO DE LAVADO |  |  |  |  |
| 9.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 9.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 9.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 25.47 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 25.47 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 5.65 |  |  |
| 10 | TALLER DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| 10.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| DES2X32X30X122 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2T-32W, 30 X 122 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DES1X13X30X30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W, 30 X 30 DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE GABINETE, DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 10.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| LUM295X1195 | LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON MOD LUM LEDVANCE PANEL 40 W MARCA LEDVANCE, DE 300x1200 MM, ACABADO ALUMINIO SATINADO, PANTALLA DE PC, LAMPARA LED INTEGRADA DE 40W, 110-240V, 50-60Hz, 6500K, NOM-003. INCLUYE: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| LUM1T-8W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO TECNOLOGIA LED 1T-8W, EN GABINETE GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP, MARCA LJ ILUMINACION, DIFUSOR DE CRISTAL OPALINO, DE 30x30CM DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, . INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 10.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 32.67 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 32.67 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 9.64 |  |  |
| 10.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 4.50 |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 4.50 |  |  |
| 11 | CASETA DE VIGILANCIA |  |  |  |  |
| 11.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| 1T-13W | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE, 1T-13W, TIPO SOBREPONER, GABINETE DE 30 x 30 CMS. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 11.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| A19-LED/010/65 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED T-8.5W, 120V-240V; A19-LED-/010/65, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN GABINETE DE 30 x 30 CMS PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO. INCLUYE: UNA BASE PORTALAMPARA E27, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| 11.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 76.72 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 76.72 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 6.21 |  |  |
| 11.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 19.21 |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 19.21 |  |  |
| 12 | BASURA MUNICIPAL |  |  |  |  |
| 12.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 12.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 12.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 47.44 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 47.44 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 4.45 |  |  |
| 12.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 6.20 |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 6.20 |  |  |
| 13 | RESIDUOS RPBI |  |  |  |  |
| 13.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 13.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| 13.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 47.44 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 47.44 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 4.45 |  |  |
| 13.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 13.42 |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 13.42 |  |  |
| 14 | CUARTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |
| 14.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| DES1X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 1T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| DES2X32IND122/30 | DESMONTAJE DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 2T-32W, TIPO SUSPENDIDO, GABINETE DE 30 x 122 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |
| 14.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| T8-17W | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TUBO DE LED T8-17W, 120V-240V; T8C-LED120/002/65H, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, EN LUMINARIOS TIPO INDUSTRIAL DE 30 x 122 CMS. INCLUYE: DOS BASES PORTALAMPARA G13, TABLILLA DE CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12.00 |  |  |
| 14.3 | ACABADOS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 100.52 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 100.52 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 96.48 |  |  |
| 14.5 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 40.50 |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 40.50 |  |  |
| 15 | PINTURA EN FACHADAS |  |  |  |  |
| 15.1 | FACHADA PRINCIPAL ORIENTE |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 351.87 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 351.87 |  |  |
| PINTURAVINILICA | PINTURA VINILICA EN PLAFONES COMEX CALIDAD BASE AGUA COLOR BLANCO OSTION APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE CON RESANADOR OK MARCA COMEX EN PLAFON DE YESO , DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EMPLASTECIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS.P.U.O.T. | M2 | 29.51 |  |  |
| 15.1.3 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 29.93 |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 29.93 |  |  |
| 15.2 | FACHADA SUR |  |  |  |  |
| 15.2.1 | PINTURA EN MUROS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 355.69 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 355.69 |  |  |
| 15.3 | FACHADA NORTE |  |  |  |  |
| 15.3.1 | PINTURA EN MUROS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 219.64 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 219.64 |  |  |
| 15.4 | FACHADA PONIENTE |  |  |  |  |
| 15.4.1 | PUNTURA EN MUROS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 270.01 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 270.01 |  |  |
| 16 | BARDA PERIMETRAL |  |  |  |  |
| 16.1 | PINTURA EN MUROS |  |  |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 187.17 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 187.17 |  |  |
| 16.2 | PINTURA EN HERRERIA |  |  |  |  |
| RETIROPINT | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS (VENTANAS, CANCELES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: LIJADO DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 61.97 |  |  |
| PINTURAESMALTE | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN FIJOS, PILASTRAS, MAMPARAS, PUERTAS, PORTONES DE HERRERIA, HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 INCLUYE: DESPERDICIOS, SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 61.97 |  |  |
| 17 | OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |
| 17.1 | DESMONTAJE DE LUMINARIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| DESPOSTE | DESMONTAJE DE LUMINARIO V.S.A.P., 150 W, 220V, INSTALADO EN POSTE METALICO DE 3.50 M, REFRACTOR DE ACRILICO PRISMASPHERE. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION DE LA BASE DE LUMINARIO, SIN RECUPERACION DEL ACRILICO REFRACTOR; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |
| DESWALL | DESMONTAJE DE LUMINARIO V.S.A.P., 70 W, 127V, REFRACTOR DE CRISTAL SERIE WALLPACKETTE. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR REINSTALACION; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 31.00 |  |  |
| DESPROYECTOR250 | DESMONTAJE DE LUMINARIO V.S.A.P., 250 W, 220V, TIPO PROYECTOR, USO EXTERIOR INTEMPERIE. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |
| DESPROYECTOR150 | DESMONTAJE DE LUMINARIO V.S.A.P., 150 W, 220V, TIPO PROYECTOR, USO EXTERIOR INTEMPERIE. INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, CON RECUPERACION Y RESGUARDO A FAVOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JERECUARO; ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 17.2 | LUMINARIOS |  |  |  |  |
| LED T-27W | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED T-27W, OS-85825 MARCA OSRAM, 100- 240V, LUMINARIOS EN AREA EXTERIOR, INSTALADOS EN POSTES METALICOS, SOBRE MURO Y REFLECTORES EN PISO. INCLUYE: INSTALACION, CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DEL CIRCUITO, ACARREOS EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 41.00 |  |  |
| 17.3 | SEÑALIZACION |  |  |  |  |
| PINTESMALTETRAF | Pintura de esmalte color amarillo tráfico en guarnición de concreto. Incluye: preparación de la superficie, aplicación y limpieza. P.U.O.T. | M | 313.47 |  |  |
| RAYACONTINUA | Raya continua de 10 cm de ancho, color amarillo tránsito para delimitacion de cajones de estacionamiento, en pavimento de concreto, adoquin o asfalto. Incluye: preparación de la superficie, trazo, premarcado, delineado, aplicación de pintura con equipo y limpieza, P.U.O.T. | M | 133.55 |  |  |
| LOGOCAPDIF | SEÑALIZACION EN PAVIMENTO DE PICTOGRAMA INDICATIVO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON DIMENSIONES DE1.00 X 1.00 M; CON APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO Y AZUL PANTONE NO 3015 ECLINEA VIACOLOR MARCA COMEX, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ENMASCARADO CON CINTA ADHESIVA, APLICACION DE SELLADOR, DILUCION Y APLICACION A DOS MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES E INSUMOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,FLETES, DEPRECIACIONES, ACARREOS DENTRO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES NECESARIAS. | PZA | 6.00 |  |  |
| 17.4 | PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  |  |
| PINTURAESMALTEP | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN POSTES DE LUMINARIOS EXTERIORES, CON ALTURA DE 4.00 M Y DIAMETRO DE 100 MM, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 6.00 |  |  |
| PINTESMALTAPAS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN TAPAS METALICAS DE 0.70 x 0.70 M, EN AREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 8.00 |  |  |
| PINTESMALTCOM | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN COLUMNAS CIRCULARES DE 200 MM DE DIAMETRO Y UNA ALTURA DE 2.55 M, EN ESTRUCTURA DE LA AMPLIACION DEL COMEDOR CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 3.00 |  |  |
| PINTESMALTCUBI | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA DEL ESTACIONAMIENTO PUBLICO EN EL LINDERO CON LA CARRETERA JERECUARO-TARANDACUAO, FORMADA CON 159.60 M DE PERFIL TUBULAR R400, SECCION 400 x 100 MM, EN MARCOS, PARTEAGUAS Y TRAVESAÑOS, Y 120 M DE PERFIL MONTEN 4"x6", SECCION 100 x 150 MM, EN CUBIERTA DE LAMINA DE GALVANIZADA; HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA 100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 1.00 |  |  |
| PINTESMALMETALICA | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN COLUMNAS METALICAS DE LA CUBIERTA EN LA PLAZOLETA DE URGENCIAS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, CON UN DIAMETRO DE 300 MM; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 3.00 |  |  |
| PINTESMALTBANCAS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN BANCAS MOBILIARIO EXTERIOR, DIMENSIONES DE 0.50 x 2.00 M Y 0.40 M DE ALTURA, CON UN RESPALDO DE 2.00 x 0.50 M; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 2.00 |  |  |
| PINTESMALTRAMPAS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN BARANDAL RAMPAS ACCESIBILIDAD EN URGENCIAS, DIMENSIONES DE 4.60 x 0.80 M; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 1.00 |  |  |
| PINTESMALTBARANDAL | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN BARANDAL RAMPAS ACCESIBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA, DOS MODULOS A 90º, UNO CON DIMENSIONES DE 2.000 x 0.80 M; Y OTRO DE 1.80 x 0.80 M; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 1.00 |  |  |
| PINTURATABLEROS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN TABLERO DE AVISOS EN PLAZA DE URGENCIAS, CON DIMENSIONES DE 2.40 x 1.20 M; CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA COMEX LINEA E-100 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 3.00 |  |  |
| MOSQUIRED | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR METALICO A BASE DE SOLERA DE 1/2" x 1/8" DE ESPESOR Y MALLA METALICA GALVANIZADA MOSQUITERA (MOSQUIRED), COMO PROTECCION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y DEMAS PLAGAS, EN EL CUARTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, FIJADA A LAS PUERTAS METALICAS EXISTENTES POR EL INTERIOR, CON PIJA AUTOROSCANTE DE 1/2", CON UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO LINEA COMEX 100 COLOR SMA. INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTES, ARMADO, ANDAMIAJE, LIMPIEZAS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 20.26 |  |  |
| 17.5 | REJA METALICA |  |  |  |  |
| REJAPERIMETRAL | Reja perimetral rejacero, marca Deacero cal 6, en modulos de 2.50 x 2.50 m de altura, postes para reja deacero con PTR cuadrado de 2-1/4"X2-1/4" cal 16 de 3.10 mts de altura , acabado con pintura esmalte alkidalico color SMA. Incluye: Anclaje, bases para fijación de postes, abrazaderas, tornilleria,trazo,nivelacion, alineación, | ML | 8.70 |  |  |
| 17.6 | CUBIERTA METALICA PLANTA DE EMERGENCIA |  |  |  |  |
| CUBIERTAMETALICA | CUBIERTA METALICA FABRICADA CON PERFILES COMERCIALES Y LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR; DIMENSIONES GENERALES DE 5.60 x2.50 M, COMPUESTA POR UN BASTIDOR DE PERFIL R300 DE 5,60 x 2.50 M, UN TRAVESAÑO LARGO DE 5.60 M Y TRES TRAVESAÑOS CORTOS DE 2.50 M, PARA SOPORTAR LAMINA DE POLICARBONATO; DOS POSTES METALICOS CON PERFIL PTR DE 2" x 2", CAL 16 DE 1.30 M DE ALTURA, CON SEIS PLACAS DE BASE DE 10 x 10 CM, DE 1/4 DE ESPESOR, DOS MODULOS DE REJA MARCA DE ACERO: UNO DE 2.50 M Y OTRO DE 3.10 M, CON UNA ALTURA DE 1.30 MTS , UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE ALKIDALICO COMEX 100, COLOR SMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZOS, CORTES, ENSAMBLADO, SOLDADURAS, FIJACION DEL POLICARBONATO, TORNILLERIAS, HERRAJES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, | PZA | 1.00 |  |  |
| 17.7 | AMPLIACION COMEDOR |  |  |  |  |
| PASTAREDIMIX | PASTA REDIMIX EN MUROS INTERIORES, DE PLACA DE YESO, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION DE CINTA DE PAPEL (PERFACINTA) Y COMPUESTO REDIMIX EN UNIONES DE PANELES, EMPLASTECIDO, REBABEADO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ANDAMIAJES, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 41.51 |  |  |
| PINTVINILMUR | PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD PRO MIL BASE AGUA APLICADA CON BROCHA O RODILLO DE FELPA APLICACION A 2 MANOS, MARCA COMEX, SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: SELLADOR PREVENTIVO CONTRA HUMEDAD Y ALCALINIDAD MARCA COMEX, RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA DE APLICACION, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PROTECCION O FORRADO DE ELEMENTOS TERMINADOS O INSTALADOS E INSTALACIONES NECESARIAS P.U.O.T. | M2 | 106.60 |  |  |
| RETMUROS | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES, SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, CASTILLOS, CADENAS, TRABES, ETC.), HASTA ALTURAS DE 3.50 M., INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 65.09 |  |  |
| 18 | CISTERNA |  |  |  |  |
| 18.1 | ALBAÑILERIAS |  |  |  |  |
| CORTEMANUALPISO | CORTE DE CONCRETO EN PISOS CON EQUIPO MANUAL, DISCO DE CORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 12.80 |  |  |
| DEMOLICIONMANUAL | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (FIRMES, BANQUETAS, ETC.) DE HASTA 12 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: REPARACION EN TUBOS DE COBRE DE 1/2 DAÑADOS DEBIDO A LAS DEMOLICIONES, DELIMITACION DE AREA CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN LOSETA Y/O AZULEJO CERÁMICO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.40 |  |  |
| EXCAVACIONMANUAL | EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL SECO TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 1.00 A 2.00 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXTRACCION, JUNTA Y ACARREO AL BANCO DE LA OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M3 | 0.92 |  |  |
| RELLENOENZANJAS | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,COMPACTADO CON PISON DE MANO A REBOTE, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 0.91 |  |  |
| BANQUETA200 | BANQUETA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2-3/4" 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, TRASLAPES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. | M2 | 2.85 |  |  |
| REGISTRO35X35 | REGISTRO PARA CAJA DE VALVULAS, DE 0.35 x 0.35 x 0.20 M, MEDIDAS INTERIORES LIBRES, FORJADO DE PLANTILLA CONCRETO EN 5 CM DE ESPESOR, f´c= 200 kg/cm2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA, TRAZO, NIVELADO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO, CURADO, FLETES, EQUIPO DE SEGURIDAD, E INSTALACIONES NECESARIAS. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 18.2 | INSTALACION HIDRAULICA |  |  |  |  |
| TUBPVC50DR26 | Tubo de PVC hidraulico RD-26, cementar, extremos lisos, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones, pruebas hidrostáticas y limpieza. | M | 6.15 |  |  |
| CODOPVC90/50HID | Codo de 90° x 50 mm; PVC hidraulico de cementar, de 50 mm de diámetro,marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 5.00 |  |  |
| TEEPVC50HID | Tee de 50 mm; PVC hidraulico de cementar, marca DURALON de Norma, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 1.00 |  |  |
| VALVESFPVC50 | Válvula de esfera, PVC hidraulico de cementar, de 50 mm de diametro, marca URREA o similar, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza. | PZA | 2.00 |  |  |
| 18.3 | HERRERIA |  |  |  |  |
| TAPA70X70 | TAPA METALICA PARA CISTERNA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, COMPUESTA POR UNA TAPA CON MARCO DE ANGULO DE 3/16" x 1", MEDIDAS DE 0.70 X 0.70 M Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16, DE 0.70 x 0.70 M, CON TROQUELADO EN FORMA DE DIAMANTE; UN CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16" x 2", MEDIDAS DE 0.80 x 0.80 M; TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZOS, CORTES, ENSAMBLADO, SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, INSTALACION EN OBRA, P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |
| TAPA35X35 | TAPA METALICA PARA VALVULAS, COMPUESTA POR UNA TAPA CON MARCO DE ANGULO DE 3/16" x 1", MEDIDAS DE 0.35X 0.35 M Y LAMINA NEGRA LISA CAL 16, DE 0.35 x 0.35 M, UN CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16" x 1", MEDIDAS DE 0.40 x 0.40 M; UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOSDE ESMALTE ALKIDALICO COMEX 100, COLOR SMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZOS, CORTES, ENSAMBLADO, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, INSTALACION EN OBRA, P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| ESCMARINA | ESCALERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE PARA CELDAS DE CISTERNA DE AGUA POTABLE; CON DIMENSIONES DE 2.70 M DE LARGO Y 0.50 M DE ANCHO, CON SEIS ESPIGAS DE 0.26 M, COLOCADA A MURO CON SEIS PLACAS DE 100x100 MM Y 3/16" DE ESPESOR, CON CUATRO TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8" x 50MM Y CUATRO TORNILLOS DE 3/8" X 50 MM Y ROLDANA GALVANIZADA DE 3/8" POR PLACA DE FIJACION, DOS LARGUEROS DE 2.70 M Y DIEZ PERALTES DE 0.50 M DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40, AISI 304. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZOS, CORTES, ENSAMBLADOS, SOLDADURAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, INSTALACION EN OBRA, P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |
| 18.4 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  |
| ELECTRONIVELES | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES EN CISTERNA. | JUEGO | 1.00 |  |  |
| CABLEADO12 | CABLEADO PARA ELECTRONIVELES EN CISTERNA, CON CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12. |  |  |  |  |
| 18.5 | LIMPIEZA |  |  |  |  |
| LIMPIEZACISTERNA | LIMPIEZA INTERIOR DE MUROS Y PISOS DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE, CONSTA DE DOS CELDAS CON DIMENSIONES DE 4.10 x 2.20 M Y 3.05 DE ALTURA, MAS UN CARCAMO DE 1.00x 2.20 Y 0.85 M DE ALTURA ; CONECTADAS ENTRE SI, LA LIMPIEZA ES CON SOLUCION DE AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO EN PROPORCION 1:20, LAVADO Y ENJUAGADO CON SOLUCION DE AGUA CLORADA, COMO DESINFECTANTE. INCLUYE: PARA LIMPIEZA DE 10 M3, EQUIPO MOTOBOMBA AUTOCEBANTE, RETIRO DE MATERIAL DECANTADO EN EL FONDO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANO DE OBRA, UTILERÍA, RETIRO DE ESCOMBROS Y BASURA, ANDAMIAJE, ACCESORIOS DE LIMPIEZA E INSTALACIONES NECESARIAS. P.U.O.T. | ML | 80.00 |  |  |
| Importe total con letra (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pesos \_\_/100 m.n.) | | | | SUBTOTAL |  |
| IVA 16% |  |
| TOTAL |  |

Atentamente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nombre y firma del representante legal o apoderado)

::::::::::::::::::::::Elaborar en hoja membretada y firmarla::::::::::::::::::::::

**Anexo II (continuación)**

**Propuesta Económica**

**CD CON LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN DIGITAL**

Nombre del proveedor:

No. y nombre de la invitación: **Anexo III**

**PEGAR O ENGRAPAR CD**

**Modelo de Contrato**

Contrato de mantenimiento a bienes inmuebles a precio fijo y tiempo determinado que celebran el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, representado por el Lic.\_\_\_\_\_\_\_-, Coordinador General de Administración y Finanzas, asistido por la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, a quienes en lo sucesivo se les denominará “ISAPEG” y CASO DE PERSONA FISICA: (nombre del proveedor), CASO DE PERSONA MORAL: (nombre del proveedor), a través de (nombre de su representante y su cargo) a quien en adelante se le denominará el “PROVEEDOR”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara el “ISAPEG”:

I.1. Que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, según Decreto Gubernativo número 42, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 50-B, novena parte del 25 de junio de 2001, mediante el cual se reestructura la organización interna del “ISAPEG” y de conformidad con lo previsto por los artículos 35 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

I.2. Que tiene por objeto ser el órgano ejecutor en la prestación de servicios de atención integral a la salud individual, familiar y comunitaria de la población abierta, en cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Salud, sus respectivos Reglamentos y por el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, suscrito el 20 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1997. Es el órgano responsable en la administración, vigilancia y correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros transferidos de la Federación hacia el Estado, así como los asignados por el propio Gobierno Estatal, asegurándose que se destinen al otorgamiento de servicios de salud oportunos y de la más alta calidad posible.

I.3. Que el \_\_\_\_\_\_\_\_\_, es el Coordinador General de Administración y Finanzas, lo cual se acredita con el oficio\_\_\_\_\_ emitido el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ por el \_\_\_\_\_\_\_, DirectorGeneral de Recursos Humanos; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 fracción XIV del Reglamento Interior del ISAPEG.

I.4. Que conforme al artículo 4 (fracción V) (fracción IV) (fracción según corresponda) del Reglamento Interior del “ISAPEG”, dentro de su estructura orgánica cuenta con órganos desconcentrados por (función o territorio según corresponda), entre los cuales se encuentra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al que en adelante se le denominará la “UNIDAD”.

I.5. Que el “ISAPEG” no cuenta con los elementos necesarios para realizar las acciones de mantenimiento objeto de este instrumento, por lo que requiere la celebración de este contrato.

I.6. Que la asignación de este contrato, se llevó a cabo mediante el procedimiento de adjudicación efectuado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del ISAPEG.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven de este contrato, cuenta con disponibilidad presupuestaria suficiente en las fuentes de financiamiento asignadas a la partida 3510.

I.8. Que señala como domicilio el ubicado en Tamazuca 4 zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto.

CASO DE PERSONA FISICA:

## II. El “PROVEEDOR” declara:

II.1. Que es una persona física de nacionalidad mexicana, con capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

II.2. Que cuenta con experiencia, capacidad técnica, recursos humanos, económicos y materiales para cumplir las obligaciones que asume a través de este instrumento, en estricto apego a la ética y confidencialidad profesional necesarios.

II.3. Que está dispuesto a cumplir con los compromisos en los términos y condiciones que se establecen en este contrato.

II.4. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

II.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes es \_\_\_\_\_

II.6. Que se encuentra inscrito en el Padrón Estatal de Proveedores ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración con número de cédula \_\_\_\_\_\_\_\_

II.7. Que señala como domicilio el ubicado en\_\_\_\_

CASO DE PERSONA MORAL:

II. El “PROVEEDOR” declara por conducto de su (CARGO DEL REPRESENTANTE):

II.1. Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita mediante la escritura pública \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del licenciado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Notario Público\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_\_, inscrita en el Registro Público del Comercio con folio mercantil\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

II.2. Que tiene por objeto entre otros, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II.3. Que tiene capacidad jurídica para contratar, así como experiencia, capacidad técnica, recursos humanos, económicos y materiales para comprometerse en los términos de este contrato, con estricto apego a la ética y confidencialidad profesional, necesarios para cumplir con los compromisos objeto del contrato.

II.4. Que acredita su personalidad mediante escritura pública \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_- de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del licenciado \_\_\_\_\_\_, notario público número \_\_\_\_\_ en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_, manifestando bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas de forma alguna a la fecha de la firma del presente instrumento.

II.5. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

II.6. Que está dispuesto a cumplir con los compromisos en los términos y condiciones que se establecen en el contrato.

II.7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es \_\_\_\_\_\_\_.

II.8. Que se encuentra inscrito en el Padrón Estatal de Proveedores con cédula de registro número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

II.9. Que señala como su domicilio el ubicado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

III. Ambas partes declaran:

III.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que intervienen en la celebración de este contrato.

III.2. Que comparecen a la celebración de este acto jurídico, libres de toda coacción, violencia, dolo, error o mala fe, por lo que desde ahora renuncian en su perjuicio a invocar cualquier vicio del consentimiento.

III.3. Que es su voluntad celebrar este contrato de acuerdo al contenido de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. Del objeto:

Este contrato tiene como objeto que el “PROVEEDOR” realice las acciones de mantenimiento al bien inmueble que ocupa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ubicado en \_\_\_\_\_\_\_ conforme a los términos y condiciones que se describen en este contrato y en su anexo único, que rubricado forma parte integral de este instrumento.

SEGUNDA. Del costo:

El costo total del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de $\_\_\_\_\_ (y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El costo por el servicio no tendrá variación alguna.

TERCERA. Del plazo de ejecución:

El “PROVEEDOR” se obliga a iniciar y concluir las acciones de mantenimiento del \_\_\_ al \_\_\_\_\_\_, de conformidad con el programa calendarizado incluido en el anexo único.

CUARTA. De la disponibilidad presupuestal:

Este contrato está sujeto a la disponibilidad presupuestal correspondiente.

QUINTA. De la forma y lugar de pago:

El pago se realizará en moneda nacional dentro de los 20 días naturales contados a partir de la entrega por parte del “PROVEEDOR” de la factura respectiva, previa entrega de los servicios contratados que haga al Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, la que a su vez validará e iniciará el correspondiente trámite de pago. Asimismo, el “PROVEEDOR” deberá presentar la documentación que a continuación se describe:

* Oficio de solicitud del servicio
* Factura que avale el servicio realizado
* Acta de Entrega-Recepción de los trabajos realizados
* Copia de contrato
* Garantía
* Estimaciónes generadas por el “PROVEEDOR”
* Bitácora de obra
* Catálogo de conceptos
* Registro fotográfico de antes, durante y después de la obra
* Copia de cédula de proveedores.

El pago se efectuará vía transferencia electrónica a nombre y número de cuenta bancaria que el “PROVEEDOR” proporcione para tal efecto.

SEXTA. De las obligaciones del “ISAPEG”:

Para el cumplimiento del objeto del contrato el “ISAPEG” se obliga a:

1. Otorgar al “PROVEEDOR” las facilidades necesarias para desarrollar las acciones objeto de este contrato.
2. Pagar al “PROVEEDOR” conforme lo dispuesto en las cláusulas segunda y quinta.
3. Poner a disposición del “PROVEEDOR” el inmueble en el cual se han de ejecutar las acciones de mantenimiento.
4. Verificar a través del Departamento de Servicios Generales, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, que el servicio esté debidamente concluido, reservándose expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes, daños, así como defectos y vicios ocultos, en los términos que señala la cláusula octava.
5. Determinar las acciones a seguir respecto de la garantía en razón de lo establecido en la cláusula Séptima inciso c).

SÉPTIMA. De las obligaciones del “PROVEEDOR”:

Para el cumplimiento de este contrato el “PROVEEDOR” se obliga a:

1. Ejecutar el servicio en los términos, plazos y condiciones contemplados en el contrato y anexo único
2. Garantizar el oportuno y debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, conforme a las normas aplicables y en los términos establecidos.
3. Garantizar sus obligaciones, mediante otorgamiento a favor del “ISAPEG” de la garantía de cumplimiento del contrato: por el \_\_% (\_\_\_\_ por ciento) sobre el monto total del contrato antes de I.V.A., a fin de asegurar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato durante el período de ejecución, la cual se obliga a presentar a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato

La garantía estará vigente durante los siguientes doce meses de que el servicio objeto de este instrumento haya sido recibido y validado en su totalidad por el “ISAPEG”, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para responder de los defectos, existencia de defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que resulte a cargo del “PROVEEDOR” en los términos señalados en este contrato.

En caso de la existencia de defectos o vicios ocultos, la fianza continuará vigente hasta que el “PROVEEDOR” corrija los defectos o vicios ocultos, condición que habrá de señalarse en la garantía que corresponda de ser el caso.

Para la cancelación de la garantía será requisito indispensable que el “PROVEEDOR” cuente con la conformidad por escrito del “ISAPEG” y que ésta sea otorgada en términos de la legislación aplicable.

1. Garantizar que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen, cumplan con las normas de calidad establecidas en el catálogo de conceptos correspondiente a satisfacción del “ISAPEG”.
2. Responder absolutamente de los vicios ocultos, de los materiales o equipo, de los defectos y errores, de los daños y perjuicios y de la calidad de los servicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar al “ISAPEG” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados, el “PROVEEDOR” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta sin que tenga derecho a retribución alguna por ello.
3. Observar las especificaciones validadas por el “ISAPEG” en el catálogo de conceptos y en caso de requerir modificaciones en las especificaciones originales durante la ejecución del servicio objeto de este instrumento, deberán ser previamente consensuadas y autorizadas por el “ISAPEG”, a través del Departamento de Servicios Generales. También, deberán ser asentadas en el catálogo de conceptos de manera que se guarde registro documental del expediente definitivo del trabajo realizado.
4. Solventar en caso de no contar con la autorización referida en el inciso anterior, con sus propios recursos las variaciones presupuestales originadas por los cambios mencionados en el inciso referido, así como las que se generen por los volúmenes excedentes de conceptos fuera de catálogo.
5. Comunicar al “ISAPEG”, a través del Departamento de Servicios Generales, la terminación de los trabajos a efecto de que éste verifique que los mismos estén debidamente concluidos.
6. Atender las observaciones que le haga por escrito el “ISAPEG” a través del Departamento de Servicios Generales, respecto al servicio objeto de este contrato.
7. Abstenerse de ceder los derechos y obligaciones derivados de este instrumento.
8. Abstenerse de divulgar y dar a conocer por cualquier medio, la información y documentos que el “ISAPEG” le proporcione para la ejecución del objeto de este contrato.
9. Otorgar al “ISAPEG” y a los órganos de control que corresponda, facilidades, información, y en general el apoyo que éstos le soliciten, en la evaluación, control y fiscalización del servicio y de los recursos utilizados para el objeto del contrato.
10. El personal que se presente a realizar los trabajos de mantenimiento, previo a ingresar a la “UNIDAD”, deberá identificarse ante el responsable de la misma.

OCTAVA. De la recepción de los trabajos:

La recepción total de los trabajos se realizará previo aviso por escrito del “PROVEEDOR” al “ISAPEG” una vez concluidos, éste los recibirá, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pago indebido y vicios ocultos.

NOVENA. De las reclamaciones:

El pago de las acciones del servicio brindado por parte del “PROVEEDOR”, no significa la aceptación de los mismos por parte del “ISAPEG”, quien se reserva expresamente el derecho de reclamar el servicio faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales empleados, pago de lo indebido y vicios ocultos.

Si el “PROVEEDOR” no ejecuta debidamente las acciones objeto de este contrato o bien no se realiza conforme lo indicado por el “ISAPEG”, queda obligado a reponerlo, cuyo costo será a su cargo.

DÉCIMA. De las relaciones laborales:

Las partes cuentan con el personal necesario y elementos propios para el cumplimiento del objeto del instrumento, por lo que estarán a cargo de cada una de ellas las responsabilidades de carácter laboral, civil, fiscal, de seguridad social o de cualquier otra índole que en su caso pudiera llegar a generarse respecto de su personal, por lo que no se les podrá considerar como patrones sustitutos o solidarios.

DÉCIMO PRIMERA. De la pena convencional:

El “PROVEEDOR” se obliga a cubrir como pena convencional al “ISAPEG” la cantidad que resulte de aplicar un 2% sobre el valor de los bienes o servicios no suministrados por cada semana y/o el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento de los plazos pactados y hasta su cumplimiento, levantándose el acta recepción correspondiente.

La cantidad que resulte será calculada y deducida del pago que se le adeude al “PROVEEDOR”, o en su defecto se hará efectiva mediante el cobro de la garantía otorgada por el mismo.

DÉCIMO SEGUNDA. De la supervisión:

El “ISAPEG”, a través del Departamento de Servicios Generales, vigilará y supervisará durante la vigencia de este instrumento el cumplimiento del objeto del mismo y le dará al “PROVEEDOR” por escrito las instrucciones que estime convenientes, a fin de que se ajuste a las especificaciones comprendidas en el mismo, así como a las modificaciones que en su caso se acuerden entre las partes.

DÉCIMO TERCERA. De la vigencia:

Este contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y tendrá su vigencia hasta el \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, sin perjuicio de los plazos establecidos en la garantía que corresponda.

DÉCIMO CUARTA. De la terminación anticipada:

El “ISAPEG” podrá dar por terminado el contrato de manera anticipada cuando se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Asimismo, el “ISAPEG” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato en el momento que lo determine, mediando notificación por escrito al “PROVEEDOR”.

DÉCIMO QUINTA. De las modificaciones:

Este contrato podrá ser modificado en cualquier momento, con el consentimiento de ambas partes, pero en todo caso dichas modificaciones deberán constar por escrito mediante instrumento modificatorio, suscrito por ambas.

DÉCIMO SEXTA. Del caso fortuito o fuerza mayor:

Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor el “ISAPEG”, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al “ISAPEG”, previa petición y justificación del “PROVEEDOR”, ésta reembolsará al “PROVEEDOR” los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En cualquiera de los casos previstos, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

DÉCIMO SÉPTIMA. De la rescisión y su procedimiento:

El “ISAPEG” podrá rescindir el contrato sin responsabilidad alguna cuando el “PROVEEDOR” lleve a cabo un incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento o con las demás disposiciones legales o reglamentarias que sean aplicables.

DÉCIMO OCTAVA. De la naturaleza de la información:

La información y actividades que se presenten, obtengan o produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberán atender a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, así como sus respectivos Reglamentos.

DÉCIMO NOVENA. De los avisos y comunicaciones:

Las partes que intervienen en este instrumento convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo del contrato, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios establecidos en el apartado de Declaraciones.

VIGÉSIMA. De la nomenclatura:

La nomenclatura en cada cláusula de este contrato carece de fuerza vinculatoria, por lo que única y simplemente deberá ser usada para una fácil referencia. Es el texto expreso de cada cláusula el que deberá ser considerado para determinar el contenido vinculatorio de cada una de “LAS PARTES” de conformidad con este instrumento.

VIGÉSIMO PRIMERA. De la interpretación, resolución de controversias y jurisdicción:

Las partes estipulan que el contrato es producto de la buena fe y que, en caso de conflicto derivado de la interpretación, cumplimiento y de lo no previsto en este instrumento lo resolverán de común acuerdo.

En su caso, acuerdan someterse libremente a los tribunales establecidos en Guanajuato, Gto., renunciando expresamente a la competencia que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue este contrato y enteradas las partes de su contenido, valor y alcance legal, lo firman por triplicado en Guanajuato, Gto., el \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Por el “ISAPEG”  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  nombre  Coordinador General de Administración y Finanzas | Por el “PROVEEDOR”  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CASO DE PERSONA FISICA:  (nombre del proveedor)  CASO DE PERSONA MORAL:  (nombre de su representante y su cargo) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nombre

Directora de Recursos

Materiales

y

Servicios Generales

::::::::::::::::::::::ELABORAR EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMARLA::::::::::::::::::::::

**ANEXO IV**

**INVITACIÓN No.**

***“FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD”***

**NOMBRE DEL PROVEEDOR: FECHA:**

\_\_\_\_(Nombre del representante legal)\_\_manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente invitación a nombre y representación de (persona física o moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

**DATOS DEL PROVEEDOR:**

|  |
| --- |
| **Nombre:**  **Domicilio fiscal:**  **Teléfonos: Fax: Correo electrónico:**  **Registro Federal de Contribuyentes:**  **Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:**  **Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:**  **Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta constitutiva:**  **Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la(s) protocolizó:**  **Relación de socios accionistas:**  **Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:**  **Descripción del objeto social:** |

**DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

|  |
| --- |
| **Nombre:**  **Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:**  **Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:** |

**(Nombre y firma del representante legal)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

::::::::::::::::::::::ELABORAR EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMARLA::::::::::::::::::::::

**ANEXO V**

**INVITACIÓN No.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

# CARTA DE DECLARACIÓN DE INTERESES

**Lic. Fernando Reynoso Márquez.**

**Coordinador General de Administración y Finanzas**

**ISAPEG**

Presente.

Quien suscribe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:

* Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del orden federal o estatal que intervienen en el procedimiento de invitación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y demás actos que deriven del mismo.
* Que las funciones que desempeña el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de invitación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.

# A t e n t a m e n t e

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Proveedor, Represente o Apoderado legal.**

::::::::::::::::::::::Elaborar en hoja membretada y firmarla::::::::::::::::::::::

**ANEXO VI**

**INVITACIÓN No.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Lic. Fernando Reynoso Márquez.**

**Coordinador General de Administración y Finanzas**

**ISAPEG**

Presente.

**Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que:**

1. No me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo **50 y 60, antepenúltimo párrafo** de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**.
2. No me encuentro en los supuestos señalados en los artículos **69-B, 113 fracción III y 113 Bis**., del **Código Fiscal de la Federación.**
3. La fecha de realización de los servicios es de acuerdo a lo solicitado en las presentes bases.
4. Que la propuesta técnica - económica que presento para la presente invitación, no implican ventajas ilícitas respecto de otros interesados y declaro que la propuesta de mi representada ha sido determinada de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Así mismo, manifiesto que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.
5. Que mi representada no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del pedio o contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés,
6. Mi representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura para la entrega de los servicios solicitados en los anexos de la presente invitación, dentro de la República Mexicana.
7. Que me comprometo a entregar los servicios en los lugares y fechas solicitados en las bases y/o anexos de la invitación.
8. Que responderé por defectos presentados en los trabajos realizados en el mantenimiento, mano de obra, refacciones y/o vicios ocultos de las refacciones en caso de que aplique y mano de obra, en que participo por los periodos solicitados en las bases y anexos de la presente invitación, según aplique.
9. Que, en caso de resultar adjudicado, no cederé y/o subcontrataré parcial o totalmente, las obligaciones derivadas del contrato que, en su caso, se formalice con el ISAPEG.
10. Oferto precio firme hasta la entrega total de los servicios y cumplimiento del contrato, independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones monetarias.
11. Acepto de conformidad conocer el contenido y alcance de las disposiciones contenidas en las bases de invitación y anexos respectivos, sujetándome a los lineamientos establecidos en las mismas y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
12. Realizaré la entrega de los servicios en condiciones óptimas, preservando la calidad de los mismos durante el transporte y que repondré los bienes que por alguna situación pudieran llegar deteriorados a su lugar de entrega.
13. Asumo plenamente cualquier responsabilidad que con motivo de la formalización de la contratación pudiera derivarse de la relación laboral con el personal que contrate, relevando de toda responsabilidad obrero-patronal al ISAPEG.
14. Asumiré la responsabilidad total en caso de que, al proporcionar los servicios objeto de esta contratación, se infrinjan derechos de patentes, marcas o cualquier otro derecho exclusivo.
15. Que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado de procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
16. Tengo de conocimiento que, en caso de resultar adjudicado, al momento de la suscripción del contrato presentaré ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del ISAPEG, la opinión positiva VIGENTE que emite el Servicio de Administración Tributaria y que en caso de no presentarla, será impedimento para suscribir el o los contratos correspondientes.
17. Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZÓN SOCIAL**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DE CONTACTO**

Nota: La presentación de éste documento no lo exime de la presentación de ninguno de los documentos o requisitos solicitados, así como la omisión de alguna de las especificaciones o características solicitadas en las bases de la presente invitación.

El presente documento no deberá ser modificado en redacción y ni en el orden presentado.

En caso de omitir alguno de los puntos anteriormente relacionados podrá ser causa de descalificación.

::::::::::::::::::::::Elaborar en hoja membretada y firmarla::::::::::::::::::::::

**Anexo VII**

**“MANIFIESTO DE NACIONALIDAD”**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Lic. Fernando Reynoso Márquez.**

**Coordinador General de Administración y Finanzas**

**ISAPEG**

Presente.

Ref. Invitación a cuando menos tres personas nacional No.

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en el art. 28 inciso I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ que represento, es de nacionalidad mexicana.

A t e n t a m e n t e,

(nombre y firma del representante legal o apoderado del proveedor)

Nota. - Cuando se presente una propuesta conjunta, este escrito deberá de ser presentado por cada persona física o moral que participe en el convenio correspondiente.

::::::::::::::::::::::Elaborar en hoja membretada y firmarla::::::::::::::::::::::

**Anexo VIII**

**Formato para la manifestación que deberán presentar las micro, pequeñas y medianas empresas, que participen con tal carácter en los procedimientos de contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley.**

Nota: el proveedor presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lic. Fernando Reynoso Márquez.**

**Coordinador General de Administración y Finanzas**

**ISAPEG**

Presente.

Me refiero al procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_en el que mi representada. La empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atentamente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del representante legal

::::::::::::::::::::::Elaborar en hoja membretada y firmarla::::::::::::::::::::::

**Anexo IX**

**“Manifestación de que el proveedor no cederá o subcontratará las obligaciones”**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Lic. Fernando Reynoso Márquez.**

**Coordinador General de Administración y Finanzas**

**ISAPEG**

Presente.

Ref.: Invitación a cuando menos tres personas nacional no. xx-xxxxxxxxx-xxx-2019.

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, no cederé y/o subcontrataré parcial o totalmente, las obligaciones derivadas del contrato que, en su caso, se formalice con ISAPEG.

Sin más por el momento, quedo de usted y a su apreciable consideración.

A t e n t a m e n t e,

(nombre y firma del representante legal o apoderado del proveedor)

::::::::::::::::::::::ELABORAR EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMARLA::::::::::::::::::::::

**A n e x o X**

**Descripción de trabajos acorde a Anexo I**

**Lic. Fernando Reynoso Márquez.**

**Coordinador General de Administración y Finanzas**

**ISAPEG**

Presente.

Ref.: Invitación a cuando menos tres personas nacional No. xx-xxxxxxxxx-xxx-2019.

**Descripción amplia de los servicios que me comprometo a realizar**:

**Listado de conceptos y cantidades del servicio que prestaré**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| clave | concepto | unidad | cantidad |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |

Yo (nombre del representante legal o apoderado) en mi carácter de representante legal de la compañía de (nombre de la empresa), manifiesto que hemos leído íntegramente y aceptado el contenido del presente Anexo X, el cual anexamos firmado en todas sus hojas, como prueba de aceptación y de haber tomado en cuenta su contenido, para la elaboración de nuestra proposición.

Atentamente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nombre y firma del representante legal o apoderado)